### 附件：

移动厕所报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 移动厕所 | **尺寸** | 6.71\*2.2\*3.19M（长\*宽\*高） | 2 | 座 |  |  |  |
| **立柱** | 采用80\*80\*2MM镀锌钢管 焊接、打磨、制作 |
| **主骨架** | 采用80\*80\*3MM镀锌钢管 焊接、打磨、制作 |
| **次骨架** | 采用50\*50+40\*40+20\*40+25\*25镀锌方钢焊接，打磨、制作 |
| **墙体** | 外墙：16MM厚金属雕花板中间层：50保温板内墙：集成墙板 |
| **顶部** | 外顶部：钢结构龙骨架+12MM厚防潮板+沥青瓦外檐口:生态木檐口内吊顶：集成墙板吊顶 |
| **门** | 钛合金门+有无人锁 |
| **窗** | 塑钢百叶窗 |
| **底座中间层** | 用钢架做基础，中间为12MM厚水泥板 |
| **底座面层** | 800\*800地砖 |
| **其他** | 1. 有无人显示系统。每蹲位配置有无人显示屏，每蹲位内部配置红外感应探头
2. 铸铁吊环4个
3. 进水管25PPR
4. 排污管110PVC

5、洗手台至少一座 |

### 报价有效期： 报价人：

联系人： 报价时间：