### 报价表模板：

|  |
| --- |
|  **金雁宾馆咖啡厅家具报价单** |
| **序号** | **名称** | **图片** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 圆桌 |  | 直径500\*750 | 10 | 张 |  |  | 1、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 2 | 咖啡椅 |  | 标准 | 20 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 3 | 圆桌 |  | 直径600\*750 | 3 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 4 | 咖啡椅 |  | 标准 | 9 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 5 | 包间茶台 |  | 4200\*1200\*750 | 1 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、底座采用黑钛拉丝抗指丝不锈钢 |
| 6 | 包间茶椅 |  | 标准 | 4 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 7 | 包间主椅 |  | 标准 | 1 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 8 | 麻将桌 |  | 1000\*1000\*780 | 2 | 件 |  |  | 1、多层板基材，面贴天然白蜡实木皮见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨 |
| 9 | 麻将椅 |  | 标准 | 8 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 10 | 茶水几 |  | 500\*400\*550 | 4 | 件 |  |  | 1、多层板基材，面贴天然白蜡实木皮见光面的主材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、桌面采用12MM岩板，抗冻性 -50℃，耐腐蚀性5级，抗热震性145℃，耐磨转数8000，抗压强度 37MPa。皮，底座。优质环保油漆饰面 |
| 11 | 机麻包间转角沙发 |  | （2350+3100）\*800 | 5.45 | 米 |  |  | 1、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 12 | 机麻包间单人沙发 |  | 标准 | 1 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 13 | 机麻包间茶几 |  | 1200\*600\*480 | 1 | 件 |  |  | 1、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 27 | 户外条桌 |  | 700\*700\*750 | 6 | 件 |  |  | 1、底座采用优质碳素钢，2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；3、桌面采用12MM岩板，抗冻性 -50℃，耐腐蚀性5级，抗热震性145℃，耐磨转数8000，抗压强度 37MPa。 |
| 28 | 户外圆桌 |  | 直径900\*750 | 4 | 件 |  |  | 1、底座采用优质碳素钢，2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；3、桌面采用12MM岩板，抗冻性 -50℃，耐腐蚀性5级，抗热震性145℃，耐磨转数8000，抗压强度 37MPa。皮， |
| 29 | 户外椅 |  | 标准 | 28 | 件 |  |  | 框架采用优质铝合金框架，抗拉强度:≥ 375 MPa 屈服强度:≥ 235 MPa 延展率:≥ 26%。防晒防水藤编 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价有效期（不低于30天）：

联系人：

（报价单位认为需补充其他资料）

 报价人（盖章）：

报价时间：