附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **亭江新苑安置房改扩建项目—门禁系统采购报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 6米单层栅栏道闸 | 1、机箱尺寸：980\*350\*260（mm） 2、电机输出功率：150W 3、绝缘等级：F级 4、运行寿命：≥500万次 5、颜色：黑银灰，交通黄可选 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 防砸雷达 | 1、79GHz出入口防砸雷达 2、检测区域：1-6m（可调） 3、适用于广告杆、栅栏杆、直杆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 车牌识别一体机 | 1、嵌入式车牌识别一体机 2、300万像素抓拍机 3、4行双色LED显示屏 4、高亮补光灯，内容语音系统 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 栅栏小门 | 1、材质：镀锌钢 2、门框到地面：1.45米 3、可调节宽度：1.25-1.8米伸缩可调 4、开门角度：90度 5、电机功率：24V 60W（直流无刷电机） 6、开关门速度：5-30S可调 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 人脸识别 | 1、采用脱机人脸识别技术，可识别黄白黑等多人种 2、支持人脸识别、白名单通行、黑名单预警、人过留影等功能 3、支持外接身份证读卡器，外接IC/ID读卡器。 4、支持活体检测，防止照片攻击 5、自助人脸采集和批量导入名单 6、高达100000条数据（循环写入） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人脸识别立柱 | 金属材质人脸识别专用立柱 | 根 | 1 |  |  |  |
| 7 | 人脸识别软件 | 人脸识别管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 无线网桥 | 1、5GHz、867Mbps速率 2、通电自动配对，零配置使用 3、支持24V PoE+12V DC双供电模式 4、IP65室外防尘防水等级 5、-30°C～50°C宽温工作， | 对 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 电源线、网线、PVC管、钢管等设备安装所需辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 破路、设备基础 | 破化路面破除及恢复，设备安装混凝土基础 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装调试 | 设备安装、调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 合计（元） |  | | | | | |

### 单位名称：

日期：