附件：报价表模板

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 人脸识别 | 1、外观材质：铝合金材质，≥IP66防水等级2、外观类型：圆柱型3、支持省内各地实名制对接4、显示屏：≥7英寸液晶屏；摄像头 ≥200W像素，6mm焦距5、华为海思工业级AI芯片，适应高低温环境境6、功耗低，无需加装散热风扇、减少故障点7、嵌入式Linux操作系统8、支持≥10000人脸库9、支持云端开门10、内置刷卡读头11、支持原有门禁系统接入 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别立柱 | 材质：不锈钢 高度：1000mm 直径：≥114mm 孔距：50mm(配有35垫片） | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 | 人行广告门 | 1、门体高度：≥1620mm 2、门体宽度：≥1100-1700 mm可调3、画面尺寸：≥1129\*710mm 4、竖杆尺寸：40\*40 5、开门角度：0-90 6、电源需求：DC24V6A 7、开/关门速度：20-100HZ可调（对应2-10S)8、开门保持时间：1-99s可调 9、使用环境温度：-30℃-80℃ 湿度：85%以内（无凝露） 10、开门方向：内开/外开可调 11、开门方式：支持遥控、按钮、刷卡、人脸等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 出门按钮 | 86盒式出门按钮 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 车牌识别一体机 | 1、≥500万高清车牌识别摄相机2、四行显示屏，可以显示车牌、剩余车位、收费金额、有效期，广告语等，红绿双色显示屏。3、内置大功率补光灯，补光灯亮度可调。支持临时车脱机收费，支持新能源车牌识别4、内置语音模块，可播报车牌号，停车时长，收费金额等5、支持原有道闸系统接入 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 6米栅栏挡车器 | 1、外观颜色: 黑灰色2、外观尺寸: ≥980mm\*335mm\*285mm3、工作电压: DC24V±10% 50Hz4、工作温度: -35°C~85° 工作湿度：<85%5、电机功率:≥200W 大功率电机6、起杆时间: 1.5S-6S可调（可定制0.6秒） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防砸雷达 | 1、79GHz出入口防砸雷达2、检测区域：1-6m（可调）3、适用于广告杆、栅栏杆、直杆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： | ￥ |  |

### 注：（1）所有设备质保2年。（2）要求提供代税率为13%的增值税专用发票。

### 报价有效期：

联系人： 联系电话：

 报价人：（盖公章）

###  报价时间：

（报价单位需提供营业执照并盖公章）