附件：报价表模板

电子围栏系统设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 四线制双防区 脉冲电子围栏主机 【网络版】 | ★公安部检测：产品符合最新版GB/T 7946-2015 《 脉冲电子围栏及其安装和安全运行》国家标准。具有公安部型式检测报告。 ★金属外壳：采用先进钣金磨砂工艺，比塑料外壳品质感强，结构强度高，无电磁辐射，同时可屏蔽空间电磁干扰。 ★显示功能：LCD液晶显示屏、均光LED状态指示灯，主机工作状态、报警参数，防区地址信息一目了然。 ★无误报设计：采用数字干扰设计，在大雨、大雪、大风、风沙等恶劣天气下均能实现无误报工作。 ★十级电压调节：1到10KV电压可调，精准满足不同场合需求； ★高能量设计：真实双纯铜脉冲变压器输出，双电容储能设计，输出负载能力更强。 ★差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。 ★报警功能：防拆报警、断线报警、短路报警、故障报警等。 ★掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。 ★防区地址：内置防区地址模块，可任意设置防区地址，双防区的左右防区地址可以独立任意设置。 ★警号输出：警号输出可以设置开启、关闭、共享。共享模式下，双防区脉冲主机任意防区报警，2个警号都同时工作。 ★总线通信接口：采用CAN总线通信技术，抗干扰能力强，通信距离长。 ★网络通信接口：内置网络通信模块，网口通过网线接就近网络交换机，即可实现远程通信，施工成本低，维护方便。（需选配） ★输出接口：1路警号接口、1路开关量信号输出（同时具备常开和常闭信号） ★电池接口：可外置备用12V电池，实现断电自动切换及自动充电，保证市电停电时也能工作。  【高压输出参数】  脉冲电压峰值：1KV～10KV可调 脉冲电流峰值：<10A 脉冲持续时间：≤0.1s 脉冲间隔时间：1s~1.5s 单个脉冲输出最大电量：2.5mC 单个脉冲输出最大能量：≤5.0J   【电气参数】 供电电源： 标配AC110～220转 12V4A 外置适配器 通信方式：总线/RJ45网络，可选 工作温度： -25～+55℃ 工作湿度： ≤95% 平均功耗： ≤10W 外形尺寸：340x218x130mm 净重：5.5KG | 台 | 4 |  |  | 主设备 |
| 2 | 中心报警管控主机 (带软件平台网口) 【网络版】 | ★金属外壳：采用先进钣金磨砂工艺，比塑料外壳品质感强，结构强度高，无电磁辐射，同时可屏蔽空间电磁干扰。 ★显示功能：LCD液晶显示屏、均光LED状态指示灯，主机工作状态、报警参数，防区地址信息一目了然。 ★通信方式：总线和网络,支持总线和网络同时通信，即允许一个系统里同时采用总线和RJ45网络通信。（网络通信需选配 ★报警功能：实时显示防区报警信息、防区设撤防状态、防区通信故障等工作状态 ★管控防区数：单个报警主机可管控110个防区，通过多分区管控软件平台，可实现同时管控100个报警管控主机，整个系统最多可管控上万个防区。 ★定时布撤防：具备定时布防、定时撤防功能。定时时间可任意设置，满足客户不同时段的警戒需求。 ★报警记录：可实时存储防区状态数据以及防区报警记录，可存储999条报警记录。 ★多点管控：单个报警管控主机最多支持10个管控键盘同时接入，从而最多实现11个地方同时管控。 ★管控功能：可通过通信总线或网络，查看每个防区的工作状态参数，同时可设置对应防区的灵敏度、报警时长等参数。实时监视每个防区的工作数据，一但有防区触发报警时，能够立刻显示报警防区号以及触发的报警类型。 ★软件平台功能：支持普通电子地图管控软件，同时支持我司专业多客户端电子地图平台软件。 ★第三方平台对接口：报警管控主机单独设计了与第三方平台对接的数据网口，便于接入客户大型安保系统。（需选配 ★接线端口：后背隐藏式接线端子设计，可上下端出线，方便挂壁或桌面安装，整体安装布线简洁美观。 【电气参数】 供电电源： 标配AC110～220转 12V2A 外置适配器 通信方式：总线/RJ45网络，可选 工作温度： -25～+55℃ 工作湿度： ≤95% 系统功耗： ≤10W 外形尺寸：260x180x75mm 净重：1.5KG | 台 | 1 |  |  | 主设备 |
| 3 | 铝合金终端杆 | 材质：HI型铝合金 尺寸：直径32mm,长度850mm 壁厚：2mm 【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 20 |  |  |  |
| 4 | 铝合金终端杆 （定制1.6米） | 材质：HI型铝合金 尺寸：直径32mm,长度1.6米 壁厚：2mm 【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 10 |  |  |  |
| 5 | 四线制 终端杆配件包 【蓝色/灰色可选】 | 绝缘子材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂 规格数量：32万向环 4个，32防雨帽 1个  螺丝材质：优质304不锈钢（螺丝质量也很重要） 规格数量：M6\*45mm 2套 ，自攻钉M4\*10 4个   【特性】：绝缘子机械强度高，抗紫外线，抗老化，304不锈钢螺丝不生锈，整体配件组合室外使用寿命长 | 套 | 40 |  |  |  |
| 6 | 铝合金承力杆 | 材质：HI型铝合金 尺寸：直径21mm,长度850mm 壁厚：1.5mm 【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 105 |  |  |  |
| 7 | 铝合金承力杆 （定制1.6米） | 材质：HI型铝合金 尺寸：直径21mm,长度1.6米 壁厚：1.5mm 【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 65 |  |  |  |
| 8 | 四线制 承力杆配件包 【蓝色/灰色可选】 | 绝缘子材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂 规格数量：21半球 4个，21防雨帽 1个  螺丝材质：优质304不锈钢（螺丝质量也很重要） 规格数量：M6\*30mm 2套 ，自攻钉M4\*10 4个   【特性】：绝缘子机械强度高，抗紫外线，抗老化，304不锈钢螺丝不生锈，整体配件组合室外使用寿命长 | 套 | 240 |  |  |  |
| 9 | 铝合金万向底座 | 材质：铝合金 尺寸：88\*84\*28；底部安装孔径11mm； 壁厚：竖壁2.5mm，底厚3.5mm  【特性】：强度高，不生锈，比镀锌底座更耐用，镀锌底座室外使用时间长了都会生锈。 | 个 | 230 |  |  |  |
| 10 | 20#合金线 | 材质：镁铝合金，多股 线径：真实直径2mm  【特点】 1.比普通18#合金线更粗，抗拉强度更高，导电性能更好，18#合金线线径只有1.8mm，抗拉强度低些，实际使用中容易拉断。 2.抗拉强度＞600N； 3.低电阻率，千米电阻：<13Ω； 4.延伸率>12％ | 米 | 4400 |  |  |  |
| 11 | 线线连接器 | 材质：铝镁合金 尺寸：φ16\*22mm | 个 | 160 |  |  |  |
| 12 | 紧线器 【蓝色/灰色可选】 | 材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂 尺寸：66\*52\*28  【特性】：机械强度高，抗紫外线，抗老化，室外使用寿命长 | 个 | 160 |  |  |  |
| 13 | 电子围栏警示牌 | 材质：全新PP材料 尺寸：195\*136  【特性】：机械强度高，抗紫外线，抗老化，室外使用寿命长 | 块 | 75 |  |  |  |
| 14 | 双层高压绝缘线 | 材质：双层绝缘护套，多股铝合金内芯： 耐压：>20KV 尺寸：内芯采用直径2mm多股合金线，外径5mm； 【特点】双绝缘层设计，内部高压绝缘层+外部抗老化绝缘层，保证耐压强度，同时尽量减小线径，方便施工穿管。 | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 高压避雷器 | 材质：复合绝缘氧化锌 额定电压：10KV 尺寸：长186mm，最大直径86mm  【特点】雷击时，快速引导雷击电流到大地，降低设备损失； | 只 | 8 |  |  |  |
| 16 | 避雷器支架 | 材质：201不锈钢 尺寸：104mm\*63mm\*25mm，孔径11mm 壁厚：2mm | 只 | 8 |  |  |  |
| 17 | 防雨声光警号 | 材质：PC防雨外壳，高亮LED灯珠 闪光方式：LED频闪 电压：DC12V 声音分贝：110分贝 功率：< 5W  尺寸：88\*176mm  【特点】 1.防水型，适合户外安装； 2.20个高亮LED灯旋转闪亮，替代机械旋转，寿命长； | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | 声光警号支架 | 材质：防腐钣金，表面白色烤漆 尺寸：98\*74\*34mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 19 | 报警管控主机 磁座警灯 | 材质：PC防雨外壳，高亮LED灯珠 闪光方式：LED频闪功率：< 3W  尺寸：108\*50mm  【特点】 强光闪亮,带强磁底座，管控主机专用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 接地棒 | 材质：热镀锌钢棒 尺寸：φ16\*800mm，实心  【特点】1.专业接地棒，接地性能好，外形美观； 2.锥型针尖设计，放电电流大，施工方便； 3.双接线螺母设计，接触效果好； | 根 | 4 |  |  |  |
| 21 | 主机防护箱 | 材质：加厚201不锈钢 尺寸：400\*500\*180mm 【特性】：内部已安装主机背挂金属扣件，主机可以直接背挂，箱体加厚设计，强度高，201不锈钢防腐性好，不容易生锈。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 22 | 蓄电池 | 12V/8AH 铅酸蓄电池，探测器备用电源 | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 合计 | 大写： | | | | ¥ |  |

### 注：（1）主设备质保三年，配件质保一年。（2）报价应为含税价，需提供税率为13%的增值税专用发票。

### 报价有效期：30天

联系人： 联系电话：

报价人：（盖公章）

### 报价时间：

（报价单位需提供营业执照并盖公章）