附件：询价采购文件

**询价采购文件**

**采购项目名称：广汉浩鑫安防科技有限公司电子围栏系统设备采购**

**中国·四川（广汉）**

**广汉浩鑫安防科技有限公司编制**

**2024年6月**

**第一章 询价邀请**

：

我单位拟对 广汉浩鑫安防科技有限公司电子围栏系统设备采购 通过邀请询价方式选择和确定供应商。诚邀贵单位参与本项目的邀请询价。项目情况及有关询价事宜如下：

**一、项目名称**

广汉浩鑫安防科技有限公司电子围栏系统设备采购

**二、项目概况**

对采购人要求的项目进行报价，根据符合要求的供应商的报价明细，选取报价最低的供应商确定为成交供应商。

**限价清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 四线制双防区  脉冲电子围栏主机  【网络版】 | ★公安部检测：产品符合最新版GB/T 7946-2015 《 脉冲电子围栏及其安装和安全运行》国家标准。具有公安部型式检测报告。  ★金属外壳：采用先进钣金磨砂工艺，比塑料外壳品质感强，结构强度高，无电磁辐射，同时可屏蔽空间电磁干扰。  ★显示功能：LCD液晶显示屏、均光LED状态指示灯，主机工作状态、报警参数，防区地址信息一目了然。  ★无误报设计：采用数字干扰设计，在大雨、大雪、大风、风沙等恶劣天气下均能实现无误报工作。  ★十级电压调节：1到10KV电压可调，精准满足不同场合需求；  ★高能量设计：真实双纯铜脉冲变压器输出，双电容储能设计，输出负载能力更强。  ★差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。  ★报警功能：防拆报警、断线报警、短路报警、故障报警等。  ★掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。  ★防区地址：内置防区地址模块，可任意设置防区地址，双防区的左右防区地址可以独立任意设置。  ★警号输出：警号输出可以设置开启、关闭、共享。共享模式下，双防区脉冲主机任意防区报警，2个警号都同时工作。  ★总线通信接口：采用CAN总线通信技术，抗干扰能力强，通信距离长。  ★网络通信接口：内置网络通信模块，网口通过网线接就近网络交换机，即可实现远程通信，施工成本低，维护方便。（需选配）  ★输出接口：1路警号接口、1路开关量信号输出（同时具备常开和常闭信号）  ★电池接口：可外置备用12V电池，实现断电自动切换及自动充电，保证市电停电时也能工作。  【高压输出参数】  脉冲电压峰值：1KV～10KV可调  脉冲电流峰值：<10A  脉冲持续时间：≤0.1s  脉冲间隔时间：1s~1.5s  单个脉冲输出最大电量：2.5mC  单个脉冲输出最大能量：≤5.0J    【电气参数】  供电电源： 标配AC110～220转 12V4A 外置适配器  通信方式：总线/RJ45网络，可选  工作温度： -25～+55℃  工作湿度： ≤95%  平均功耗： ≤10W  外形尺寸：340x218x130mm  净重：5.5KG | 台 | 4 | 1100 | 4400 | 主设备 |
| 2 | 中心报警管控主机  (带软件平台网口)  【网络版】 | ★金属外壳：采用先进钣金磨砂工艺，比塑料外壳品质感强，结构强度高，无电磁辐射，同时可屏蔽空间电磁干扰。  ★显示功能：LCD液晶显示屏、均光LED状态指示灯，主机工作状态、报警参数，防区地址信息一目了然。  ★通信方式：总线和网络,支持总线和网络同时通信，即允许一个系统里同时采用总线和RJ45网络通信。（网络通信需选配  ★报警功能：实时显示防区报警信息、防区设撤防状态、防区通信故障等工作状态  ★管控防区数：单个报警主机可管控110个防区，通过多分区管控软件平台，可实现同时管控100个报警管控主机，整个系统最多可管控上万个防区。  ★定时布撤防：具备定时布防、定时撤防功能。定时时间可任意设置，满足客户不同时段的警戒需求。  ★报警记录：可实时存储防区状态数据以及防区报警记录，可存储999条报警记录。  ★多点管控：单个报警管控主机最多支持10个管控键盘同时接入，从而最多实现11个地方同时管控。  ★管控功能：可通过通信总线或网络，查看每个防区的工作状态参数，同时可设置对应防区的灵敏度、报警时长等参数。实时监视每个防区的工作数据，一但有防区触发报警时，能够立刻显示报警防区号以及触发的报警类型。  ★软件平台功能：支持普通电子地图管控软件，同时支持我司专业多客户端电子地图平台软件。  ★第三方平台对接口：报警管控主机单独设计了与第三方平台对接的数据网口，便于接入客户大型安保系统。（需选配  ★接线端口：后背隐藏式接线端子设计，可上下端出线，方便挂壁或桌面安装，整体安装布线简洁美观。  【电气参数】  供电电源： 标配AC110～220转 12V2A 外置适配器  通信方式：总线/RJ45网络，可选  工作温度： -25～+55℃  工作湿度： ≤95%  系统功耗： ≤10W  外形尺寸：260x180x75mm  净重：1.5KG | 台 | 1 | 750 | 750 | 主设备 |
| 3 | 铝合金终端杆 | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径32mm,长度850mm 壁厚：2mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 20 | 25 | 500 |  |
| 4 | 铝合金终端杆  （定制1.6米） | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径32mm,长度1.6米 壁厚：2mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 10 | 49 | 490 |  |
| 5 | 四线制  终端杆配件包  【蓝色/灰色可选】 | 绝缘子材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂  规格数量：32万向环 4个，32防雨帽 1个  螺丝材质：优质304不锈钢（螺丝质量也很重要）  规格数量：M6\*45mm 2套 ，自攻钉M4\*10 4个  【特性】：绝缘子机械强度高，抗紫外线，抗老化，304不锈钢螺丝不生锈，整体配件组合室外使用寿命长 | 套 | 40 | 6.5 | 260 |  |
| 6 | 铝合金承力杆 | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径21mm,长度850mm 壁厚：1.5mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 105 | 15 | 1575 |  |
| 7 | 铝合金承力杆  （定制1.6米） | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径21mm,长度1.6米 壁厚：1.5mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 65 | 29 | 1885 |  |
| 8 | 四线制  承力杆配件包  【蓝色/灰色可选】 | 绝缘子材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂  规格数量：21半球 4个，21防雨帽 1个  螺丝材质：优质304不锈钢（螺丝质量也很重要）  规格数量：M6\*30mm 2套 ，自攻钉M4\*10 4个  【特性】：绝缘子机械强度高，抗紫外线，抗老化，304不锈钢螺丝不生锈，整体配件组合室外使用寿命长 | 套 | 240 | 6.5 | 1560 |  |
| 9 | 铝合金万向底座 | 材质：铝合金  尺寸：88\*84\*28；底部安装孔径11mm；  壁厚：竖壁2.5mm，底厚3.5mm  【特性】：强度高，不生锈，比镀锌底座更耐用，镀锌底座室外使用时间长了都会生锈。 | 个 | 230 | 4.8 | 1104 |  |
| 10 | 20#合金线 | 材质：镁铝合金，多股  线径：真实直径2mm  【特点】  1.比普通18#合金线更粗，抗拉强度更高，导电性能更好，18#合金线线径只有1.8mm，抗拉强度低些，实际使用中容易拉断。  2.抗拉强度＞600N；  3.低电阻率，千米电阻：<13Ω；  4.延伸率>12％ | 米 | 4400 | 0.52 | 2288 |  |
| 11 | 线线连接器 | 材质：铝镁合金  尺寸：φ16\*22mm | 个 | 160 | 1.4 | 224 |  |
| 12 | 紧线器  【蓝色/灰色可选】 | 材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂  尺寸：66\*52\*28  【特性】：机械强度高，抗紫外线，抗老化，室外使用寿命长 | 个 | 160 | 1.4 | 224 |  |
| 13 | 电子围栏警示牌 | 材质：全新PP材料  尺寸：195\*136  【特性】：机械强度高，抗紫外线，抗老化，室外使用寿命长 | 块 | 75 | 4 | 300 |  |
| 14 | 双层高压绝缘线 | 材质：双层绝缘护套，多股铝合金内芯：  耐压：>20KV  尺寸：内芯采用直径2mm多股合金线，外径5mm；  【特点】双绝缘层设计，内部高压绝缘层+外部抗老化绝缘层，保证耐压强度，同时尽量减小线径，方便施工穿管。 | 米 | 200 | 1.7 | 340 |  |
| 15 | 高压避雷器 | 材质：复合绝缘氧化锌  额定电压：10KV  尺寸：长186mm，最大直径86mm  【特点】雷击时，快速引导雷击电流到大地，降低设备损失； | 只 | 8 | 61 | 488 |  |
| 16 | 避雷器支架 | 材质：201不锈钢  尺寸：104mm\*63mm\*25mm，孔径11mm  壁厚：2mm | 只 | 8 | 3.5 | 28 |  |
| 17 | 防雨声光警号 | 材质：PC防雨外壳，高亮LED灯珠  闪光方式：LED频闪 电压：DC12V  声音分贝：110分贝 功率：< 5W  尺寸：88\*176mm  【特点】  1.防水型，适合户外安装；  2.20个高亮LED灯旋转闪亮，替代机械旋转，寿命长； | 个 | 8 | 38 | 304 |  |
| 18 | 声光警号支架 | 材质：防腐钣金，表面白色烤漆  尺寸：98\*74\*34mm | 个 | 8 | 3.5 | 28 |  |
| 19 | 报警管控主机  磁座警灯 | 材质：PC防雨外壳，高亮LED灯珠  闪光方式：LED频闪功率：< 3W  尺寸：108\*50mm  【特点】 强光闪亮,带强磁底座，管控主机专用 | 个 | 1 | 32 | 32 |  |
| 20 | 接地棒 | 材质：热镀锌钢棒  尺寸：φ16\*800mm，实心  【特点】1.专业接地棒，接地性能好，外形美观；  2.锥型针尖设计，放电电流大，施工方便；  3.双接线螺母设计，接触效果好； | 根 | 4 | 25 | 100 |  |
| 21 | 主机防护箱 | 材质：加厚201不锈钢  尺寸：400\*500\*180mm  【特性】：内部已安装主机背挂金属扣件，主机可以直接背挂，箱体加厚设计，强度高，201不锈钢防腐性好，不容易生锈。 | 个 | 4 | 175 | 700 |  |
| 22 | 蓄电池 | 12V/8AH 铅酸蓄电池，探测器备用电源 | 个 | 4 | 85 | 340 |  |
| 23 | 合计 | 大写：壹万柒仟玖佰贰拾圆整 | | | | ¥ | 17920 |

**三、供应商资格要求**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、信誉要求：近3年无市场禁入情况。

**四、供货期限：供应商接到采购人通知之日起3日内。**

**五、询价邀请书的获取**

本次询价免费提供电子文档，通过广鑫官网自行下载。

**六、报价书（根据第三章报价书格式装订成册）的递交**

本次询价采取[当面递交/电子邮件/邮寄](mailto:当面递交（广汉市汉口路二段153号广汉市保安服务有限公司二楼招投标办公室）/电子邮件（2924083200@qq.com）/邮寄（广汉市汉口路二段153号广汉市保安服务有限公司）)方式：报价书递交截止时间为 **2024年6月29日17:00** （北京时间）。

**七、接受资格审查及参加询价时间、地点：于2024年6月29日17:00**（北京时间）在　广汉浩鑫安防科技有限公司四楼会议室 。

**八、采购人联系方式**

采购人：广汉浩鑫安防科技有限公司

地址：四川省广汉市汉口路二段153号

日期：2024年6月26日

联系人：邓书军 电话：13547015850

# **第二章** 询价程序和成交标准

1. 询价小组对递交报价文件的供应商进行资格审查。

2. 询价小组从通过资格审查的供应商中，选取报价最低的候选供应商，确定为成交供应商，并编写询价报告。

3. 供应商报价相同的，通知候选供应商进行再次报价，直至选取最低报价的作为成交供应商。

**第三章 报价书格式**

1. 封面

**项目名称： 广汉浩鑫安防科技有限公司电子围栏系统设备采购**

**报价书**

**供应商： （全称并盖章）**

**年 月 日**

2、报价一览表

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 四线制双防区  脉冲电子围栏主机  【网络版】 | ★公安部检测：产品符合最新版GB/T 7946-2015 《 脉冲电子围栏及其安装和安全运行》国家标准。具有公安部型式检测报告。  ★金属外壳：采用先进钣金磨砂工艺，比塑料外壳品质感强，结构强度高，无电磁辐射，同时可屏蔽空间电磁干扰。  ★显示功能：LCD液晶显示屏、均光LED状态指示灯，主机工作状态、报警参数，防区地址信息一目了然。  ★无误报设计：采用数字干扰设计，在大雨、大雪、大风、风沙等恶劣天气下均能实现无误报工作。  ★十级电压调节：1到10KV电压可调，精准满足不同场合需求；  ★高能量设计：真实双纯铜脉冲变压器输出，双电容储能设计，输出负载能力更强。  ★差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。  ★报警功能：防拆报警、断线报警、短路报警、故障报警等。  ★掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。  ★防区地址：内置防区地址模块，可任意设置防区地址，双防区的左右防区地址可以独立任意设置。  ★警号输出：警号输出可以设置开启、关闭、共享。共享模式下，双防区脉冲主机任意防区报警，2个警号都同时工作。  ★总线通信接口：采用CAN总线通信技术，抗干扰能力强，通信距离长。  ★网络通信接口：内置网络通信模块，网口通过网线接就近网络交换机，即可实现远程通信，施工成本低，维护方便。（需选配）  ★输出接口：1路警号接口、1路开关量信号输出（同时具备常开和常闭信号）  ★电池接口：可外置备用12V电池，实现断电自动切换及自动充电，保证市电停电时也能工作。  【高压输出参数】  脉冲电压峰值：1KV～10KV可调  脉冲电流峰值：<10A  脉冲持续时间：≤0.1s  脉冲间隔时间：1s~1.5s  单个脉冲输出最大电量：2.5mC  单个脉冲输出最大能量：≤5.0J    【电气参数】  供电电源： 标配AC110～220转 12V4A 外置适配器  通信方式：总线/RJ45网络，可选  工作温度： -25～+55℃  工作湿度： ≤95%  平均功耗： ≤10W  外形尺寸：340x218x130mm  净重：5.5KG | 台 | 4 |  |  | 主设备 |
| 2 | 中心报警管控主机  (带软件平台网口)  【网络版】 | ★金属外壳：采用先进钣金磨砂工艺，比塑料外壳品质感强，结构强度高，无电磁辐射，同时可屏蔽空间电磁干扰。  ★显示功能：LCD液晶显示屏、均光LED状态指示灯，主机工作状态、报警参数，防区地址信息一目了然。  ★通信方式：总线和网络,支持总线和网络同时通信，即允许一个系统里同时采用总线和RJ45网络通信。（网络通信需选配  ★报警功能：实时显示防区报警信息、防区设撤防状态、防区通信故障等工作状态  ★管控防区数：单个报警主机可管控110个防区，通过多分区管控软件平台，可实现同时管控100个报警管控主机，整个系统最多可管控上万个防区。  ★定时布撤防：具备定时布防、定时撤防功能。定时时间可任意设置，满足客户不同时段的警戒需求。  ★报警记录：可实时存储防区状态数据以及防区报警记录，可存储999条报警记录。  ★多点管控：单个报警管控主机最多支持10个管控键盘同时接入，从而最多实现11个地方同时管控。  ★管控功能：可通过通信总线或网络，查看每个防区的工作状态参数，同时可设置对应防区的灵敏度、报警时长等参数。实时监视每个防区的工作数据，一但有防区触发报警时，能够立刻显示报警防区号以及触发的报警类型。  ★软件平台功能：支持普通电子地图管控软件，同时支持我司专业多客户端电子地图平台软件。  ★第三方平台对接口：报警管控主机单独设计了与第三方平台对接的数据网口，便于接入客户大型安保系统。（需选配  ★接线端口：后背隐藏式接线端子设计，可上下端出线，方便挂壁或桌面安装，整体安装布线简洁美观。  【电气参数】  供电电源： 标配AC110～220转 12V2A 外置适配器  通信方式：总线/RJ45网络，可选  工作温度： -25～+55℃  工作湿度： ≤95%  系统功耗： ≤10W  外形尺寸：260x180x75mm  净重：1.5KG | 台 | 1 |  |  | 主设备 |
| 3 | 铝合金终端杆 | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径32mm,长度850mm 壁厚：2mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 20 |  |  |  |
| 4 | 铝合金终端杆  （定制1.6米） | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径32mm,长度1.6米 壁厚：2mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 10 |  |  |  |
| 5 | 四线制  终端杆配件包  【蓝色/灰色可选】 | 绝缘子材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂  规格数量：32万向环 4个，32防雨帽 1个  螺丝材质：优质304不锈钢（螺丝质量也很重要）  规格数量：M6\*45mm 2套 ，自攻钉M4\*10 4个  【特性】：绝缘子机械强度高，抗紫外线，抗老化，304不锈钢螺丝不生锈，整体配件组合室外使用寿命长 | 套 | 40 |  |  |  |
| 6 | 铝合金承力杆 | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径21mm,长度850mm 壁厚：1.5mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 105 |  |  |  |
| 7 | 铝合金承力杆  （定制1.6米） | 材质：HI型铝合金  尺寸：直径21mm,长度1.6米 壁厚：1.5mm  【特性】：强度高，永不生锈，安装美观 | 根 | 65 |  |  |  |
| 8 | 四线制  承力杆配件包  【蓝色/灰色可选】 | 绝缘子材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂  规格数量：21半球 4个，21防雨帽 1个  螺丝材质：优质304不锈钢（螺丝质量也很重要）  规格数量：M6\*30mm 2套 ，自攻钉M4\*10 4个  【特性】：绝缘子机械强度高，抗紫外线，抗老化，304不锈钢螺丝不生锈，整体配件组合室外使用寿命长 | 套 | 240 |  |  |  |
| 9 | 铝合金万向底座 | 材质：铝合金  尺寸：88\*84\*28；底部安装孔径11mm；  壁厚：竖壁2.5mm，底厚3.5mm  【特性】：强度高，不生锈，比镀锌底座更耐用，镀锌底座室外使用时间长了都会生锈。 | 个 | 230 |  |  |  |
| 10 | 20#合金线 | 材质：镁铝合金，多股  线径：真实直径2mm  【特点】  1.比普通18#合金线更粗，抗拉强度更高，导电性能更好，18#合金线线径只有1.8mm，抗拉强度低些，实际使用中容易拉断。  2.抗拉强度＞600N；  3.低电阻率，千米电阻：<13Ω；  4.延伸率>12％ | 米 | 4400 |  |  |  |
| 11 | 线线连接器 | 材质：铝镁合金  尺寸：φ16\*22mm | 个 | 160 |  |  |  |
| 12 | 紧线器  【蓝色/灰色可选】 | 材质：全新ABS工程塑料 + 阻抗剂  尺寸：66\*52\*28  【特性】：机械强度高，抗紫外线，抗老化，室外使用寿命长 | 个 | 160 |  |  |  |
| 13 | 电子围栏警示牌 | 材质：全新PP材料  尺寸：195\*136  【特性】：机械强度高，抗紫外线，抗老化，室外使用寿命长 | 块 | 75 |  |  |  |
| 14 | 双层高压绝缘线 | 材质：双层绝缘护套，多股铝合金内芯：  耐压：>20KV  尺寸：内芯采用直径2mm多股合金线，外径5mm；  【特点】双绝缘层设计，内部高压绝缘层+外部抗老化绝缘层，保证耐压强度，同时尽量减小线径，方便施工穿管。 | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 高压避雷器 | 材质：复合绝缘氧化锌  额定电压：10KV  尺寸：长186mm，最大直径86mm  【特点】雷击时，快速引导雷击电流到大地，降低设备损失； | 只 | 8 |  |  |  |
| 16 | 避雷器支架 | 材质：201不锈钢  尺寸：104mm\*63mm\*25mm，孔径11mm  壁厚：2mm | 只 | 8 |  |  |  |
| 17 | 防雨声光警号 | 材质：PC防雨外壳，高亮LED灯珠  闪光方式：LED频闪 电压：DC12V  声音分贝：110分贝 功率：< 5W  尺寸：88\*176mm  【特点】  1.防水型，适合户外安装；  2.20个高亮LED灯旋转闪亮，替代机械旋转，寿命长； | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | 声光警号支架 | 材质：防腐钣金，表面白色烤漆  尺寸：98\*74\*34mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 19 | 报警管控主机  磁座警灯 | 材质：PC防雨外壳，高亮LED灯珠  闪光方式：LED频闪功率：< 3W  尺寸：108\*50mm  【特点】 强光闪亮,带强磁底座，管控主机专用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 接地棒 | 材质：热镀锌钢棒  尺寸：φ16\*800mm，实心  【特点】1.专业接地棒，接地性能好，外形美观；  2.锥型针尖设计，放电电流大，施工方便；  3.双接线螺母设计，接触效果好； | 根 | 4 |  |  |  |
| 21 | 主机防护箱 | 材质：加厚201不锈钢  尺寸：400\*500\*180mm  【特性】：内部已安装主机背挂金属扣件，主机可以直接背挂，箱体加厚设计，强度高，201不锈钢防腐性好，不容易生锈。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 22 | 蓄电池 | 12V/8AH 铅酸蓄电池，探测器备用电源 | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 合计 | 大写： | | | | ¥ |  |

注：1、根据实际产生的费用清单进行结算。

供应商名称：XXXXXXXX（盖公章）

日期：

4、企业资信

（1）营业执照

**注：以上资料提供复印件并盖供应商公章**

5、信用承诺书

**信用承诺书**

致：广汉浩鑫安防科技有限公司

本单位 （供应商名称）参加 （项目名称）的邀请询价活动，我方作为本次项目的供应商，现郑重承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方参加本次邀请询价活动前三年内，在经营活动中没有受过法律、行政及行业处罚，没有重大违法记录；

6.我方具备法律、行政法规规定的其他条件;

供应商： （盖单位章）

年 月 日

**第四章 采购合同（草案）**

甲方（需方）： 合同编号：

乙方（供方）：

一、产品名称、型号、数量、金额等

二、运输方式及费用负担:

"三、付款方式：

款到发货，乙方收到全部货款后，按约定时间发货，并向甲方开具13%增值税专用发票。

乙方收款账户名称：

账号：

开户行：

四、质量要求及验收标准：按合同约定提供符合国家相关标准的合格产品。

五、保修期：主机设备质保三年，其余配件质保一年。质保期内（除天灾及人为损坏外）有质量问题，甲方寄到乙方维修处免费维修，无法维修免费更换。

六、验收和异议期限：甲方货到验收，如有异议，必须在收货3天内以书面方式提出。

七、双方签字盖章后生效，本合同一式两份，双方各执一份（传真件有效）。本合同传真件与正本合同同时生效。

八、解决纠纷方式：协商解决。若协商不能解决时，则在甲方所在地依法解决。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

委托代表人签字： 委托代表人签字：

公司盖章： 公司盖章：

签定日期： 签定日期：