报价模板：

报价函

公司：

关于 ，结合该事项的特点及内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ）。

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于原有设备拆除、人工费、材料费、设备安装、差旅费、税费、利润、保险等为完成本项目约定事项的所有费用，以及后续服务费。

单位名称： （公章）

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 设备框架 | 框架为304不锈钢；  含防水插头、支架；  排列方式：顺水流安装，共15列，每列安装8根灯管，安装间距≤100mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 自动清洗系统 | 含空压机、气缸、控制阀等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 紫外线灯管 | 功率≥320w；  长度≥1554mm；  使用时间≥9000小时 | 120 | 根 |  |  |  |
| 4 | 石英套管 | 材质：石英  长度≥1620mm；  直径≥28mm；  间距≤100mm；  透子率≥90% | 120 | 根 |  |  |  |
| 5 | 镇流器 | 配套紫外线灯管；  功率输出≥95%  功率≥320W | 120 | 个 |  |  |  |
| 6 | PLC控制系统 | 含触摸屏，水位传感器，强度检测仪，报警系统等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 控制柜 | 能安装镇流器及PLC控制系统相应设备，尺寸≤长1800\*宽1000\*高2000mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  | | | | | |