金雁宾馆咖啡厅家具采购合同

采购人(甲方):

供应商(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》及金雁宾馆配套设施装饰装修工程——家具采购的询价通知书、乙方的响应文件及《成交通知书》,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，双方同意共同遵守如下条款：

一、产品的名称、品种、规格、单价

详见《金雁宾馆咖啡厅家具清单》

二、合同总价

合同总金额¥: 元（大写金额： 整）;该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、保险、安装、调试、检测、人工、税金、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

（一）乙方须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（二）货物必须符合或优于国家（行业）相关标准，以及本项 目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（三）货物出现质量问题时，乙方应负责三包（包修、包换、 包退），相关费用由乙方承担。

（四）货物到现场后由于甲方使用不当造成的质量问题，乙方 亦应负责更换，但费用由甲方负担。

四、包装和运输

（一）包装：商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料或快递 封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装 袋、周转箱等应符合环保要求，设备包装应坚固完好，能抗御运 输、储存和装卸过程中正常冲击，振动和挤压，并便于装卸和搬 运。设备包装前检查包装材料的材质、规格和包装结构与所装产 品的规格和重量相适应。组件包装时安全，防止撞击，包装表面 应清洁。组件排放整齐，不可有高低不平。外包装箱表面不应该 有突出的锁扣等装置，以避免箱体移位时发生拉挂等现象，影响 箱体安全。

（二）运输：装运设备的运输工具应清洁、干燥、无污染物。 敞车运输时，必须用防雨布盖好，以保证设备不被雨(雪)浸入。 设备中转时，应堆放在库房内。短暂露天堆放时，必须用防雨布 盖好，产品在装卸时，应采用合适的装卸方式，严防将包装箱(件) 损坏，包装箱应注意谨慎堆放，防止产品碰伤。装载时，集装箱与包装箱之间、包装箱之间应用防震减压的填充物填实，不得留有空隙。防止在运输途中造成货物之间互相碰撞、摩擦，避免发生箱体移位。避免货物在运载工具上的堆码不当，使底层货物载过重，造成包装破损，甚至商品在运输过程中变形，损坏。在运输过程中避免接触腐蚀性物质。

五、交货及验收

（一）交货期限：合同签订后30天内完成供货。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）按照本合同要求以及国家相关规定进行验收。由甲方组织，乙方配合进行：

1.货物在交货后10个工作日内进行验收。

2.验收标准：按国家有关规定以及竞争性磋商文件的质量 要求和技术指标、响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收； 双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的 事项，由甲方在竞争性磋商文件和响应文件中按质量要求和技术 指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录， 或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和 更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（1）货物交货完毕后15日内，乙方须提交书面验收申请，甲方收到乙方验收申请后无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

（2）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用 户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付 货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（3）如货物经乙方2次更换仍不能达到合同约定的质量标准， 甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给 甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

六、付款方式

（一）合同金额为：¥ 元，大写金额： ；

（二）预付款方式：双方签订合同后，甲方在五日内，先预付总金额的50%,计：¥ 元作为本合同预付款；大写金额： 。

（三）待安装完成并经甲方验收合格后，乙方需向甲方开具合规、合法的发票后，甲方向乙方支付合同总金额的47%计：¥ 元作为本合同进度款；大写金额： 。(注：实际收货 数量与家具清单价格表不一致时，按实际收货数量结算)。

（三）质保期满后7个工作日支付合同金额的3%,计：

¥： 元人民币大写： 。

七、售后服务

（一）运输、安装、调试由乙方负责。

（二）乙方应提供现场技术培训，保证使用人员正常使用。

（三）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

联系人：/ 联系电话：/

（四）质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙 方在接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换， 并承担修理或更换的费用；如货物经乙方2次更换仍不能达到本 合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并 追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方使用不当或其他原因 造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

八、特别条款

（一）货物运输由乙方负责，运费由乙方承担；现场下车及现 场二次搬运费由乙方承担，产品安装由乙方负责；

（二）甲方未按期支付中期款、提（交）货期限顺延；

（三）合同签订后，如甲方要求取消部分或全部取消已订之货 物，由此而造成乙方用于生产该批产品人力、物力、财力之损失 一律由甲方负责。

（四）甲方应为乙方提供适合安装作业的现场、供电、清洁环境、运货通道、安全保护。安装期间，甲方应确保家具不因乙方 以外的因素而致污损、灭失。

九、 违约责任

（一）乙方违约，则双倍返还定金；

（二）甲方违约，则不退还定金，而因此给乙方造成之其它损 失亦全额赔偿；如不能在合同约定的期限内支付乙方应付货款， 乙方有权从甲方货物现场撤出所有产品，直至甲方支付应付所有 货款为止；

（三）甲方未按约定向乙方按时支付合同款项的，每天向乙方支付余款全额2%的违约金；

（四）甲方未按约定到乙方厂内验货或产品按定做日入库15日后甲方仍未提走货物的，甲方应每天向乙方支付合同总金额2% 的违约金；

（五）甲方不按乙方通知或合同约定的日期提货，在逾期60日后，乙方有权处置定做物，处置所得的价款首先用于赔偿甲方违约而给乙方造成的经济损失；

（六）乙方不能按时交货，应向甲方支付货款总金额5%的违约金；

十 、法律效力

（一）本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份；具有同等法律效力。

（二）一切由执行本合同引起的或与本合同有关的争执甲乙双 方应当通过友好协商解决，如协商不能解决时，则提交有管辖权 的人民法院审理。

十一、其他

（一）如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（二）本合同双方应加盖骑缝章。

以下无正文

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：

委托代理人： 地址 ：

公账公司名称：

地址： 公账账号：

公账开户行：

年 月 日 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金雁宾馆咖啡厅家具清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **图片** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 圆桌 |  | 直径500\*750 | 10 | 张 |  |  | 1、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 2 | 咖啡椅 |  | 标准 | 20 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 3 | 圆桌 |  | 直径600\*750 | 3 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 4 | 咖啡椅 |  | 标准 | 9 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 5 | 包间茶台 |  | 4200\*1200\*750 | 1 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、底座采用黑钛拉丝抗指丝不锈钢 |
| 6 | 包间茶椅 |  | 标准 | 4 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 7 | 包间主椅 |  | 标准 | 1 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 8 | 麻将桌 |  | 1000\*1000\*780 | 2 | 件 |  |  | 1、多层板基材，面贴天然白蜡实木皮见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨 |
| 9 | 麻将椅 |  | 标准 | 8 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 10 | 茶水几 |  | 500\*400\*550 | 4 | 件 |  |  | 1、多层板基材，面贴天然白蜡实木皮见光面的主材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、桌面采用12MM岩板，抗冻性 -50℃，耐腐蚀性5级，抗热震性145℃，耐磨转数8000，抗压强度 37MPa。皮，底座。优质环保油漆饰面 |
| 11 | 机麻包间转角沙发 |  | （2350+3100）\*800 | 5.45 | 米 |  |  | 1、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 12 | 机麻包间单人沙发 |  | 标准 | 1 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
| 13 | 机麻包间茶几 |  | 1200\*600\*480 | 1 | 件 |  |  | 1、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。4、配件：采用优质五金配件。 |
| 14 | 户外条桌 |  | 700\*700\*750 | 6 | 件 |  |  | 1、底座采用优质碳素钢，2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；3、桌面采用12MM岩板，抗冻性 -50℃，耐腐蚀性5级，抗热震性145℃，耐磨转数8000，抗压强度 37MPa。皮 |
| 15 | 户外圆桌 |  | 直径900\*750 | 4 | 件 |  |  | 1、底座采用优质碳素钢，2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；3、桌面采用12MM岩板，抗冻性 -50℃，耐腐蚀性5级，抗热震性145℃，耐磨转数8000，抗压强度 37MPa。皮 |
| 16 | 户外椅 |  | 标准 | 28 | 件 |  |  | 框架采用优质铝合金框架，抗拉强度:≥ 375 MPa 屈服强度:≥ 235 MPa 延展率:≥ 26%。防晒防水藤编 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、以上产品报价含税、含运输费及二次搬运费(乙方将甲方定制家具运输至合同酒店所在地搬运上楼和分配至每个房间所产生的费用和所需的人员),含安装及辅料

甲方签字确认：

年 月 日