附件

报价函

广汉市弘诚金雁宾馆有限责任公司：

关于采购金雁宾馆咖啡厅增补家具 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ）。

附：产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金雁宾馆咖啡厅增补家具清单表** | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 博古架 |  | 5000\*300\*2400 | 12 | 平方 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g；2、贴面：采用0.3mm天然白蜡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L；3、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。  4、配件：采用优质五金配件。 |
| 2 | 椅子 |  | 标准 | 2 | 件 |  |  | 1、见光面的主材选用橡胶木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T3324的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料，2、主材经过蒸汽脱脂、杀虫、干燥处理，含水率为8-12%；3、基材优质多层板（厚度≧3mm)平整度高，4、木皮纹理清晰、美观（厚度30S)；5、环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。6、面料采用机织平纹棉麻织物，符合GB/T21196.2-2022标准、抗压力：12kPa，耐光色牢度≧4，耐摩擦色牢度≧2-4，耐摩性≧20000，起球摩擦次数5000转。坐垫海绵采用40#海绵，甲醛含量≤ 20mg/KG |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，报价应为固定包干价，包括但不限于人工费、安装费、材料费、交通费、运输费、搬运费、税费、利润、保险等为完成本项目约定服务的所有费用以及后续服务费。

单位名称： （公章）

联系人：

联系电话：

日 期： 年 月 日