附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南丰政府2号办公大楼集装箱采购及安装项目-设计配置概算清单 | | | | | |
| 名称 | 部位 | | 详细描述 | 单位 | 数量 |
| 箱房主体 | 框架结构（底盘） | | HN窄翼缘型钢 175\*90 | ㎡ | 907 |
| 底盘 | | 100\*2 镀锌矩管 |
| 顶盖 | | 120\*60\*3镀锌矩管，会议室顶面采用50系列桁架系统 |
| 墙面龙骨 | | 50系列钢矩管墙面龙骨体系 |
| 外挂装饰板 | | 复合保温板外墙体系（外表面钢板烤漆+复合聚氨酯保温板）定制 |
| 复合保温墙板 | | 75mm厚高密度岩棉保温板，双面钢板 |
| 保温层 | | 聚氨酯保温层+30\*20装饰木龙骨+9mm阻燃胶合板（2层顶面同做法） |
| 层间减震降噪桁架系统 | | 50系列桁架系统+隔音胶垫、H=500mm外挂装饰檐口板 |
| 装饰装修 | 吊顶 | 办公室、会议室、便民服务中心采用600\*600吸音矿棉板吊顶 | ㎡ | 788 |
| 卫生间采用装饰生态木吊顶 | ㎡ | 119 |
| 墙面面层 | 办公室、会议室、便民服务中心、餐厅、等墙面采用10mm厚碳晶装饰板/竹炭集成墙板 | ㎡ | 1088 |
| 卫生间、厨房墙面采用400\*800墙砖（卫生间基层防水砂浆处理） | ㎡ | 249 |
| 地面 | 1层地面采用10mm厚现场搅拌混凝土基层，面层800\*800/400\*800地砖 | ㎡ | 423 |
| 2层地面采用18mm厚高强度水泥压力板+强化木地板面层 | ㎡ | 484 |
| 屋面保温防水层 | | 屋面檩条桁架系统+50mm厚顶面隔热保温板+天沟有组织排水系统 | ㎡ | 907 |
| 箱顶采用1.5mm厚镀锌压型钢板满铺焊接+防水封头结构 |
| 铝合金窗 | | 86系列普通铝合金型材 | ㎡ | 215 |
| 6+12+6 镀膜双钢化中空玻璃 | ㎡ | 215 |
| 室内门 | | 夹板木门/钢制防盗门（配套门锁、门套） | 樘 | 24 |
| 卫生间 | 卫生间洁具 | 蹲便器 | 陶瓷蹲便器、配机械式冲水阀 | 套 | 12 |
| 小便器 | 陶瓷小便器、配机械式冲水阀 | 套 | 3 |
| 隔断板 | 16mm厚倍特板隔断板 | 套 | 12 |
| 洗手台面 | 人造石台面板+洗手盆+机械式水龙头 L=1800 | 套 | 2 |
| 拖布池 | 陶瓷拖布池 500\*600mm、配机械式冷热水龙头 | 套 | 2 |
| 楼梯 | 室内楼梯 | | 钢结构框架+大理石踏步板+全包立面封边+栏杆扶手 W=1.25m | m | 8 |
| 配件 | 电线预埋 | | 总进线按照10㎡考虑、照明线路2.5㎡，开关插座4㎡ | ㎡ | 907 |
| 开关插座 | | 磨砂亚光材质、符合行规范、国标行标等要求 |
| 配电箱 | | 建筑总配电柜，满足室内用电功率配置 |
| 室内照明 | | 室内照明灯具安装，符合行规范、国标行标等要求 |
| 其他服务 | 运输费 | | 箱体运输费，3.6m超宽箱体运输 | 箱 | 22 |
| 安装费 | | 箱体现场安装、电路连接、上下水管路连接、所有拼缝处理 | 箱 | 22 |
| 设计费 | | 建筑设计、结构升华设计、装饰设计、电器设计 | 综合考虑在总价内 | |
| 售后服务 | | 2年售后服务维修，终生提供售后支持及服务 |
| 税费 | | 包含开具13%增值税专用发票 |