附件1

|  |
| --- |
| 广汉市南丰镇政府办公大楼设计配置概算清单 |
| **名称** | **部位** | **详细描述** | **单位** | **数量** |
| 箱房主体 | 框架结构（底盘） | HN窄翼缘型钢 175\*90 | ㎡ | 1176 |
| 立柱 | 120\*120\*3 镀锌方通 |
| 顶盖 | 120\*60\*3镀锌矩管，会议室顶面采用50系列桁架系统 |
| 墙面龙骨 | 50系列钢矩管墙面龙骨体系 |
| 外挂装饰板 | 复合保温板外墙体系（外表面钢板烤漆复合聚氨酯保温板）定制 |
| 复合保温墙板 | 75mm厚高密度保温板，双面钢板 |
| 内保温层 | 隔音防火棉保温层+30\*20装饰木龙骨+9mm阻燃胶合板（2层顶面同做法） |
| 层间减震降噪桁架系统 | H=500mm受力桁架系统+隔音胶垫、外挂装饰檐口板 |
| 装饰装修 | 吊顶 | 办公室、会议室、走道采用600\*600吸音矿棉板吊顶 | ㎡ | 992  |
| 卫生间、厨房、餐厅间采用装饰生态木吊顶/铝合金扣板吊顶 | ㎡ | 184  |
| 墙面面层 | 办公室、会议室、餐厅、等墙面采用10mm厚碳晶装饰板/竹炭集成墙板 | ㎡ | 1768  |
| 卫生间、厨房墙面采用400\*800墙砖（卫生间基层防水砂浆处理） | ㎡ | 219  |
| 地面 | 1层地面采用镀锌压型楼承板，浇筑混凝土基层，面层800\*800/400\*800地砖 | ㎡ | 585  |
| 2层地面采用18mm厚高强度水泥压力板+强化木地板面层 | ㎡ | 591  |
| 屋面保温防水层 | 屋面檩条桁架系统+50mm厚顶面隔热保温板+天沟有组织排水系统 | ㎡ | 1176 |
| 箱顶采用1.5mm厚镀锌压型钢板满铺焊接+防水封头结构 |
| 铝合金窗 | 普通铝合金型材 | ㎡ | 265 |
| 6+12+6 镀膜双钢化中空玻璃 | ㎡ | 265 |
| 室内门 | 木门/钢制防盗门（配套门锁、门套）单开门 | 樘 | 24 |
| 室内门 | 双开木门/钢制防盗门（配套门锁、门套）双开门 | 樘 | 5 |
| 卫生间 | 卫生间洁具 | 蹲便器 | 陶瓷蹲便器、配机械式冲水阀 | 套 | 14 |
| 小便器 | 陶瓷小便器、配机械式冲水阀 | 套 | 3 |
| 隔断板 | 16mm厚倍特板隔断板 | 套 | 14 |
| 洗手台面 | 人造石台面板+洗手盆+机械式水龙头 L=1800 | 套 | 2 |
| 拖布池 | 陶瓷拖布池 500\*600mm、配机械式冷热水龙头 | 套 | 2 |
| 楼梯 | 室内楼梯 | 钢结构框架+预制踏步板+全包立面封边+木质栏杆扶手 W=1.25m | m | 8 |
| 配件 | 电线预埋 | 照明线路2.5㎡，开关插座4㎡，满足每个房间功率配置要求 | ㎡ | 1176 |
| 开关插座 | 磨砂亚光材质、根据需求配置 |
| 配电柜 | 建筑总配电柜，满足室内用电功率配置 |
| 室内照明 | 室内照明灯具安装 |
| 基础及总平 | 基础施工 | 地面条型基础，预埋钢筋，表面预留箱体连接地锚螺栓 | m² | 585 |
| 其他服务 | 运输费 | 箱体运输费，3.6m超宽箱体运输 | 箱 | 25 |
| 安装费 | 箱体现场安装、电路连接、上下水管路连接、所有拼缝处理 | 箱 | 25 |
| 设计费 | 建筑设计、结构深化设计、装饰设计、电器设计、基础设计 | 综合考虑在总价内 |
| 售后服务 | 2年售后服务维修，终生提供售后支持及服务 | 综合考虑在总价内 |
| 报价说明：1.价格含税，开具13%增值税专用发票；2.价格包含基础施工、运输安装、室内装修、卫生间洁具、楼梯、水电管线预埋；3.价格不含办公桌椅及设备、厨房设施、设备、空调； |