|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 部位 | 名称与型号 | 备注说明 |
| 1 | 基础  部分 | 安装基础 | C30钢筋混凝土垫层+条形基础 | 含预埋件及定位销， 基础制作及配筋满足箱体使用要求 |
| 2 | 主体  结构 | 主梁 | HN≥175\*90mm窄翼缘型钢 | Q235B/基层机械除锈 富锌底漆+氟碳喷涂面漆 |
| 横梁 | HN≥175\*90mm窄翼缘型钢 | Q235B/户外级氟碳喷涂基层机械除锈 富锌底漆+氟碳喷涂面漆 |
| 角立柱 | ≥120\*120\*5mm 镀锌方通 | Q235B/基层机械除锈 富锌底漆+氟碳喷涂面漆 |
| 间距立柱 | ≥100\*100\*5mm镀锌方通 | Q235B 基层底漆 |
| 墙面龙骨 | ≥100\*50 镀锌矩管系列 | Q235B 焊缝防锈 |
| 底盘龙骨 | ≥100\*50\*3mm 镀锌矩管 | Q235B 富锌底漆 |
| 顶架龙骨 | ≥80\*40\*3mm 镀锌矩管 | Q235B 富锌底漆 |
| 屋面梁 | ≥120\*60\*4mm 镀锌矩管 | Q235B 富锌底漆 |
| 外挂件结构 | ≥50系列 镀锌矩管龙骨 | Q235B 焊缝防锈， |
| 层间承重桁架 | 镀锌管桁架+隔音胶垫 | Q235B 富锌底漆 H≥500mm |
| 3 | 装饰装修部分 | 外墙围护板 | 聚氨酯封边岩棉保温板 | 岩棉容重≥110kg，双面≥0.5mm钢板 墙体厚度≥150mm，表面氟碳喷涂处理 |
| 外装饰檐口 | 安装龙骨+氟碳喷涂铝单板制作 | 铝单板厚度≥2mm |
| 外墙面装饰 | 外墙装饰铝合金格栅 | 铝合金厚度≥2.0mm厚木纹色 |
| 内隔墙板 | 饰面板+基层板+龙骨+隔热棉 | 整体厚度≥75mm，容重≥60kg/m³岩棉填充 |
| 办公区吊顶 | ≥10mm厚吸音矿棉板 | 办公室、会议室、走道 |
| 厨房卫生间  吊顶 | 300\*300mm，厚度≥2.0mm铝合金扣板 | 卫生间、厨房 |
| 地面1 | ≥2mm厚镀锌楼承板+混凝土+地砖 | 1层地面 |
| 地面2 | ≥20mm厚水泥压力板+≥12mm木地板 | 2层地面 |
| 4 | 屋面 | 屋面 隔热防水系统 | 钢桁架系统+≥0.6mm屋面彩钢板 +有组织排水 | 天沟钢板厚度≥3mm 屋面桁架高度：≥400mm |
| 箱顶部分 | ≥1.5mm厚满焊钢板 | 含箱体拼装防水 |
| 5 | 铝合金门窗 | 型材五金 | 普通铝合金型材+304防盗纱窗 | 型材厚度≥2.0mm |
| 玻璃 | 镀膜双钢化中空玻璃 | 6+12，≥6mm |
| 密封胶 | 耐候密封胶 | 品牌：硅宝 |
| 铝合金百叶 | 外装饰铝合金百叶 | 百叶厚度≥1.5mm |
| 6 | 门 | 室内门 | 木质强化门 配套门锁、门套 | 单开、双开根据图纸 |
| 入户门 | 钢制门 配套门锁、门套 | 双开 |
| 7 | 卫生间 | 洁具 | 陶瓷蹲便器 | 机械式冲水阀 |
| 陶瓷小便器 | 机械式冲水阀 |
| 隔断板 | ≥16mm倍特板隔断 |
| 洗手台面 L≥1.8m | 人造石台面+洗手盆+龙头 |
| 拖布池 | 陶瓷拖布池 |
| 8 | 楼梯 | 室内楼梯 | 钢结构框架+栏杆+全包封边 | 钢制栏杆，木扶手 ≥50mm厚木质踏步板 |
| 室外钢楼梯 | 钢结构框架+栏杆+踏步板 | 钢制栏杆，钢扶手 ≥50mm厚木质踏步板 |
| 9 | 水电  部分 | 电气部分 | 国标电线线缆 | 满足安全规范及客户使用要求 |
| 给排水部分 | 排水PVCDN110  给水PPR25冷热水管 | 建筑内部给排水走线 |
| 照明部分 | 灯具/开关/插座等 | 满足安全规范及办公建筑照明要求 |
| 10 | 其它  费用 | 运输费 | 箱体运输费3.6m超宽运输 | 甲方指定位置 |
| 吊装费 | 50T吊车 |  |
| 设计费 | 建筑设计、结构设计、装饰设计 电气设计、基础设计 | 满足业主要求 |
| 售后服务 | 2年售后服务质保期 |
| 税金 | 开具13%增值税专用发票 |
| 水电接通费 | 主线与箱体的连接 |
| 11 | 报价总金额 | |  | 小写：（人民币） 元 |
| 大写： 元 |
| **报价说明：**  1.报价包含产品现场安装所需的基础施工；  2.报价包含现场施工的安全文明措施费、施工围护、进出车辆清洁；  3.报价包含投标过程中产生的服务费、投标费等；  4.建筑设计使用年限≥30年； | | | | |