附件

报价函

广汉市弘诚金雁宾馆有限责任公司：

关于金雁宾馆采购品质提升项目供应服务商。结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 )。

产品内容与要求如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金雁宾馆品质提升项目采购清单** | | | | | | | |
| **序号** | **产品** | **规格 （mm）** | **单位** | **数量** | **单价** | **技术参数** | **产品图片** |
| 1 | 户外平台太阳伞 | W3000mm | 把 | 5 |  | 1. 户外平台太阳伞高密度伞布，带PU涂层 2. 立柱铝合金架子：立柱厚≥53mm\*77mm\*1.5mm，支架铁架 3. 伞布颜色：咖啡色，尺寸≥3米高\*3米，方形双顶，可360℃旋转 4. 大理石底座厚≥630mm\*630\*50mm | **IMG_256** |
| 2 | 户外平台休闲桌 | 1300mm\*800mm\*H750mm | 张 | 5 |  | 1. 塑木材质，防水耐腐 2. 框架厚度≥50mm 3. 承重≥250KG | IMG_258 |
| 3 | 户外平台休闲椅 | 610mm\*480\*H750mm | 把 | 60 |  | 1. 防水防晒耐腐蚀， 2. 承重≥200KG 3. 材质采用优质铝合金、藤编 | IMG_258 |
| 4 | 户外平台圆桌 | 700mm\*700mm\*H750mm | 张 | 10 |  | 1、塑木材质，防水耐腐  2、框架厚度≥50mm  3、承重≥250KG | **IMG_259** |
| 5 | 户外平台躺椅 | 1000mm\*H950mm | 把 | 4 |  | 1. PE凝绳材质 2. 金属框架，承重≥150KG | **IMG_260** |
| 6 | 行政套房单人沙发 | 710mm\*730mm\*800mm | 张 | 24 |  | 1、木饰面，面料软包，深色金属漆分色  2、含水率：8%—12%  3、含抱枕1个，抱枕采用优质布艺软包，海绵为高密度低燃性  4、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 | IMG_261 |
| 7 | 行政套房电视 | ≥75寸 | 台 | 4 |  | 1、尺寸≥75英寸，4K，全面屏  2、双重护眼认证，低蓝光、无频闪  3、支持远程开关机  4、配备HDMI、USB等全功能接口  5、刷新率‌：≥60Hz  6、‌响应时间‌：8ms  7、‌屏幕亮度‌：≥200cd/㎡  8、‌图像技术‌：HDR，广色域（色域标准：NTSC，色域值：≥90%）  9、‌音频参数‌：输出功率90W  10、‌CPU‌：≥四核  11、‌RAM‌：≥2GB  12、‌ROM‌：≥16GB | IMG_262 |
| 8 | 原木色衣帽架 | 420mm\*360mm\*1160mm | 件 | 24 |  | 1. 实木材质 2. 见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密 3. 严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， | IMG_263 |
| 9 | 木饰面同色衣帽架 | 480mm\*360mm\*1300mm | 件 | 24 |  | 1. 实木材质   2、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密  3、严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， | IMG_264 |
| 10 | 木饰面同色行李架 | 800mm\*500mm\*500mmH | 个 | 24 |  | 1. 实木架子，马鞍皮绷带 2. 承重≥15KG | IMG_265 |
| 11 | 套房客厅三人沙发 | 2100mm\*850mm\*850mm | 个 | 4 |  | 1. 纯实木框架，脚为进口橡木浅色木饰面，油漆三底两面处理 2. 高精阻燃麻布面料饰面，面料经三防处理（防水、防油、防污） 3. 高密度定型海绵，造型纯手工制作，抱枕海绵为公仔棉填充，进口真丝面料饰面 4. 隐藏式拉链，可拆洗（含抱枕） | IMG_266 |
| 12 | 套房客厅单人沙发 | 880mm\*940mm\*870mm | 个 | 4 |  | 1. 纯实木框架，脚为进口橡木浅色木木饰面，油漆三底两面处理 2. 高精阻燃麻布面料饰面，面料经三防处理（防水、防油、防污） 3. 高密度定型海绵，造型纯手工制作，抱枕海绵为公仔棉填充，进口真丝面料饰面 4. 隐藏式拉链，可拆洗 | IMG_267 |
| 13 | 套房客厅茶几 | 1300mm\*700mm\*450mm | 个 | 4 |  | 1. 东方白人造石台面 2. 底座多层级基材 3. 银梨木饰面，油漆三底两面处理 4. 造型工艺纯色手工打造。 | IMG_268 |
| 14 | 大堂三人沙发 | 2800mm\*950mm\*850mm | 个 | 2 |  | 1、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、坐垫及靠背采用优质布艺软包，海绵为高密度低燃性。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_270 |
| 15 | 大堂双人沙发 | 2000mm\*950mm\*850mm | 个 | 2 |  | 1、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、坐垫及靠背采用优质布艺软包，海绵为高密度低燃性。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_270 |
| 16 | 可折叠餐桌 | 直径4000mm\*750mmH | 张 | 1 |  | 1. 桌面采用多层板内铺海绵外包PVC，不易变形，不易开裂，结实耐用，桌面可折叠 2. 方管≥40\*40mm；管壁厚≥1.2mm铁艺脚架 3. 可充电式钢化玻璃转盘 | **IMG_271** |
| 17 | 圆弧餐厅餐桌 | 直径7200mm\*H750mm | 张 | 1 |  | 1. 古道灰岩板石材台面采用十拼工艺，精雕隐藏式电磁炉开关 2. 整体不锈钢钢架支撑多层板辅材 3. 鱼凫纹定制图案不锈钢金属围边，底座多层板基材 4. 进口深色胡桃木木饰面，油漆三底两面处理 5. 配套30套隐藏式电磁炉，电磁炉功率≥2000W，多档位调节，配套电动转机 | IMG_272 |
| 18 | 圆弧餐厅餐椅 | 600mm\*620mm\*970mm | 把 | 34 |  | 1、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、坐垫及靠背采用优质布艺软包，海绵为高密度低燃性。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_273 |
| 19 | 包厢餐桌 | 直径3500mm\*H750mm | 张 | 1 |  | 1、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、饰面木皮：白腊木科技木皮，厚度不小于0.6mm，含水率小于12%，纹理平直、厚薄均匀、配色一致，不得有色斑、水波纹等。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、12mm厚防火耐高温性能岩板，吸水率≤0.5%。 7、餐桌专用调速电机。配套18套隐藏式电磁炉，电磁炉功率≥2000W；多档位调节，配套电动转盘 | IMG_274 |
| 20 | 餐椅 | 570mm\*550mm\*900mm | 把 | 18 |  | 包厢餐椅  1、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、坐垫采用优质皮革软包，海绵为高密度低燃性。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_296 |
| 21 | 客房书桌 | 1200mm\*600mm\*H750mm | 张 | 1 |  | 1. 浅色银梨木皮饰面，多层板基材，实木脚腿 2. 拉槽假抽纯手工工艺，金属成品拉手 3. 另配金属不锈钢调节脚 | IMG_276 |
| 22 | 大中小包厢抱枕 | 450mm\*450mm\*150mm | 个 | 90 |  | 真丝面料+公仔棉填充,海绵为高密度低燃性 | IMG_277 |
| 23 | 大包厢腰枕 | 470mm\*250mm\*100mm | 个 | 12 |  | 真丝面料+公仔棉填充,海绵为高密度低燃性 | IMG_278 |
| 24 | 单椅 | 550mm\*600mm\*830mm | 把 | 2 |  | 1、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、坐垫采用优质皮革软包，海绵为高密度低燃性。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_279 |
| 25 | 圆几 | 直径600mm\*H740mm | 个 | 2 |  | 1. 黑色岩板台面、木饰面底座、不锈钢金属装饰   2、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 3、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 4、含水率：8%—12%  5、下方腿部采用优质皮革饰面硬包，表面无划痕、斑点，扪装时松紧适当，缝订必须结实牢靠。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_280 |
| 26 | 大餐厅包厢圆柱扶手枕 | 640mm\*150mm | 个 | 8 |  | 真丝面料+公仔棉填充,海绵为高密度低燃性。 | IMG_281 |
| 27 | 大餐厅包厢抱枕套 | 450mm\*450mm | 个 | 15 |  | 真丝面料，滚边缝制,海绵为高密度低燃性。 | IMG_282 |
| 28 | 接待室靠枕 | 820mm\*220mm\*530mm | 个 | 1 |  | 真丝面料+公仔棉填充,海绵为高密度低燃性。 | IMG_283 |
| 29 | 接待室单人沙发（含靠垫、腰枕） | 单人沙发尺寸930\*850\*750，  靠垫尺寸820mm\*580mm\*150mm，腰枕尺寸750mm\*450mm | 套 | 10 |  | 1. 采用纯实木框架，脚为进口橡木浅色木木饰面，油漆三底两面处理 2. 主体超纤皮饰面，皮革经三防处理（防水、防油、防污）高密度定型海绵 3. 靠枕高密度定型海绵填充，超纤皮饰面 4. 抱枕海绵为公仔棉填充，进口真丝面料饰面，隐藏式拉链，可拆洗 5. 腰枕:真丝面料。 | IMG_284 |
| 30 | 客房新增抱枕套 | 450mm\*450mm | 个 | 45 |  | 真丝面料、公仔棉填充、滚边缝制 | IMG_285 |
| 31 | 餐包餐椅 | 600mm\*620mm\*920mm | 把 | 110 |  | 1. 皮革饰面实木脚架 2. 见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、坐垫采用优质皮革软包，海绵为高密度低燃性。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_286 |
| 32 | 净水器 | 550\*450\*1500mm， | 台 | 2 |  | 1、适用人数≥65人  2、供水量≥开水20L/H，温开水80L/H  3、功率≥2KW，水胆容量≥18L  4、过滤装置:五级反渗透过滤；  5、支持定时开关机 | IMG_287 |
| 33 | 电热蚊香液 | 电热蚊香液 | 盒 | 160 |  | 1. 每盒包含1个蚊香器及2盒蚊香液 2. 无烟、无灰、无味 3. 每瓶蚊香液使用时长≥480小时 4. 蚊香液加热器采用直插式90度可旋转插头，满足多种插座要求 5. 功率≤5W，节省电能 6. 覆盖的空间≥15㎡。 | IMG_288 |
| 34 | 杉木新中式折叠屏风 | 6扇/组，每扇尺寸45cm\*180cm | 组 | 3 |  | 杉木打造，质地坚硬轻盈，防腐防霉，美观耐用清晰自然 | IMG_289 |
| 35 | 实木茶几 | 430mm\*480mm\*H520mm | 张 | 2 |  | 1. 选用高档次实木茶几 2. 整体框架为实木制造无人造板，质地地坚硬不易变形，耐潮防腐 3. 岩板桌面颜值高，防火耐高温 4. 防潮防霉，耐腐蚀耐酸碱 5. 硬度高，耐磨耐刮 6. 防渗防污，容易清洁打理； | IMG_290 |
| 36 | 折叠麻将机 | 1000mm\*1000mm\*H780mm可折叠麻将机 | 套 | 1 |  | 1. 可折叠麻将机，整机采用全铜芯线束 2. 塑料件采用ABS新料环保耐用抗老化 3. 配套专用电机 4. 3c认证电源线 5. 钢琴烤漆边框 6. 配套专用电脑版 7. 自主开模加厚底盘，稳固耐用 8. 优质万向轮，卡扣式锁紧装置，一拉一扣，操作方便 9. 加厚钢板，优质五金件经久耐用 10. 配套四把橡胶实木脚麻将椅，麻将椅为金属框架，面料采用生态科技皮软包靠背，高密度海绵填充，弧形双翼包裹设计 | IMG_291 |
| 37 | 多模式花洒头 | 多模式花洒头 | 个 | 6 |  | 1. 选用优质花洒，不少于五种出水模式调节 2. 进水要求：≥0.05MPA~1.0MPA 3. 材质采用：铜合金主体，外形美观大方。 | IMG_292 |
| 38 | 花洒面板 | 双路花洒面板 | 个 | 1 |  | 1. 双路出水，进水要求：≥0.05MPA~1.0MPA 2. 材质采用铜、锌合金 | IMG_293 |
| 39 | 铜牙加厚角阀 | 32mm\*H100mm | 个 | 73 |  | 1. 黄铜铸造，表面镀铬 2. 大出水量，通用四分接口，防滴漏陶瓷阀芯 3. 加厚内壁，厚度≥4mm 4. 冷热通用，加长螺纹接口 | IMG_294 |
| 40 | 新中式青古铜门拉手 | 长度1200mm | 个 | 10 |  | 1. 表面真空电镀、不粘指纹 2. 材质采用不锈钢 | IMG_295 |
| 41 | 包厢餐椅 | 570mm\*550mm\*900mm | 把 | 44 |  | 1皮革饰面实木脚架  2、见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 3、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 4、含水率：8%—12%  5、坐垫采用优质皮革软包，海绵为高密度低燃性。 6、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 7、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | IMG_296 |
| 42 | 茶几 | 1800mm\*800mm\*420mm | 张 | 2 |  | 1. 台面东方白人造石，不锈钢围边，深色银梨木饰面 2. 木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， | **IMG_297** |
| 43 | 接待室贵宾沙发 | 1060mm\*880mm\*880mm | 个 | 12 |  | 1、皮革饰面实木脚架  见光面的木材选用白腊木种类，等级为优等。木材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，应符合GB/T 3324-2017的要求。严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料， 2、产品内部木材选用优质硬杂木，经四面切削。做好防虫、防腐处理。 3、含水率：8%—12%  4、坐垫采用优质皮革软包，海绵为高密度低燃性。 5、胶水符合环保要求及国家检验标准达E1级的高品质胶水 6、油漆为环保水性漆，三分光度，水性漆4次自检流程，漆膜外观平整光滑。 | **IMG_298** |
| 44 | 接待室贵宾茶几 | 680mm\*480mm\*550mm | 张 | 7 |  | 1、基材：采用E1级高密度中纤板、经过防虫、防腐等化学处理。 2、面料：优质天然实木木皮，厚度0.6mm；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。 3、油漆：高级环保聚酯漆，游离甲醛含量100，采用五底三面的六道以上油漆涂装工艺，油漆硬度2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；表面细小颗粒每平方米不超过2个点，木纹纹理清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。 4、胶水：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固 | **IMG_299** |
| 45 | 大厅茶几 | 800mm\*500mm\*500mm | 张 | 1 |  | 1. 基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤5.7%，吸水厚度膨胀率Qu：4.0%，甲醛释放量E1≤2.5mg/100g； 2. 贴面：采用0.3mm天然白橡木皮贴面，含水率≤9.0%，甲醛释放量E1≤0.1mg/L； 3. 环保晨阳水漆饰面；经三底两面处理，流平性、附着力、光泽柔和持久耐磨。 4、配件：采用优质五金配件。5、台面人造石材，摩氏硬度在6-7之间、密度在2.3-2.5 g/cm³之间、吸水率在0.1%-0.3% 之间6、台面围边采用玫瑰金不锈钢 | **IMG_300** |
| 46 | 冷风机 | ≥900mm\*900mm\*1750mm | 台 | 1 |  | 1. 风量：≥36000立方米/小时，功率：≥1200W，电压：≥220V，频率：50HZ 2、储水量：≥130L，3、噪音≤60dBA   4、风量档位≥3档  5、静音万向轮。 | IMG_301 |
| 47 | 100ML带把白酒分酒器 | 100ML | 个 | 20 |  | 无铅水晶，采用600度高温烧制工艺 | IMG_302 |
| 48 | 位上盅三件套 | 三件套 | 套 | 40 |  | 1、每套含杯盖、杯身、底座。  2、一级骨瓷，含骨量高达≥45% | IMG_303 |
| 49 | 3米桌子/2.1米转玻套/灰色 | 3米桌子/2.1米转玻套/灰色 | 张 | 2 |  | 1、原料配比：经线100D有光涤纶网络丝+100D阳离子网络丝，纬线300D涤纶长丝。 2、织造工艺：双经轴喷水织机织造，双面缎纹组织纹路。 3、染整工艺：高温高压着色，高温定型，自然回缩，预缩处理。 4、面料特点：双面双色，可双面使用，耐洗涤可洗涤≥1000次以上（根据效果图以白色为主，颜色可选） | IMG_304 |
| 50 | 3米桌子/2.1米转玻桌布/灰色 | 3米桌子/2.1米转玻桌布/灰色 | 张 | 2 |  | 1. 原料配比：经线100D有光涤纶网络丝+100D阳离子网络丝，纬线300D涤纶长丝。 2、织造工艺：棉感。 3、染整工艺：高温高压着色，预定型、定型处理。 4、面料特点：双面双色，可双面使用，耐洗涤使用寿命超长可洗涤1000次以上（根据效果图以白色为主，颜色可选）   5、缩水率：2%以内。 | IMG_309 |
| 51 | 2.9米转玻转玻套 | 2.9米转玻转玻套 | 张 | 1 |  | 1、原料配比：经线100D有光涤纶网络丝+100D阳离子网络丝，纬线300D涤纶长丝。 2、织造工艺：双经轴喷水织机织造，双面缎纹组织纹路。 3、染整工艺：高温高压着色，高温定型，自然回缩，预缩处理。 4、面料特点：双面双色，可双面使用，耐洗涤可洗涤≥1000次以上（根据效果图以白色为主，颜色可选） | IMG_309 |
| 52 | 2.9米转玻桌布 | 2.9米转玻桌布 | 张 | 1 |  | 1. 原料配比：经线100D有光涤纶网络丝+100D阳离子网络丝，纬线300D涤纶长丝。 2、织造工艺：棉感。 3、染整工艺：高温高压着色，预定型、定型处理。 4、面料特点：双面双色，可双面使用，耐洗涤使用寿命超长可洗涤1000次以上（根据效果图以白色为主，颜色可选）   5、缩水率：2%以内。 | IMG_309 |
| 53 | 两格锤点碟 | 15CM | 个 | 40 |  | 1. 晶骨瓷。 2. 温度可达1100度以上。 | IMG_310 |
| 54 | 12"格盘 | 30CM | 个 | 20 |  | 1. 晶骨瓷。 2. 温度可达1100度以上。 | IMG_311 |
| 55 | 高4.5异形三角碗 | 11cm | 个 | 40 |  | 1、钢化玻璃，浮华玻璃加工处理而成 | IMG_312 |
| 56 | 大号苏韵长方盘 | 50.5CM\*28CM | 个 | 2 |  | 1. 晶骨瓷。 2. 温度可达1100度以上。 | IMG_316 |
| 57 | 大号苏韵底座 | 53.5CM\*31CM | 个 | 2 |  | 1、加厚木座， 2、烤漆加工而成。 | IMG_316 |
| 58 | 小号苏韵底座 | 43.5CM\*27CM | 个 | 1 |  | 1、加厚木座， 2、烤漆加工而成。 | IMG_316 |
| 59 | 小号苏韵长方盘 | 40.5CM\*24CM | 个 | 1 |  | 1. 晶骨瓷。 2. 温度可达1100度以上。 | IMG_316 |
| 60 | 展示碟 | ф27.5CM | 个 | 150 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 61 | 骨碟 | ф17.5CM | 个 | 150 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 62 | 大碗 | ф15CM | 个 | 150 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 63 | 小碗 | ф11CM | 个 | 150 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 64 | 筷架 | ф15CM | 个 | 150 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 65 | 汤匙 | 长10CM，宽4.3 | 个 | 150 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 66 | 毛巾碟 | ф18CM | 个 | 150 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 67 | 茶杯 | ф10CM | 个 | 80 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 68 | 杯碟 | ф15CM | 个 | 80 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 69 | 炖盅 | ф10CM | 套 | 80 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 70 | 餐垫 | 45CM\*30CM | 张 | 50 |  | 环保材质。 | IMG_327 |
| 71 | 3.5烟盅 | ф9CM | 个 | 50 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |
| 72 | 炖盅底碟 | ф10CM | 个 | 50 |  | 一级骨瓷，含骨量≥45% | IMG_329 |

报价有效期（对应有效期前打“√”）：🞎30天 🞎60天 🞎90天 🞎120天

注：所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，包括但不限于工费、材料费、样品费、打版费、交通费、运输费、搬运费、邮费、税费、利润、保险等为完成本项目约定服务的所有费用， 以及后续服务费。

单位名称： （公章）

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日