附件

**报价函**

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 安防设施设备采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) ，报价明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 400万白光半球摄像机 | 外形：海螺型；最高分辨率2560×1440@25fps；支持smart265；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；支持人形；检测；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；智能补光，支持暖光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远；可达20m；1个内置麦克风；符合IP67防尘防水设计；支持POE：IEEE 802.3af，最大功耗：6.5W | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 千兆低功率PoE中继交换机 | 5个10/100/1000mbps自协商端口；1-4号端口支持IEEE802.3 af标准PoE供电；5号端口支持 IEEE802.3 af/at标准PoE受电；POE；采用4芯供电方式，端口最大供电功率30W，整机最大供电功率30W；支持6 kV防浪涌(PoE口)；线速转发、无阻塞设计；存储转发；交换方式；坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 抱杆防水箱400×280×125 | 铁制材质，表面喷漆，尺寸400×280×125mm，两侧调有多孔散热；底面多个进线孔可供排线，进线孔配有进线圈支持抱杆安装；，滑盖门 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 超五类网线 | 室外超五类网线支持千兆以太网信号传输；0.5mm线径无氧铜芯，305米/箱；环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水、；抗紫外线辐射，安全稳定，护套颜色：黑色 | 1 | 箱 |  |  |  |
|  | 五口千兆高功率PoE中继交换机 | 5个10/100/1000mbps自协商端口；5号端口支持 IEEE802.3 af/at/bt标准PoE受电，最大90W；1-4号端口支持IEEE802.3 af/at标；准PoE供电；支持6 KV防浪涌(PoE口)；支持PoE输出功率管理，8芯供电，端口最大供电功率30W，整机最大供电功率60W；线速转；发、无阻塞设计；存储转发交换方式；坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 |  |  |  |
| **合计： 元（大写： ）** |

报价有效期（不低于30天）。

注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，报价包括但不限于人工费、材料费、运输费、税费、定制费、整改费、利润、后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用，并在合同履行期内据实结算。

供应商名称： （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本（复印件并盖章）