附件

**报价函**

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 安防设施设备采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) ，报价明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备 注 |
|  | 防腐蚀摄像机 | 外型：筒型；专用防腐蚀复合材料材质，具有WF2和NEMA 4X防腐蚀认证；F1.0大光圈镜头，夜间全彩画面；支持主码流2560×1440 30fps、子码流 704×480 30fps、第三码率 1920×1080 30fps；支持防补光过曝，暖白光补光距离不低于15米；支持不低于256G SD卡存储，支持断网本地存储及断网续传；支持区域入侵，越界侦测，进入区域，离开区域功能：满足在-30℃~60℃，湿度0%~95%（无凝结）的温湿度环境下正常使用要求；防护等级不低于IP68；支持GB/T28181接口协议 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 400万白光全彩筒型POE摄像机 | 外形：筒型；最高分辨率2560×1440@25fps；支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个内置麦克风；支持2种Smart侦测：越；界侦测，区域入侵侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态；智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远；可达50m，白光最远可达30m；符合IP67防尘防水设计；支持人形检测；支持POE：IEEE 802.3af，最大功耗：8.5 W | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 网关路由 | 5个10/100/1000M电口，其中最多支持4个WAN口(默认1个WAN口，4个LAN口；其中 LAN1/ LAN2/LAN3可以切换为WAN口)；内存 256MB，FLASH 16MB；带机数：推荐100台终端，推荐带宽 1000Mbps (开流控功能/不打开流控功能)；网络接入 支持PPPOE拨号、PPPOE Server(最大35条)、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能；路由选路 静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等；安全 ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射；其他协议 支持DHCP Server、DHCP Client，DHCP Option43/138；支持DNS Client、DNS Server、DNS Proxy；支持TFTP、NTP、DDNS；特色方案:单/双线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、云内网穿透方案、自组网方案、专线模式(医保)、出租屋上网方案、花生壳内网穿透； | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 网关路由 | 5个10/100/1000M电口，其中最多支持2个WAN口，(默认1个WAN口，4个LAN口；其中LAN3可以切换为WAN口)；内存256MB，FLASH 16MB；POE：外置电源适配器，整机POE最大输出功率60W支持标准802.3af/at；支持最大4个LAN口作为POE口；带机数：推荐100台终端，推荐带宽 1000Mbps (开流控功能/不打开流控功能)；管理容量：在旁挂AC模式，最大可管理数量为300，在网关模式下，最大可管理数量为32；AP管理 支持多SSID配置、SSID隐藏、信道设置、功率设置、AP有线口设置、AP在线升级、STA数量设置、STA黑白名单等；支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持AP间三层漫游，支持STA漫游轨迹查看功能；端口管理:环路保护、端口镜像、端口隔离、端口配置、POE配置、端口限制、风暴控制、静态MAC、MAC搜索；特色方案:单/双线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、云内网穿透方案、自组网方案、专线模式(医保)、出租屋上网方案花生壳内网穿透 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 抱杆箱 | 整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠；防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能；机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘；机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效；机柜采用1.0厚度热度锌板制作；尺寸：400mm宽×500mm高×300mm深 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 自学习4盘位录像机 | 视频接入路数32路，网络输入带宽256Mbps，网络输出带160Mbps，1.5U机箱；支持周界自学习，算法自动训练升级，人车报警；更精准；支持人车目标智搜，录像回查更高效；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Sma；rt265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持24路1080P解码；最大支持1200万像素高清网络视频的预览、；存储与回放；支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；支持4个SATA接口，最大支持；16TB硬盘；支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用IPC，实现IPC集中管理、配置、升级和智能应用呈现；支持NVR后智；能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别等多种算法，可实现普通IPC的AI赋能； | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 硬盘 | 容量4TB,转速5400,外形规格3.5英寸,SATA 6Gb/秒 ,缓存 64MB,监控专用硬盘 | 1 | 块 |  |  |  |
|  | 壁装支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理；尺寸：158×94×65mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 线杆支架 | 支持抱箍/壁装底座，钢铁材质，表面喷漆工艺，万向鸭嘴头 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 不绣钢抱箍 | 201不锈钢材质，直径100-400mm，喉箍厚度0.6mm，喉箍宽度12mm | 4 | 根 |  |  |  |
|  | 插排 | 6位五孔 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线 | 1 | 个 |  |  |  |
| **合计： 元（大写： ）** | | | | | | | |

报价有效期（不低于30天）。

注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，报价包括但不限于人工费、材料费、运输费、税费、定制费、整改费、利润、后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用，并在合同履行期内据实结算。

供应商名称： （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本（复印件并盖章）