附件

**报价函**

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 安防设施设备采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) ，报价明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
|  | 不锈钢防水箱 | 不锈钢防水箱，尺寸300×400×180mm，内含可拆卸镀锌板用于安装电气元件，；底面多个进线孔可供排线，进线孔配有进线圈 支持挂墙安装 | 3 | 个 |  |  |  |
|  | 枪机支架 | 铁材质表面喷漆，壁装鸭嘴支架，材质厚度1mm，长度23厘米；采用万向调节结构，可上下180°左右360°调节，通用型安装孔 位 | 10 | 套 |  |  |  |
|  | 壁装球机支架 | 适用范围 ：适合球机壁装 ；  材料： 铝合金 ；  调整角度： 水平：360° ；  尺寸： 306.3×97.3×182.6mm ；  重量： 1000g。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | I型支架 | I型铝合金伸缩支架，10厘米直径加厚底座；伸缩长度：20至40厘米，万向节支持前后100°，左右45°调节 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 镀金水晶头(100个装) | 超五类镀金水晶头；内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈；内部芯片接触点镀金15um，增强信号传导性能，信号衰减更小 ，传输更稳定；内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定；聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线 符合ROHS 2.0 环保认证 | 1 | 盒 |  |  |  |
|  | 400万白光全彩大外壳筒型PoE摄像机 | 外形：大外壳筒型；最高分辨率2560×1440@25fps；支持Smart265；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑 制，3D数字降噪，数字宽动态；支持人形检测；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m；1个内置麦克风；符合IP67防尘防水设计；支持POE：IEEE 802.3af，最大功耗：8 W | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 6寸400万23倍红外PoE球机 | 外形：6寸球机；支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智 能侦测；采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m；内置加热玻璃，有效除雾；支持超低照度，0.005Lux @F1.6(彩色)，0.0 01Lux @F1.6(黑白)，0Lux with IR；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态；支持定时抓图与事件抓图功能；支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等协议；最大支持512GBmicroSD卡存储；IP66，适用于严酷的电磁环境，符GB/T17626.2/3 /4/5/6四级标准；支持POE供电(802.3at)，最大功耗24W | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 百兆Hi-POE交换机 | 1 个百兆 HiPoE 电口， 7 个百兆 PoE 口， 2 个千兆电口；HiPoE 口支持 IEEE 802.3at/af/bt；PoE 口支持 IEEE 802.3at/ af；支持 IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3z；支持最远 250m 传输；支持 PoE 输出 功率管理，端口最大供电功率60w，整机最大供电功率110w；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式；坚固式高强度金属外 壳 | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 网桥 | 推荐桥接距离800米，最大使用距离1公里，充分保障信号远距离稳定传输；通电自动配对，零配置使用，节省了你的调试时间； IP65室外防尘防水等级，-30°C～50°C宽温工作，不管严寒酷暑都稳定工作；最大桥接速率：300mbps，推荐摄像头带机数:3M 码流：10个/100米、5个/500米、；2个/800米、1个/1000米；天线水平角度：70 °，天线垂直角度：70 °；天线增益：2.4 G Hz：6 dBi，5 GHz：NA；供电方式：PoE:12V非标PoE，DC: 12V，最大功耗≤5W | 2 | 对 |  |  |  |
| **合计： 元（大写： ）** | | | | | | | |

报价有效期（不低于30天）。

注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，报价包括但不限于人工费、材料费、运输费、税费、定制费、整改费、利润、后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用，并在合同履行期内据实结算。

供应商名称： （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本（复印件并盖章）