附件

**报价函**

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 太阳能供电系统及配套设备采购，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) ，报价明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 1 | 一体化太阳能供电系统 | 高效单晶太阳能板 80W \*2块，最大工作电压 18V，最大工作电流 5.5A，开路电压 20.88V，短路电流 6.1A，应用等级 Class A ，产品尺寸 535\*805\*35mm ，工作温度 (℃) (-40℃～+85℃)； 采用软包 磷酸铁锂电池组，容量 DC12V 120Ah；具有物联网无线通讯功能，可通过NB-iot/GPRS实现控制器远程连接，无需组网，方便快捷；多种操作方式, 可通过微信小程序/PC端，对负载进行远程监控、实时控制；实时监控太阳能板电压、电流、蓄电池电压、电流、负载电压、电流等系统参数和设备状态，能够实时故障自动报警；具备时控策略控制，6段可选时控策略，可根据用户需要自动控制负载开关时间 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 4.5米组合立杆 | 材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好；组合后高度为4500mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm；底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm；立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架，仅立杆不含挑臂和地笼 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 立杆配套球机支架 | 球机监控立杆安装支架；支架尺寸为55mm\*35mm\*500mm矩形管，壁厚1.1mm，与立杆连接法兰壁厚2mm；球机安装管径外径54mm，内径50mm，三个螺丝固定安装方式 | 1 | 套 |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |

报价有效期（不低于30天）。

注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，报价包括但不限于税费、利润、材料费、安装费、调试费、后续维护费、保修费、交通运输费等为完成本项目约定服务的所有费用，并在合同履行期内据实结算。

供应商名称： （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本（复印件并盖章）