附件

**报价函**

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 道闸系统及安防设施设备采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) ，报价明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
|  | 道闸抓拍显示一体机(直杆) | 直杆，抬杆速度：3-5秒可调；高度集成一体化：道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、语音播报；内置300万智能高清摄像机，最大分辨率可达2304×1296，帧率高达25fps；内置LED显示屏，显示内容支持四行四字显示,显示屏尺寸192mm×192mm，分辨率64×64，亮度1000cd/m2；支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求；支持识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别支持跟车不落杆，实现快速通行；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 | 2 | 台 |  |  |
|  | 出入口控制终端 | 无操作系统|管理4车道|最大4车道收费|最大5机级联|自带128G固态硬盘；CPU：Apollo Lake平台处理器，主频1.5GHz，内存4G，1路HDMI，2路RS232，2路RS485，4个USB3.0接口，1路VGA，4路报警输入，4路报警输出；5个带交换机功能的 100M/1000M 自适应以太网接口及 1个独立 100M/1000M 自；适应网络接口，支持双网隔离.；可选配一块3.5寸机械硬盘 | 1 | 台 |  |  |
|  | 600万全彩筒型POE摄像机 | 外形：筒型；采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率3200×1800@25fps；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态；支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；内置1个内置麦克风；符合IP67防尘防水设计；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；支持PoE：IEEE 802.3af，最大功耗：8 W | 2 | 台 |  |  |
|  | 22寸1080P安防显示器 | 显示尺寸21.5 inch，亮度250 cd/m²；音视频输入接口 HDMI 1.4 × 1 , VGA x 1 , Audio IN x 1；支持1920 × 1080高清显示；178°/178°广视角；爱眼不闪屏，低蓝光设计；HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性；采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；三边无边框设计，纤薄机身；标配底座，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 | 1 | 台 |  |  |
|  | 通用智能型1盘位录像机 | 视频接入路数4路，网络输入带宽40Mbps，网络输出带宽80Mbps，1U 260机箱；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持8路1080P解码(开启SVC增强模式后，最大可提升至12路1080P解码)；支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘；集成NVR后智能分析能力，支持4路6MP智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 | 1 | 台 |  |  |
|  | 百兆Hi-PoE交换机 | 1 个百兆 HiPoE 电口， 3 个百兆 PoE 口， 2 个百兆电口；HiPoE口支持 IEEE 802.3at/af/bt；PoE 口支持 IEEE 802.3at/af；支持 IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x；支持最远 250m 传输；支持 PoE 输出功率管理，端口最大供电功率60w，整机最大供电功率60w；线速转发、无阻塞设计；坚固式高强度金属外壳；存储转发交换方式 | 1 | 台 |  |  |
|  | 桌面式百兆高功率PoE交换机 | 提供 4 个百兆 PoE 电口，1 个百兆网络电口；支持 IEEE 802.3at/af；支持红口保障；支持 8 芯供电；支持最远 250m 传输支持 6 KV 防浪涌(PoE 口)；支持 PoE 输出功率管理，端口最大供电功率30W，整机最大供电功率60W；线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式；坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 |  |  |
|  | 网桥 | 推荐桥接距离800米，最大使用距离1公里，充分保障信号远距离稳定传输；通电自动配对，零配置使用，节省了你的调试时间；IP65室外防尘防水等级，-30°C～50°C宽温工作，不管严寒酷暑都稳定工作；最大桥接速率：300mbps，推荐摄像头带机数:3M码流：10个/100米、5个/500米、；2个/800米、1个/1000米；天线水平角度：70 °，天线垂直角度：70 °；天线增益：2.4 G，Hz：6 dBi，5 GHz：NA；供电方式：PoE:12V非标PoE，DC: 12V，最大功耗≤5W | 1 | 对 |  |  |
|  | 监控硬盘4T | 容量4TB,转速5400,外形规格3.5英寸,SATA 6Gb/秒 ,缓存 64MB,监控专用硬盘 | 1 | 块 |  |  |
|  | 室外超五类网线(PE) | 室外超五类网线支持千兆以太网信号传输；0.5mm线径无氧铜芯，305米/箱；环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水、抗紫外线辐射，安全稳定，护套颜色：黑色 | 1 | 箱 |  |  |
|  | 两芯RVV电源线 | 线芯数量 2芯，标称截面积 1.5mm²，200m/卷；无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电；环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用；线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证 | 1 | 圈 |  |  |
|  | 网络机柜 | 1.2米(22U)高×600×600网络机柜，前后网门，带万向轮、1个托盘、6位PDU；采用优质冷轧钢，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑；材料厚度：立柱2.0mm，钢板1.2mm | 1 | 套 |  |  |
|  | 4.5米组合立杆 | 材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好；组合后高度为4500mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm；底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm；立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架，仅立杆不含挑臂和地笼 | 2 | 根 |  |  |
|  | 抱杆箱 | 整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠；防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能；箱柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘；箱柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效；箱柜采用0.6厚度冷轧钢板制作；尺寸：300mm宽×400mm高×180mm深 | 1 | 个 |  |  |
|  | 立杆地笼 | 组合监控立杆的适配地笼 ；地笼为四个立柱，采用折叠式设计方便现场安装 | 4 | 套 |  |  |
|  | 立杆配套筒机支架 | 枪机监控立杆安装支架；支架尺寸为40mm\*40mm\*300mm方管，壁厚1.1mm，与立杆连接法兰壁厚2mm；带安装枪机鸭嘴支架 | 2 | 套 |  |  |
|  | 镀金水晶头(100个装) | 超五类镀金水晶头；内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈；内部芯片接触点镀金15um，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定；内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定；聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线符合RoHS 2.0 环保认证 | 1 | 盒 |  |  |
|  | HDMI线 | HDMI线2.0版，线长1.5米 | 2 | 条 |  |  |
|  | 道闸杆件（直杆） | 4米道闸杆，材质为铝型材，白色杆体配红色反光条 | 1 | 根 |  |  |
| **合计： 元（大写： ）** | | | | | | |

报价有效期（不低于30天）。

注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，报价包括但不限于税费、利润、材料费、安装费、调试费、后续维护费、保修费、交通运输费等为完成本项目约定服务的所有费用，并在合同履行期内据实结算。

供应商名称： （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本（复印件并盖章）