附件1：产品采购清单
	序号
	产品名称
	主要参数要求
	单位
	数量

	 1 
	400万白光摄像机
	[bookmark: _GoBack]1、外形：筒型；
2、分辨率≥2560×1440@25fps；
3、支持Smart265；
4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝；
5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
7、≥1个内置麦克风；
8、智能补光，白光≥30米/红外≥50米双补光；
9、防护等级≥IP67；
10、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W
11、支持定焦镜头，提供4mm、6mm、8mm、12mm等供选择。
	台
	39

	 2 
	400万白光半球
	1、外形：海螺型；
2、分辨率≥2560×1440@25fps；
3、支持smart265；
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
5、支持人形检测；
6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
7、智能补光，支持暖光/红外双补光，红外≥30m，白光≥20m；
8、≥1个内置麦克风；
9、防护等级≥IP67；
10、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W
11、支持定焦镜头，提供2.8mm、4mm、6mm、8mm等供选择。
	台
	1

	 3 
	200万白光筒机
	1、外形：筒型；
2、分辨率≥1920×1080@25fps；
3、支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测；
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
5、支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光
模式之间切换，白光≥30m，红外光≥30m；
6、≥1个内置麦克风；
7、防护等级≥IP67；
8、支持PoE供电：IEEE802.3af ，最大功耗≤6.5W
9、支持定焦镜头，提供4mm、6mm、8mm、12mm等供选择。
	台
	10

	 4 
	200万白光半球
	1、外形：海螺型；
2、分辨率≥1920×1080@25fps；
3、支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测；
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30m，白光≥20m；
6、≥1个内置麦克风；
7、防护等级≥IP67；
8、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W
9、支持定焦镜头，提供2.8mm、4mm、6mm、8mm等供选择。
	台
	2

	 5 
	30-60伸缩支架
	1、I型铝合金伸缩支架，≥10厘米直径底座，厚度≥4mm；
2、管径≥24/28mm,厚度≥1.5mm，伸缩长度：≥30～60厘米，万向节支持前后≥100°，左右≥45°调节
	套
	4

	 6 
	60-120支架
	1、I型铝合金伸缩支架，≥10厘米直径底座，厚度≥4mm；
2、管径≥24/28mm,厚度≥1.5mm，伸缩长度：≥60～120厘米，万向节支持前后≥100°，左右≥45°调节
	套
	6

	 7 
	100-200吊装支架
	1、I型铝合金伸缩支架，≥10厘米直径底座，厚度≥4mm；
2、管径≥24/28mm,厚度≥1.5mm，伸缩长度：≥100～200厘米，万向节支持前后≥100°，左右≥45°调节
	套
	3

	 8 
	线杆支架
	1、鸭嘴式通用墙角/抱杆支架
2、铁质白色烤漆，水平 360°连续旋转，俯仰角度 ≥ ±90°
3、尺寸≥300*80*95mm（长×宽×高）
	套
	4

	 9 
	鸭嘴支架
	1、壁装鸭嘴支架，铁材质表面喷漆，厚度≥1mm，长度≥23厘米；
2、采用万向调节结构，可上下180°左右360°调节，通用型安装孔位
	套
	25

	 10 
	半球壁装支架
	1、半球壁装支架。
2、塑料材质，内藏线设计，圆盘壁厚≥3mm，底座厚度≥2mm
	套
	3

	 11 
	摄像机电源
	12VDC 2A电源适配器，接头5.5*2.1mm
	个
	2

	 12 
	32路4盘位录像机
	1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)；
4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘；
7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8、支持本地同步回放及多路同步倒放；
9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率
	台
	1

	 13 
	6T硬盘
	1、容量6TB,转速≥5400,外形规格3.5英寸,SATA 6Gb/秒 ,缓存 ≥128MB,监控专用硬盘
	块
	2

	 14 
	6口POE交换机
	1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。
2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≤30W
3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit；
4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV
业务接口：共模≥±4kV
5、防护等级≥IP20
	台
	10

	 15 
	10口PoE交换机
	1、≥10个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。
2、整机PoE输出功率≥110W，单口最大PoE输出功率≥30W
3、整机交换容量≥2Gbps，包转发率≥1.5Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit；
4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV
业务接口：共模≥±4kV
5、防护等级≥IP20
	台
	2

	 16 
	百兆交换机
	1、≥5个10M/100Mbps自适应以太网接口塑壳交换机
2、业务端口防雷能力≥4kV
3、交换容量≥1Gbps，包转发率≥0.744Mpps，MAC表项≥1K
4、采用电源适配器供电，最大功耗≤2.5W，额定电压范围：100VAC-240VAC
5、安全性能符合 GB 4943.1-2022 标准要求
	台
	4

	 17 
	千兆交换机
	1、≥5个10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口塑壳交换机
2、业务端口防雷能力≥4kV
3、交换容量≥10Gbps，包转发率≥1.2Mpps，MAC表项≥2K
4、采用电源适配器供电，最大功耗≤2.5W，额定电压范围：100VAC-240VAC
5、安全性能符合 GB 4943.1-2022 标准要求
	台
	1

	 18 
	8口千兆交换机
	1、≥8个千兆电口
2、交换容量：≥16 Gbps，包转发率：≥11.90 Mpps，MAC地址容量≥8K，缓存4Mbits
3、高强度金属外壳，即插即用，无需配置
4、支持≥6 kV防浪涌，整机功耗≤3W
5、支持桌面/壁挂式安装
	台
	1

	 19 
	PoE一分二
	1、≥1个百兆PoE受电口+≥2个百兆PoE供电口
2、符合IEEE 802.3af/at标准
3、整机最大PoE输出功率≥30W
4、交换容量≥0.6Gbps，包转发率≥0.45Mpps，MAC地址容量≥2K，缓存≥0.77Mbits。
5、浪涌防护≥2KV，工作温度≥0℃～40℃
	台
	20

	 20 
	1km网桥
	1、2.4GHz频段≥300Mbps的无线桥接协商速率，桥接距离≥500米
2、支持≥2条空间流2x2 MIMO技术。
3、内置定向天线，水平≥70°，垂直≥70°。发射功率≤125mW
4、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对
5、支持壁挂/抱杆安装。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式，整机功率＜5W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55。
6、防雷：共模≥4KV，差模≥2KV。
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等
	对
	3

	 21 
	3km网桥
	1、支持IEEE 802.11ac协议的无线网桥，可以同时工作于5 GHz和2.4 GHz频段，5 GHz为无线传输链路，支持2x2 MIMO，提供最高≥867Mbps的无线桥接速率。2.4 GHz为独立管理链路，支持1x1 SISO，提供最高≥150Mbps连接速率。最大桥接距离≥3公里。
2、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对。
3、内置定向天线，水平角度：≥30°，垂直角度：≥30°。天线增益2.4 GHz: ≥3 dBi，5 GHz: ≥12 dBi。发射功率≤20dBm (2.4 GHz)，≤26dBm (5 GHz)。
4、支持壁挂/抱杆安装。支持12V～24VDC和24V非标PoE两种供电方式，整机功率≤9W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55。
5、防雷：共模≥±4 kV
6、支持一对多应用，最大支持1对≥16使用。
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等
	对
	3

	 22 
	网线
	1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输；
2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱；
3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水；
4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色
	箱
	5

	 23 
	RVV2*1.0电源线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积 ≥1mm²，200m/卷，符合国家3C认证；
2、额定电压:≥300/500V
3、导体直流电阻：≤ 19.5 Ω/km（20℃时）
4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）
5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃
	卷
	2

	 24 
	抱杆防水箱
	1、≥400mm(H)*280mm(W)*125mm(D) 通用抽屉式抱杆防水箱
2、主体 冷轧钢板≥0.6mm；表面酸洗磷化+户外静电喷塑
3、底部进出线（带防水胶圈）
	个
	7

	 25 
	抱箍
	1、201不锈钢材质，直径≥0-200mm，喉箍厚度≥0.6mm，喉箍宽度≥12mm
	根
	14

	 26 
	防水箱
	1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用不锈钢壁装防水箱
2、主体 ≥SUS201 0.6mm；表面酸洗钝化处理
3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗）
	个
	5

	 27 
	塑料防水盒
	1、ABS塑料室外防水盒，尺寸≥188*115*44mm
	个
	2

	 28 
	插线板
	1、3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线
	个
	12



