附件2
报价函

               公司：
关于 采购第二污水处理厂整改项目 ，结合该事项的特点及内容，经仔细研究决定，我方            （单位的名称）的报价金额为¥         元（大写：人民币          ）。

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，包括但不限于运输费、安装费、人工费、吊车费、清洗费、税费、利润、保险等一切费用。



单位名称：              （公章）
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：    年   月  日
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报价表
	序号
	新增及更换项目
	内容及参数要求
	单位
	数量
	金额（元）

	1
	提升泵房防火门
	新增防火门：防火门宽1.5m，高2.07m；防火等级 甲级，开合方式：外开。
	套
	1
	

	2
	更换曝气沉砂池桥架1
	更换线缆桥架：长≥12m，宽≥0.25m，高≥0.15m；材质：玻璃钢桥架；厚度≥2.8mm；功能：承载和固定电缆。
	米
	12
	

	3
	更换曝气沉砂池桥架2
	更换线缆桥架：长≥30m，宽0.1m，高≥0.05m；材质：玻璃钢桥架；厚度≥2.8mm；功能：承载和固定电缆。
	米
	30
	

	4
	更换反冲洗控制柜桥架
	更换线缆桥架：长≥4m，宽≥0.4m，高≥0.15m；材质：玻璃钢桥架；厚度≥2.8mm；功能：承载和固定电缆
	米
	4
	

	5
	更换反冲洗控制柜底座及底部线缆桥架
	更换控制柜底座长≥0.8m，宽≥0.45m，高≥0.28m；厚度≥2.8mm；材质：不锈钢。
	座
	6
	

	6
	污泥浓缩池排水管
	更换排水管Ø160,长6m,厚度：6mm材质：波纹钢，更换抽水管Ø160，长6米，厚度：6mm材质：不锈钢
	根
	2
	

	7
	更换生化池加药区彩钢瓦盖板
	更换彩钢瓦盖板长5.5m,宽5.4，总共32平方/个，材质：塑脂瓦,厚度：2.8mm
	平方
	64
	

	8
	污泥浓缩池（大） 工作桥上走道板
	走道板增设不锈钢横管，宽1.3m/节,共24节，材质：304不绣钢，方管尺寸40mm×40mm，厚度为3mm。
	米
	31.2
	

	9
	污泥浓缩池（小）支架
	更换污泥浓缩池支架：墙体支架长：200cm宽100cm/块，共10块；材质：304不锈钢板，厚度：5mm，方管支架 长：3.7m×2根,长：3m×2根,长；2m×2根，方管尺寸为：40mm×40mm，材质：304不锈钢，厚度：3mm
	项
	1
	

	序号
	除锈刷漆项目
	内容及参数要求
	单位
	数量
	金额（元）

	1
	初沉池除臭装置支架
	除臭支架长17m,宽0.92m，除锈、刷防锈漆，含高空作业人工，升降车及工具材料等。
	座
	4
	

	2
	爆气支架
	除臭支架直径100，高10m的支架除锈、刷防锈漆，含高空作业人工，升降车及工具材料等。
	根
	4
	

	3
	除臭管横架
	除臭管横架长20m，高10m，含高空作业人工，升降车及工具材料等
	套
	2
	

	4
	提升泵行车支架
	行吊支架高10m，方柱长25m；圆柱长30m，工字钢长20m除锈、刷防锈漆，含高空作业人工，升降车及工具材料等。
	套
	1
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