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产品采购清单
	序号
	产品名称
	主要参数要求
	单位
	数量

	 1 
	测温防火筒机
	1、支持测温防火、吸烟检测、温度异常报警
2、支持太阳反光去误报等智能算法
3、热成像分辨率≥256*192，可见光分辨率≥400万像素
4、热成像焦距：≥3 mm 
5、热成像视场角：≥50°×37.2°
6、测温防火最远报警距离（以0.05㎡为准）：≥30m
7、吸烟检测最远报警距离：≥4.5m
8、温度异常功能：全屏测温 
9、测温范围：≥ -20 ℃～150℃ 测温精度：不高于 ±8℃或者读数的±8%（取最大值） 
10、报警联动：≥1个内置白光灯、≥1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警
11、报警输出：支持≥1路常开型继电器输出，报警类型可设置
12、SD卡存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持≥256G），可支持手动录像/报警录像
13、 支持POE供电
14、单IP单通道显示、占一路存储（热成像测温数据叠加显示在可见光画面中）
	台
	10

	 2 
	6口PoE交换机
	1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。
2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≥30W
3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit；
4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV
业务接口：共模≥±4kV
5、防护等级≥IP20
	台
	3

	 3 
	防水箱
	1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用壁装防水箱
2、主体SPCC 冷轧钢板≥0.6mm；户外级喷塑（涂层≥80μm）
3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗）
	个
	3

	 4 
	插线板
	3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线
	个
	3

	 5 
	网桥
	1、支持IEEE 802.11ac协议的无线网桥，可以同时工作于5 GHz和2.4 GHz频段，5 GHz为无线传输链路，支持2x2 MIMO，提供最高≥867Mbps的无线桥接速率。2.4 GHz为独立管理链路，支持1x1 SISO，提供最高≥150Mbps连接速率。最大桥接距离≥3公里。
2、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对。
3、内置定向天线，水平角度：≥30°，垂直角度：≥30°。天线增益2.4 GHz: ≥3 dBi，5 GHz: ≥12 dBi。发射功率≤20dBm (2.4 GHz)，≤26dBm (5 GHz)。
4、支持壁挂/抱杆安装。支持12V～24VDC和24V非标PoE两种供电方式，整机功率≤9W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55。
5、防雷：共模≥±4 kV
6、支持一对多应用，最大支持1对≥16使用。
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等
	对
	1

	 6 
	网桥支架
	1、无线网桥专用铝合金支架，支持壁装或抱杆安装，可调节底座，防锈耐腐蚀；
2、管径≥37mm，厚度≥1.2mm，高度≥245mm，宽度≥180mm
	个
	2

	 7 
	录像机
	1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)；
4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘；
7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8、支持本地同步回放及多路同步倒放；
9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率
	台
	1

	 8 
	超五类网线
	1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输；
2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱；
3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水；
4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色
	箱
	2

	 9 
	电源线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积 ≥1mm²，200m/卷，符合国家3C认证；
2、额定电压:≥300/500V
3、导体直流电阻：≤ 19.5 Ω/km（20℃时）
4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）
5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃
	卷
	1

	 10 
	电源适配器
	12VDC 2A电源适配器，接头5.5*2.1mm
	个
	1

	 11 
	太阳能供电套件
	1、配≥150W单晶太阳能板 2块，太阳能板转换率≥21%
2、太阳能板工作电压≥18V,工作电流≥8.85A，开路电压≥21.5V，短路电流≥9.7A
3、配 1套适配2块太阳能板安装所需的专用支架。
4、配 1组12V ≥180Ah锂电池，电池充放电次数≥2000次。
5、电池组额定电压11.7V，支持恒流恒压充电，电池自带保护板。
6、配 1个太阳能充放电控制器，最大工作电流≥30A，充电电压12.6V，防过充，防过放，带涓流充电；带低电压保护，可自动重启，断开电压≥9.5V，恢复供电电压≤10.5V。
7、配 1个全金属太阳能供电系统专用配电箱，箱体高温喷塑，尺寸≥400*500*200mm，材料厚度≥1.0mm。
	套
	2

	 12 
	立杆套件
	1、材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺；
2、组合后高度为≥4500mm，下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm；
3、底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm；
4、立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架
5、配 2根筒机专用支臂。支臂尺寸≥40mm*40mm*300mm方管，壁厚≥1.1mm，与立杆连接法兰壁厚≥2mm，每根支臂带安装筒机的鸭嘴支架。
	套
	2

	 13 
	4G球机
	1、外形：2寸球机；
2、分辨率≥1920*1080@25fps；
3、支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；
4、内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线；
5、支持白光/红外光双补光，白光≥25m，红外光≥25m；
6、内置麦克风≥1个，内置扬声器≥1个，支持双向语音对讲；
7、支持SD卡，≥512GB，防护等级≥IP66；
8、内置双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持≥1个外置SIM卡槽
	台
	4

	 14 
	内存卡
	1、≥256G 高速TF（microSD）存储卡，采用3D NAND闪存介质。
2、写入速度 ≥100MB/s，读取速度≥150MB/s。
3、速度等级支持class10，U3，V30，A2
	张
	4

	 15 
	电梯网桥
	1、2.4GHz频段≥300Mbps的无线桥接协商速率，桥接距离≥300米
2、支持≥2条空间流2x2 MIMO技术。
3、内置定向天线，水平≥70°，垂直≥70°。发射功率≤100mW
4、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对
5、支持壁挂/抱杆安装。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式，整机功率<5W，工作温度-10°C～45°C。防护等级≥IP41。
6、防雷：共模≥4KV，差模≥2KV。
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等
	对
	2

	 16 
	4G巡更棒
	1、4G实时上传，数据不丢失，不会因巡更机破损、安保人员误操作等造成数据丢失。
2、巡检数据手机、电脑都可随时查看。
3、内置≥2000mAh，大容量电池，长时间续航。
4、高强度航空铝材质+硅胶包裹，防水防滑，密封性强。
5、读卡时间≤0.3秒。
6、带户外强光手电。
7、充电接口：磁吸接口
8、提供终身免费流量
	个
	3

	 17 
	巡更点
	1、防水防尘防震，无需供电，单独不可修改ID码。
2、读卡频率：125KHz，感应距离：≥0-6cm。
3、外观尺寸：直径≥30mm，厚度：≥5mm。
4、识别次数：≥100万次。
	盒
	3

	 18 
	线杆支架
	1、支持抱箍/壁装底座，钢铁材质，表面喷漆工艺，万向鸭嘴头
	套
	3

	 19 
	国标PoE分离器
	1、防水款PoE分离器，传输速度≤100Mbps。
2、内置隔离型高频变压器支持物理隔离，传输距离≥90米。
3、支持国标PoE转12V，最大功率≥12W。DC口为5.5mm*2.1mm，内正外负。
	台
	4

	 20 
	逆变器
	≥1000W,12V转220V纯正弦波
	台
	1



