车辆参数
1． 罐体容积（m3）：≥9.56；
2． [bookmark: _GoBack]排放标准：国VI；
3． 燃料类型：柴油；
4． 前悬/后悬（mm)：≤1250/2500；
5． 额定载质量（kg）：≤9570；
6． 罐体材质：Q235碳钢或优于Q235碳钢；
7． 前冲宽度（m）：≥18-22；
8． 后洒宽度（m）：≥15-18；
9． 高炮射程（m）：≥柱状30-45可360°调节；
10． 侧喷宽度（m）：≥ 15-20；
11． 其他配置：电动水炮、箭头灯、四方倒车影像。

