附件1：
报价文件格式
（封面）

广汉浩鑫安防科技有限公司
 采购安防设备及配套设施 项目

报价文件




供应商名称：                     （盖单位公章）
日期：   年   月   日






[bookmark: _Toc217446082]一、报价函
广汉浩鑫科技有限公司：
1.我方全面仔细研究了 “               ”项目询价文件的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。
2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币        元（大写：        ）。
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5．本次响应文件有效期为递交报价文件截止之日起90天。




供应商名称：         （盖单位公章）
日    期：       年      月      日


二、营业执照副本复印件















3、 供应商应提交的相关证明材料
（格式自拟）







































四、承诺函
广汉浩鑫安防科技有限公司：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
（三）具有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、我单位承诺，询价有效期为提交报价文件截止之日起   天。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。


供应商名称：（盖单位公章）
授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：   年   月   日







五、法定代表人身份证明书

单位名称：             	 
地	 址：                
姓	 名：       	性别：      年龄：   	职务：      
本人系              	(供应商名称)的法定代表人。就参加你单位组织的“                  	(项目名称)”的询价活动、并参与项目的询价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。

供应商名称：                      (盖单位公章)
法定代表人（签字或者加盖个人名章）：
联系方式：
日期：

注：1.法定代表人亲自参加询价时适用本证明书。
2.附法定代表人身份证正、反两面复印件。
3.身份证应在有效期内。







六、法定代表人授权书
广汉浩鑫安防科技有限公司：
本授权声明：            （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


供应商名称：                      （盖单位公章）
法定代表人（签字或者加盖个人名章）：
授权代表（签字或者加盖个人名章）：
联系方式：
日期：

注：1.法定代表人不亲自参加，而授权代表参加询价时适用。
2.附法定代表人和授权代表身份证正、反两面复印件。
3.身份证应在有效期内。





七、报价表

	序号
	产品名称
	参数要求
	投标产品技术参数
	单位
	数量
	含税单价
	含税总价

	1
	测温防火筒机
	1、支持测温防火、吸烟检测、温度异常报警
2、支持太阳反光去误报等智能算法
3、热成像分辨率≥256*192，可见光分辨率≥400万像素
4、热成像焦距：≥3 mm 
5、热成像视场角：≥50°×37.2°
6、测温防火最远报警距离（以0.05㎡为准）：≥30m
7、吸烟检测最远报警距离：≥4.5m
8、温度异常功能：全屏测温 
9、测温范围：≥ -20 ℃～150℃ 测温精度：不高于 ±8℃或者读数的±8%（取最大值） 
10、报警联动：≥1个内置白光灯、≥1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警
11、报警输出：支持≥1路常开型继电器输出，报警类型可设置
12、SD卡存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持≥256G），可支持手动录像/报警录像
13、 支持POE供电
14、单IP单通道显示、占一路存储（热成像测温数据叠加显示在可见光画面中）
	
	台
	10
	
	

	2
	6口PoE交换机
	1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。
2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≥30W
3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit；
4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV
业务接口：共模≥±4kV
5、防护等级≥IP20
	
	台
	3
	
	

	3
	防水箱
	1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用壁装防水箱
2、主体SPCC 冷轧钢板≥0.6mm；户外级喷塑（涂层≥80μm）
3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗）
	
	个
	3
	
	

	4
	插线板
	3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线
	
	个
	3
	
	

	5
	网桥
	1、支持IEEE 802.11ac协议的无线网桥，可以同时工作于5 GHz和2.4 GHz频段，5 GHz为无线传输链路，支持2x2 MIMO，提供最高≥867Mbps的无线桥接速率。2.4 GHz为独立管理链路，支持1x1 SISO，提供最高≥150Mbps连接速率。最大桥接距离≥3公里。
2、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对。
3、内置定向天线，水平角度：≥30°，垂直角度：≥30°。天线增益2.4 GHz: ≥3 dBi，5 GHz: ≥12 dBi。发射功率≤20dBm (2.4 GHz)，≤26dBm (5 GHz)。
4、支持壁挂/抱杆安装。支持12V～24VDC和24V非标PoE两种供电方式，整机功率≤9W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55。
5、防雷：共模≥±4 kV
6、支持一对多应用，最大支持1对≥16使用。
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等
	
	对
	1
	
	

	6
	网桥支架
	1、无线网桥专用铝合金支架，支持壁装或抱杆安装，可调节底座，防锈耐腐蚀；
2、管径≥37mm，厚度≥1.2mm，高度≥245mm，宽度≥180mm
	
	个
	2
	
	

	7
	录像机
	1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)；
4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘；
7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8、支持本地同步回放及多路同步倒放；
9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率
	
	台
	1
	
	

	8
	超五类网线
	1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输；
2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱；
3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水；
4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色
	
	箱
	2
	
	

	9
	电源线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积 ≥1mm²，200m/卷，符合国家3C认证；
2、额定电压:≥300/500V
3、导体直流电阻：≤ 19.5 Ω/km（20℃时）
4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）
5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃
	
	卷
	1
	
	

	10
	电源适配器
	12VDC 2A电源适配器，接头5.5*2.1mm
	
	个
	1
	
	

	11
	太阳能供电套件
	1、配≥150W单晶太阳能板2块，太阳能板转换率≥21%
2、太阳能板工作电压≥18V,工作电流≥8.85A，开路电压≥21.5V，短路电流≥9.7A
3、配 1套适配2块太阳能板安装所需的专用支架。
4、配 1组12V ≥180Ah锂电池，电池充放电次数≥2000次。
5、电池组额定电压11.7V，支持恒流恒压充电，电池自带保护板。
6、配 1个太阳能充放电控制器，最大工作电流≥30A，充电电压12.6V，防过充，防过放，带涓流充电；带低电压保护，可自动重启，断开电压≥9.5V，恢复供电电压≤10.5V。
7、配 1个全金属太阳能供电系统专用配电箱，箱体高温喷塑，尺寸≥400*500*200mm，材料厚度≥1.0mm。
	
	套
	2
	
	

	12
	立杆套件
	1、材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺；
2、组合后高度为≥4500mm，下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm；
3、底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm；
4、立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架
5、配 2根筒机专用支臂。支臂尺寸≥40mm*40mm*300mm方管，壁厚≥1.1mm，与立杆连接法兰壁厚≥2mm，每根支臂带安装筒机的鸭嘴支架。
	
	套
	2
	
	

	13
	4G球机
	1、外形：2寸球机；
2、分辨率≥1920*1080@25fps；
3、支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；
4、内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线；
5、支持白光/红外光双补光，白光≥25m，红外光≥25m；
6、内置麦克风≥1个，内置扬声器≥1个，支持双向语音对讲；
7、支持SD卡，≥512GB，防护等级≥IP66；
8、内置双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持≥1个外置SIM卡槽
	
	台
	4
	
	

	14
	内存卡
	1、≥256G 高速TF（microSD）存储卡，采用3D NAND闪存介质。
2、写入速度 ≥100MB/s，读取速度≥150MB/s。
3、速度等级支持class10，U3，V30，A2
	
	张
	4
	
	

	15
	电梯网桥
	1、2.4GHz频段≥300Mbps的无线桥接协商速率，桥接距离≥300米
2、支持≥2条空间流2x2 MIMO技术。
3、内置定向天线，水平≥70°，垂直≥70°。发射功率≤100mW
4、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对
5、支持壁挂/抱杆安装。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式，整机功率<5W，工作温度-10°C～45°C。防护等级≥IP41。
6、防雷：共模≥4KV，差模≥2KV。
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等
	
	对
	2
	
	

	16
	4G巡更棒
	1、4G实时上传，数据不丢失，不会因巡更机破损、安保人员误操作等造成数据丢失。
2、巡检数据手机、电脑都可随时查看。
3、内置≥2000mAh，大容量电池，长时间续航。
4、高强度航空铝材质+硅胶包裹，防水防滑，密封性强。
5、读卡时间≤0.3秒。
6、带户外强光手电。
7、充电接口：磁吸接口
8、提供终身免费流量
	
	个
	3
	
	

	17
	巡更点
	1、防水防尘防震，无需供电，单独不可修改ID码。
2、读卡频率：125KHz，感应距离：≥0-6cm。
3、外观尺寸：直径≥30mm，厚度：≥5mm。
4、识别次数：≥100万次。
	
	盒（10个每盒）
	3
	
	

	18
	线杆支架
	1、支持抱箍/壁装底座，钢铁材质，表面喷漆工艺，万向鸭嘴头
	
	套
	3
	
	

	19
	国标PoE分离器
	1、防水款PoE分离器，传输速度≤100Mbps。
2、内置隔离型高频变压器支持物理隔离，传输距离≥90米。
3、支持国标PoE转12V，最大功率≥12W。DC口为5.5mm*2.1mm，内正外负。
	
	台
	4
	
	

	20
	逆变器
	≥1000W,12V转220V纯正弦波
	
	台
	10
	
	

	
	总价（含税）：¥      元（大写：              ）
	税率     %


注：1.本表所有单价均为人民币，计价单位：元
2.任一产品单项报价超过限价的，视为整体报价无效，报价文件作废。
3.本报价为包干价，包括但不限于人工、运输、装卸、安装、调试、税费、质保、售后服务等本项目全部费用，采购单位无需额外支付任何费用。



供应商名称：                            （盖单位公章）
授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：




