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报价函
广汉浩鑫安防科技有限公司：
关于 采购监控设备及相关配件 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位的名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ) ，报价明细如下：
	序号
	产品名称
	主要参数要求
	单位
	数量
	含税单价
	含税
总价

	 1 
	400万POE筒机
	1、外形：筒型；
2、分辨率≥2560×1440@25fps；
3、支持Smart265，支持超级智能编码；
4、支持4mm，6mm，8mm，12mm定焦镜头。
5、支持SmartIR，防止夜间红外过曝；
6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
8、≥1个内置麦克风；
9、智能补光，白光≥30米/红外≥50米双补光；
10、防护等级≥IP67；
11、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W。
	台
	33
	
	

	 2 
	伸缩铝合金围墙支架
	1、L型铝合金伸缩围墙支架，≥12厘米直径底座，厚度≥4mm；
2、管径≥38/45mm,厚度≥1.5mm，垂直方向支持伸缩长度：≥30～60厘米，支持上下≥180°，左右≥360°调节。
	套
	29
	
	

	 3 
	鸭嘴支架
	1、壁装鸭嘴支架，铁材质表面喷漆，厚度≥1mm，长度≥23厘米；
2、采用万向调节结构，可上下90°左右360°调节，通用型安装孔位。
	个
	4
	
	

	 4 
	400万POE半球
	1、外形：海螺型；
2、分辨率≥2560×1440@25fps；
3、支持smart265，支持超级智能编码；
4、支持2.8mm，4mm，6mm，8mm定焦镜头；
5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
6、支持人形检测；
7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
8、智能补光，支持暖光/红外双补光，红外≥30m，白光≥20m；
9、≥1个内置麦克风；
10、防护等级≥IP67；
11、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W。
	台
	6
	
	

	 5 
	半球壁装支架
	1、半球壁装支架。
2、塑料材质，内藏线设计，圆盘壁厚≥3mm，底座厚度≥2mm。
	套
	6
	
	

	 6 
	32路4盘位录像机
	1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)；
4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘；
7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8、支持本地同步回放及多路同步倒放；
9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率。
	台
	1
	
	

	 7 
	16路2盘位录像机
	1、视频接入路数≥16路，网络输入带宽≥160MBps，网络输出带宽≥80MBps，≥1U 380机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥8路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥10路1080P解码)；
4、支持≥600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；
6、支持≥2个SATA接口，最大支持≥8T硬盘；
7、集成NVR后智能分析能力，支持≥4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人非车移动侦测误报。
8、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
9、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等。
	台
	1
	
	

	 8 
	监控硬盘
	1、外形规格3.5英寸,监控专用硬盘；
2、容量8TB,转速≥5400,SATA 6Gb/秒 ,缓存 ≥256MB；
3、加载/缷载周期≥300000次，年负荷≥180TB，平均无故障时间MTBF≥1000000小时。
	台
	3
	
	

	 9 
	广域网接入路由器
	1、≥5个10/100/1000M电口，其中支持≥2个WAN口；
2、内存 ≥128MB，FLASH ≥16MB；
3、带机数：≥100台终端同时在线；
4、网络接入：支持PPPoE拨号、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能；
5、路由选路：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等；
6、安全：支持ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射；
7、其他协议：支持DHCP Server、DHCP Client，DHCP Option43/138
、支持DNS Client、DNS Server、DNS Proxy、支持TFTP、NTP、DDNS；
8、支持单/双线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案。
	台
	2
	
	

	 10 
	6口PoE高功率交换机
	1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电；
2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≤30W；
3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit；
4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV业务接口：共模≥±4kV；
5、防护等级≥IP20。
	台
	13
	
	

	 11 
	16口千兆交换机
	1、≥16个千兆电口，交换方式：存储转发；
2、交换容量：≥32Gbps，包转发率：≥23.81Mpps，MAC地址容量≥8K，缓存≥4.1Mbits；
3、高强度金属外壳，即插即用，无需配置；
4、支持≥6KV防浪涌，整机功耗≤12W；
5、支持机架式安装。
	台
	1
	
	

	 12 
	光收发发送端
	1、≥1个百兆电口，≥1个百兆光口，SC接口；
2、即插即用，传输距离≥20km；
3、≥4kV防雷，工作温度≥-20～60℃；
4、波分复用，单纤数据转发，全金属外壳；
5、工作波长Tx1310 nm/Rx1550 nm；
6、发射功率≥-14～-7dBm，接收灵敏度≤ -32 dB；
7、交换容量≥0.4Gbps，包转发率0.3Mpps。
	台
	9
	
	

	 13 
	光收发接收端
	1、≥1个百兆电口，≥1个百兆光口，SC接口；
2、即插即用，传输距离≥20km；
3、≥4kV防雷，工作温度≥-20～60℃；
4、波分复用，单纤数据转发，全金属外壳；
5、工作波长Tx1550 nm/Rx1310 nm；
6、发射功率≥-14～-7dBm，接收灵敏度≤ -32 dB；
7、交换容量≥0.4Gbps，包转发率0.3Mpps。
	台
	9
	
	

	 14 
	光收发集中管理机框
	1、可集中管理14台光纤器并进行供电，每个槽位提供5VDC，≥0.6A输出；
2、支持每台光纤收发器的热插拔操作；
3、标准19英寸2 U机架设计。
	台
	1
	
	

	 15 
	电视挂架
	≥26-65寸通用电视挂架，优质钢材一体冲压加厚面板，最大承重≥70Kg。
	套
	2
	
	

	 16 
	1.2米高机柜
	1、1200mm(H)*600mm(W)*600mm(D) 22U网络机柜，含≥1个托盘；
2、主体SPCC 冷轧钢板≥1.0mm，框架≥2.0mm；磷化 + 脱脂酸洗 + 静电喷塑（涂层≥80μm）；
3、前后双网门，带万向轮，≥6位PDU。
	台
	2
	
	

	 17 
	不锈钢防水箱
	1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用不锈钢壁装防水箱；
2、主体 ≥SUS201 0.6mm；表面酸洗钝化处理；
3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗）。
	台
	12
	
	

	 18 
	插排
	3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线。
	个
	15
	
	

	 19 
	网线
	1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输；
2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱；
3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水；
4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色。
	箱
	5
	
	

	 20 
	1km网桥
	1、2.4GHz频段≥300Mbps的无线桥接协商速率，桥接距离≥500米；
2、支持≥2条空间流2x2 MIMO技术；
3、内置定向天线，水平≥70°，垂直≥70°。发射功率≤125mW；
4、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对；
5、支持壁挂/抱杆安装。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式，整机功率＜5W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55；
6、防雷：共模≥4KV，差模≥2KV；
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等。
	对
	1
	
	

	 21 
	RVV2.5电源线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积≥2.5mm²，200m/卷，符合国家3C认证；
2、额定电压:≥300/500V；
3、导体直流电阻：≤ 7.98 Ω/km（20℃时）；
4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）；
5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃。
	卷
	4
	
	

	 22 
	RVV1.5电源线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积≥1.5mm²，200m/卷，符合国家3C认证；
2、额定电压:≥300/500V；
3、导体直流电阻：≤ 13.3 Ω/km（20℃时）；
4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）；
5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃。
	卷
	1
	
	

	 23 
	8芯光缆
	1、8芯中心束管式铠装室外光缆，带托盘；
2、芯数 / 光纤：8 芯单模 B1.3（G.652D，9/125μm）衰减：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；
3、结构：中心束管 + 双钢丝加强 + PSP 钢带铠装 + 黑色PE护套；
4、机械性能：拉伸 ≥600/1500N，压扁 ≥300/1000N/100mm弯曲半径：静态 ≥10×D，动态 ≥20×D；
5、温度：≥-40℃～+70℃。
	米
	2000
	
	

	 24 
	2芯光缆
	2 芯 G.657A2（9/125μm）内置加强件，2根磷化钢丝，自承吊线磷化钢丝Φ1.0mm，低烟无卤耐紫外护套，带轴。
	米
	1000
	
	

	 25 
	4（SC）口光缆终端盒
	1、4口4芯 SC单模光纤终端盒，配4个SC单工耦合器、4根尾纤、熔接盘、固定件、螺丝、接地片；
2、耦合器插入损耗：≤0.2dB，尾纤插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：UPC ≥50dB；
3、插拔寿命：耦合器≥1000 次。
	套
	8
	
	

	 26 
	12（SC）口光缆终端盒
	1、12口12芯 SC单模光纤终端盒，配12个SC单工耦合器、12根尾纤、熔接盘、固定件、螺丝、接地片；
2、耦合器插入损耗：≤0.2dB，尾纤插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：UPC ≥50dB；
3、插拔寿命：耦合器≥1000 次；
4、支持机架安装。
	套
	1
	
	

	 27 
	32路8盘位录像机
	1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥2U机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)；
4、支持≥800万像素高清网络视频的预览存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6、自带≥8个SATA接口，最大支持≥10T硬盘；
7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8、最大支持≥16路本地同步回放；
9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能；
10、11.≥2个千兆自适应以太网口，≥1个串行接口，≥2个USB2.0（前置），≥1个USB3.0（后置），≥16报警输入，≥4个报警输出。
	台
	1
	
	

	 28 
	超五类水晶头
	1、超五类镀金水晶头，100个/盒；
2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈；
3、内部芯片接触点镀金≥15um；
4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定；
5、聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体；
6、符合RoHS 2.0 环保认证。
	盒
	4
	
	

	 29 
	六类水晶头
	1、六类镀金水晶头，100个/盒；
2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈；
3、内部芯片接触点镀金≥15um；
4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定；
5、聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体；
6、符合RoHS 2.0 环保认证。
	盒
	1
	
	

	合计：               元（大写：                             ）税率：   %



报价有效期：_60天（自报价函递交之日起计算）。
注： 所有报价均以人民币表示，单价为履行合同的固定单价，涵盖人工费、税费、运输、装卸、耗材损耗、质保售后、培训等全部费用，为本项目全部服务费用，质保期内不再收取任何服务费。

供应商名称：                         （盖公章）
联系人：                  
联系电话：
日   期：
附:营业执照复印件并盖章
