附件1
报价函
广汉市弘逸酒店有限责任公司：

关于采购广汉会展国际酒店洗碗机及配套设备、净水器、风幕机及洗杯机。结合该事项的特点及货物内容，经仔细研究决定，我方   （单位的名称）   的的报价金额为如下：
	序号
	名称
	尺寸（mm）
	单位
	数量
	参数
	单价（元）
	图片

	1
	预进水池
	≥1000*850*800
	台
	1
	1.面板采用优质不锈钢制作，≥1.2mm厚，星盆斗采用≥1.0mm优质不锈钢制作，其余采用≥1.0mm不锈钢制作（厚度±0.10mm）
2.立柱采用直径≥38mm不锈钢圆管≥1.2mm厚优质不锈钢制作（厚度±0.10mm）
3.配备可调节子弹脚
	
	

	2
	长龙洗碗机
	≥4100*850*1550
	台
	1
	1.加热方式：电加热；规格尺寸：≥4100*850*1550mm；电压：380v/50Hz；总功率：≤46.7KW。
2.模块组成：进口模块≥650mm、预洗模块≥1000mm、主洗模块≥1000mm、双漂洗模块≥600mm、出口模块≥850mm。
3.洗涤量：≥1000碟（6寸碟为标准）/小时；耗水量：≤360L/H。
4.温度范围：主洗温度≥50℃可调；漂洗温度≥82℃可调。
5.整机使用SUS304#不锈钢板材制造，耐用防腐，达到食品接触材料。6.传动电机采用变频技术，清洗速度可按使用情况灵活调节；核心热力系统设计通过加热水源实现强效高温、强力清洗、高温消毒等功能，确保漂洗温度维持在82℃以上；
7.控制系统：采用电路三级保护，使用产品安全、故障低，另有应急急停开关以及防卡自停装置，和过载保护。
★8.电器安全：电器安全：绝缘强度测试、以及漏电测试，通过（GB 4706.50-2008）测试合格，符合《商用电动洗碗机的特殊要求》；产品洗净性能强，洗碗机清洗出来的餐具:阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯碘酸钠计）；游离性余氯；大肠菌群；沙门氏菌检测合格，符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》要求；提供符合要求第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件予以佐证。须提供由第三方“具有检验检测资质”的检测机构出具（至少具有CMA标识）的检验检测报告复印件佐证。
▲9、所投产品洗碗机中央控制系统依据（包含但不限于）GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008执行标准的检测报告，检测内容包含：低温试验至少低于等于-20℃，高温试验≥70℃，保持存储≥45小时后，样品结构无异常现象，且整机运行正常，所投产品电磁场曝露测量方法参照“GB/T 39640-2020”标准执行，在30cm测量距离、10Hz～400kHz频率范围条件下检测结果符合标准限值要求,传动电机依据（包含但不限于）GB/T 2423.17-2024、GB/T 6461-2002执行标准，通过≥120h中性盐雾测试，样品检验面未出现锈蚀，保护评价≥10级。需提供由第三方“具有检验检测资质”的检测机构出具(至少具有CMA标识)的检验检测报告复印件佐证。
▲10、所投产品热力系统依据（包含但不限于）GB/T2423.51-2020、GB/T6461-2002执行标准，进行防腐蚀试验，持续时间≥90小时，样品表面均未出现腐蚀变化，依据GB/T 6461-2002外观评级，评级≥9级；水泵依据（包含但不限于）GB/T 2423.17-2024、GB/T 6461-2002执行标准，通过≥120h中性盐雾测试，样品检验面未出现锈蚀，保护评≥10级，需提供由第三方“具有检验检测资质”的检测机构出具（至少具有CMA标识）的检验检测报告复印件佐证。

▲11、洗碗机配套清洁剂：赠送≥5套清洁剂。
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	3
	活动工作台
	≥1000*850*800
	台
	1
	1.面板采用优质不锈钢制作，≥1.2mm厚，其余采用≥1.0mm不锈钢制作（厚度±0.10mm）
2.立柱采用直径≥38mm不锈钢圆管≥1.2mm厚优质不锈钢制作
3.配直径15CM四个万向轮带刹车
	
	

	4
	软水机
	≥525*325*615
	台
	1
	1.软水量：800*1200L/H
2.电压：12V
3.接驳口：DN25
	
	

	5
	单头净水器
	≥280*130*540
	台
	6
	1.出水量≥1.8加仑/min
2.滤芯:PP棉滤芯+复合滤芯
3.工作压力：≥0.1Mpa
4.进出水管：DN20
	
	

	6
	风幕机
	≤1200*180*210
	台
	1
	
1.最高风速：≥11m/s
2.额定功率：≥160w
	
	

	7
	自动洗杯机
	≥700*800*1450
	台
	2
	
1.功率：≥9KW
2.电压：380V
3.水箱容量：25L
4.主洗温度：≥50℃
5.漂洗温度：≥80℃带消毒功能
6.主洗水箱容量：25L
	
	


注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定价格，该费用为固定单价包干，包括但不限于税费、运输费、人工费、安装调试费、后续维护费等为完成本项目约定的所有费用。
单位名称：    （公章）
  联 系 人：


  联系电话：


日    期：    年   月   日
