附件1：报价文件格式
（封面）

广汉浩鑫安防科技有限公司
 采购监控设备及相关配件 项目


报价文件




供应商名称：                     （盖单位公章）
日期：   年   月   日






一、报价函
广汉浩鑫安防科技有限公司：
关于 采购监控设备及相关配件 项目，结合该项目服务的特点及服务工作内容，经仔细研究决定，我单位以¥             元（大写：            ）作为唯一报价，承担本项目的服务。



********（单位名称、盖章）
**年**月**日










二、营业执照副本复印件















3、 供应商应提交的相关证明材料
（格式自拟）







































四、承诺函
广汉浩鑫安防科技有限公司：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
（三）具有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、我单位承诺，询价有效期为提交报价文件截止之日起   天。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。


供应商名称：（盖单位公章）
授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：   年   月   日







五、法定代表人身份证明书

单位名称：             	 
地	 址：                
姓	 名：       	           职务：      
本人系                    	(供应商名称)的法定代表人。就参加你单位组织的“ 采购监控设备及相关配件 (项目名称)”的询价活动、并参与项目的询价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。

供应商名称：                      (盖单位公章)
法定代表人（签字或者加盖个人名章）：
联系方式：
日期：

注：1.法定代表人亲自参加询价时适用本证明书。
2.附法定代表人身份证正、反两面复印件。
3.身份证应在有效期内。






六、法定代表人授权书
广汉浩鑫安防科技有限公司：
本授权声明：            （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加“ 采购监控设备及相关配件 (项目名称)”项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


供应商名称：                      （盖单位公章）
法定代表人（签字或者加盖个人名章）：
授权代表（签字或者加盖个人名章）：
联系方式：
日期：

注：1.法定代表人不亲自参加，而授权代表参加询价时适用。
2.附法定代表人和授权代表身份证正、反两面复印件。
3.身份证应在有效期内。




七、报价表
	序号
	产品名称
	主要参数要求
	投标产品
技术参数
	单位
	数量
	含税单价
	含税
总价

	1
	400万POE筒机
	1、外形：筒型；
2、分辨率≥2560×1440@25fps；
3、支持Smart265，支持超级智能编码；
4、支持4mm，6mm，8mm，12mm定焦镜头。
5、支持SmartIR，防止夜间红外过曝；
6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
8、≥1个内置麦克风；
9、智能补光，白光≥30米/红外≥50米双补光；
10、防护等级≥IP67；
11、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W。
	
	台
	33
	
	

	2
	伸缩铝合金围墙支架
	1、L型铝合金伸缩围墙支架，≥12厘米直径底座，厚度≥4mm；
2、管径≥38/45mm,厚度≥1.5mm，垂直方向支持伸缩长度：≥30～60厘米，支持上下≥180°，左右≥360°调节。
	
	套
	29
	
	

	3
	鸭嘴支架
	1、壁装鸭嘴支架，铁材质表面喷漆，厚度≥1mm，长度≥23厘米；
2、采用万向调节结构，可上下90°左右360°调节，通用型安装孔位。
	
	个
	4
	
	

	4
	400万POE半球
	1、外形：海螺型；
2、分辨率≥2560×1440@25fps；
3、支持smart265，支持超级智能编码；
4、支持2.8mm，4mm，6mm，8mm定焦镜头；
5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
6、支持人形检测；
7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
8、智能补光，支持暖光/红外双补光，红外≥30m，白光≥20m；
9、≥1个内置麦克风；
10、防护等级≥IP67；
11、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W。
	
	台
	6
	
	

	5
	半球壁装支架
	1、半球壁装支架。
2、塑料材质，内藏线设计，圆盘壁厚≥3mm，底座厚度≥2mm。
	
	套
	6
	
	

	6
	32路4盘位录像机
	1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)；
4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘；
7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8、支持本地同步回放及多路同步倒放；
9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率。
	
	台
	1
	
	

	7
	16路2盘位录像机
	1、视频接入路数≥16路，网络输入带宽≥160MBps，网络输出带宽≥80MBps，≥1U 380机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥8路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥10路1080P解码)；
4、支持≥600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；
6、支持≥2个SATA接口，最大支持≥8T硬盘；
7、集成NVR后智能分析能力，支持≥4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人非车移动侦测误报。
8、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
9、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等。
	
	台
	1
	
	

	8
	监控硬盘
	1、外形规格3.5英寸,监控专用硬盘；
2、容量8TB,转速≥5400,SATA 6Gb/秒 ,缓存 ≥256MB；
3、加载/缷载周期≥300000次，年负荷≥180TB，平均无故障时间MTBF≥1000000小时。
	
	台
	3
	
	

	9
	广域网接入路由器
	1、≥5个10/100/1000M电口，其中支持≥2个WAN口；
2、内存 ≥128MB，FLASH ≥16MB；
3、带机数：≥100台终端同时在线；
4、网络接入：支持PPPoE拨号、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能；
5、路由选路：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等；
6、安全：支持ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射；
7、其他协议：支持DHCP Server、DHCP Client，DHCP Option43/138
、支持DNS Client、DNS Server、DNS Proxy、支持TFTP、NTP、DDNS；
8、支持单/双线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案。
	
	台
	2
	
	

	10
	6口PoE高功率交换机
	1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电；
2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≤30W；
3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit；
4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV业务接口：共模≥±4kV；
5、防护等级≥IP20。
	
	台
	13
	
	

	11
	16口千兆交换机
	1、≥16个千兆电口，交换方式：存储转发；
2、交换容量：≥32Gbps，包转发率：≥23.81Mpps，MAC地址容量≥8K，缓存≥4.1Mbits；
3、高强度金属外壳，即插即用，无需配置；
4、支持≥6KV防浪涌，整机功耗≤12W；
5、支持机架式安装。
	
	台
	1
	
	

	12
	光收发发送端
	1、≥1个百兆电口，≥1个百兆光口，SC接口；
2、即插即用，传输距离≥20km；
3、≥4kV防雷，工作温度≥-20～60℃；
4、波分复用，单纤数据转发，全金属外壳；
5、工作波长Tx1310 nm/Rx1550 nm；
6、发射功率≥-14～-7dBm，接收灵敏度≤ -32 dB；
7、交换容量≥0.4Gbps，包转发率0.3Mpps。
	
	台
	9
	
	

	13
	光收发接收端
	1、≥1个百兆电口，≥1个百兆光口，SC接口；
2、即插即用，传输距离≥20km；
3、≥4kV防雷，工作温度≥-20～60℃；
4、波分复用，单纤数据转发，全金属外壳；
5、工作波长Tx1550 nm/Rx1310 nm；
6、发射功率≥-14～-7dBm，接收灵敏度≤ -32 dB；
7、交换容量≥0.4Gbps，包转发率0.3Mpps。
	
	台
	9
	
	

	14
	光收发集中管理机框
	1、可集中管理14台光纤器并进行供电，每个槽位提供5VDC，≥0.6A输出；
2、支持每台光纤收发器的热插拔操作；
3、标准19英寸2 U机架设计。
	
	台
	1
	
	

	15
	电视挂架
	≥26-65寸通用电视挂架，优质钢材一体冲压加厚面板，最大承重≥70Kg。
	
	套
	2
	
	

	16
	1.2米高机柜
	1、1200mm(H)*600mm(W)*600mm(D) 22U网络机柜，含≥1个托盘；
2、主体SPCC 冷轧钢板≥1.0mm，框架≥2.0mm；磷化 + 脱脂酸洗 + 静电喷塑（涂层≥80μm）；
3、前后双网门，带万向轮，≥6位PDU。
	
	台
	2
	
	

	17
	不锈钢防水箱
	1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用不锈钢壁装防水箱；
2、主体 ≥SUS201 0.6mm；表面酸洗钝化处理；
3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗）。
	
	台
	12
	
	

	18
	插排
	3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线。
	
	个
	15
	
	

	19
	网线
	1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输；
2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱；
3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水；
4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色。
	
	箱
	5
	
	

	20
	1km网桥
	1、2.4GHz频段≥300Mbps的无线桥接协商速率，桥接距离≥500米；
2、支持≥2条空间流2x2 MIMO技术；
3、内置定向天线，水平≥70°，垂直≥70°。发射功率≤125mW；
4、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对；
5、支持壁挂/抱杆安装。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式，整机功率＜5W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55；
6、防雷：共模≥4KV，差模≥2KV；
7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等。
	
	对
	1
	
	

	21
	RVV2.5电源线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积≥2.5mm²，200m/卷，符合国家3C认证；
2、额定电压:≥300/500V；
3、导体直流电阻：≤ 7.98 Ω/km（20℃时）；
4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）；
5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃。
	
	卷
	4
	
	

	22
	RVV1.5电源线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积≥1.5mm²，200m/卷，符合国家3C认证；
2、额定电压:≥300/500V；
3、导体直流电阻：≤ 13.3 Ω/km（20℃时）；
4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）；
5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃。
	
	卷
	1
	
	

	23
	8芯光缆
	1、8芯中心束管式铠装室外光缆，带托盘；
2、芯数 / 光纤：8 芯单模 B1.3（G.652D，9/125μm）衰减：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；
3、结构：中心束管 + 双钢丝加强 + PSP 钢带铠装 + 黑色PE护套；
4、机械性能：拉伸 ≥600/1500N，压扁 ≥300/1000N/100mm弯曲半径：静态 ≥10×D，动态 ≥20×D；
5、温度：≥-40℃～+70℃。
	
	米
	2000
	
	

	24
	2芯光缆
	2 芯 G.657A2（9/125μm）内置加强件，2根磷化钢丝，自承吊线磷化钢丝Φ1.0mm，低烟无卤耐紫外护套，带轴。
	
	米
	1000
	
	

	25
	4（SC）口光缆终端盒
	1、4口4芯 SC单模光纤终端盒，配4个SC单工耦合器、4根尾纤、熔接盘、固定件、螺丝、接地片；
2、耦合器插入损耗：≤0.2dB，尾纤插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：UPC ≥50dB；
3、插拔寿命：耦合器≥1000 次。
	
	套
	8
	
	

	26
	12（SC）口光缆终端盒
	1、12口12芯 SC单模光纤终端盒，配12个SC单工耦合器、12根尾纤、熔接盘、固定件、螺丝、接地片；
2、耦合器插入损耗：≤0.2dB，尾纤插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：UPC ≥50dB；
3、插拔寿命：耦合器≥1000 次；
4、支持机架安装。
	
	套
	1
	
	

	27
	32路8盘位录像机
	1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥2U机箱；
2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机；
3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)；
4、支持≥800万像素高清网络视频的预览存储与回放；
5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
6、自带≥8个SATA接口，最大支持≥10T硬盘；
7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
8、最大支持≥16路本地同步回放；
9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能；
10、11.≥2个千兆自适应以太网口，≥1个串行接口，≥2个USB2.0（前置），≥1个USB3.0（后置），≥16报警输入，≥4个报警输出。
	
	台
	1
	
	

	28
	超五类水晶头
	1、超五类镀金水晶头，100个/盒；
2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈；
3、内部芯片接触点镀金≥15um；
4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定；
5、聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体；
6、符合RoHS 2.0 环保认证。
	
	盒
	4
	
	

	29
	六类水晶头
	1、六类镀金水晶头，100个/盒；
2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈；
3、内部芯片接触点镀金≥15um；
4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定；
5、聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体；
6、符合RoHS 2.0 环保认证。
	
	盒
	1
	
	

	合计：               元（大写：                             ）税率：   %


注：1.本表所有单价均为人民币，计价单位：元
2.本报价为包干价，包括但不限于人工、材料、交通运输、安装、调试、培训、质保、售后服务、利润、税金等本项目全部费用，采购单位无需额外支付任何费用。



供应商名称：                            （盖单位公章）
授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：
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