
附件1：产品采购清单
	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	 1 
	太阳能供电套件
	1、配≥150W单晶太阳能板2块，太阳能板转换率≥21%；
2、太阳能板工作电压≥18V,工作电流≥8.85A，开路电压≥21.5V，短路电流≥9.7A；
3、配 1套适配2块太阳能板安装所需的专用支架；
4、配 1组12V ≥180Ah锂电池，电池充放电次数≥2000次；
5、电池组额定电压11.7V，支持恒流恒压充电，电池自带保护板；
6、配 1个太阳能充放电控制器，最大工作电流≥30A，充电电压12.6V，防过充，防过放，带涓流充电；带低电压保护，可自动重启，断开电压≥9.5V，恢复供电电压≤10.5V；
7、配 1个全金属太阳能供电系统专用配电箱，箱体高温喷塑，尺寸≥400*500*200mm，材料厚度≥1.0mm。
	套
	1
	

	 2 
	3.5米组合立杆
	1、材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺；
2、组合后高度为≥3500mm，下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm；
3、底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm。
	根
	1
	

	 3 
	筒机支臂
	1、监控立杆配套支臂，枪机专用，臂长≥300mm；
2、支架尺寸≥40mm*40mm*300mm方管，壁厚≥1.1mm，与立杆连接法兰壁厚≥2mm；
3、带安装枪机鸭嘴支架。
	根
	2
	

	 4 
	地笼
	1、组合立杆配套地笼，高度≥500mm；
2、地笼为四个立柱，采用折叠式设计。
	个
	1
	

	 5 
	球机
	1、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps；
2、支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；
3、内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线；
4、支持白光/红外光双补光，白光最远≥25 m，红外光最远≥25m；
5、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
6、支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持容量≥512GB；
7、防护等级≥IP66，支持DC12V供电，最大功耗≤9W；
8、内置双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商；
9、设备提供终身流量，流量月度限额≥50GB；
10、设备支持预置点个数≥300个，水平旋转范围不低于 0°～345°，垂直旋转范围不低于0°～80°，水平旋转速度不低于4～25°/s，垂直旋转速度不低于4～25°/s。
	台
	2
	

	 6 
	光收发发送端
	1、≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口，≥1个1000Mbps SC口；
2、支持单模光纤，传输距离≥3km；
3、防雷：≥6kV；
4、工作波长TX:1550nm,RX:1310nm；
5、工作温度不低于：0℃～45℃，工作湿度不低于：10%～90% RH。
	台
	5
	

	 7 
	光收发接收端
	1、≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口，≥1个1000Mbps SC口；
2、支持单模光纤，传输距离≥3km；
3、防雷：≥6kV；
4、工作波长TX:1310nm,RX:1550nm；
5、工作温度不低于：0℃～45℃，工作湿度不低于：10%～90% RH。
	台
	5
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