附件1
报价函
广汉市悦弘文旅有限责任公司三水分公司：

关于采购三水关·澜静屋顶及阳台防水改造服务。结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方   （单位的名称） 的报价金额为¥      元（大写：人民币      )。
注： 所有报价均用人民币表示，报价应为固定总价包干，包括但不限于材料费用、运输费、施工费、安全防护、税费、垃圾清运、成品保护、质保维保费用、其他配套费用等以及为完成本项目约定事项的所有费用。
单位名称：    （公章）
  联 系 人：


  联系电话：


日    期：    年   月   日
相关位置及处理方案
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阳台漏水整改方案：在阳台表面或窗户外侧粘贴不锈钢防水，坡度朝室外，剖面示意图如下：
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天窗漏水整改方案：后期装修新增的屋面天窗（共计6扇）四周防水与原建筑体防水粘接失效，引起漏水，需清理天窗四周1米的瓦片和水泥基础，清理出原建筑体防水层，然后重做防水（上面图片中红线范围内）下面图片是天窗四周漏水照片。

	序号
	位置及整改内容
	单位
	数量
	流程工艺

	1
	阳台挡墙顶端安装不锈盖板
	平方米
	11
	1.在挡墙顶端用1:3水泥砂浆抹一点小坡度；高度20毫米，宽度330毫米；
2.定制剖面示意图形状，宽度330毫米，高度120毫米，厚度1毫米的不锈钢粘贴在砂浆坡上，方案中剖面示意图所示

	2
	窗户外挡墙外端安装不锈钢
	平方米
	8
	定制剖面示意图形状宽度120毫米，1毫米厚的不锈钢斜贴在原窗户外砂浆上，并用耐候胶与窗框粘接，便于排水

	3
	屋面天窗四周防水
	平方米
	48
	1.清理原建筑体瓦片及水泥基础；2.清洁防水作业面；

3.做两遍K11防水防水；

4.闭水24小时无漏水；

5.恢复水泥基础表面粘接瓦片


在窗户外侧粘贴定制不锈钢





表面粘贴定制不锈钢防水








