附件2
报价函
广汉市广睿商贸有限公司：
关于 采购冷库及仓库配套设备 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位的名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ) ，报价明细如下：
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单价
（含税价）
	总价
（含税价）
	备注

	1
	文件柜
	规格：850*390*1800
材质：全钢柜体，静电胶皮，卡扣式安装可随意调节，三节钢柱静音滑轮轨抽，钢芯锁栓。
	20
	
	
	

	2
	电脑
	处理器：i5 12400 六核
主板：H610M
硬盘：256G
内存：16G
机箱：商务机箱
散热：四铜管塔式
显示器：24寸1080p高清显示器
匹配鼠标键盘
	30
	
	
	

	3
	针式打印机
	[bookmark: _GoBack]1 打印类型 24 针击打式平推点阵针式打印机，106 列，支持多联复写票据打印，双向逻辑查找打印
2 打印速度 高速一档（7.5cpi 中文）≥274 汉字 / 秒；英文≥487 字符 / 秒，支持高速 / 信函质量多档打印模式
3 复写能力 支持 7 联打印（1 份原件 + 6 份拷贝），多联纸底层字迹清晰不模糊
4 介质参数 平推进纸，介质厚度 0.065mm～3.6mm，可打印厚证卡、证书、多联票据；单页纸宽度 90–304.8mm；支持单页纸、连续纸、存折、厚卡片打印
5 接口配置 标配 USB2.0 全速接口 + IEEE‑1284 双向并行接口，双接口同时具备，方便新旧电脑系统兼容
6 打印控制指令 支持 ESC/P-K、IBM PPDS、OKI5530SC 仿真；内置 GB18030 汉字库，宋体、黑体，支持条码打印
7 耐用性能 打印头寿命≥4 亿次 / 针；平均无故障时间 MTBF≥25000 小时；色带草稿模式寿命≥2000 万字符
8 操作面板 中文操作面板，带状态指示灯，支持切纸、跳页、微调介质厚度，具备缺纸、卡纸告警提示
9 操作系统适配 支持 Windows 系列，兼容国产操作系统（麒麟、统信 UOS），提供对应驱动程序
10 耗材 原装色带架，更换简单；色带耐磨损，打印字迹黑度均匀，不易断带
11 资质与质保 原厂正品，提供原厂售后服务承诺函；整机（含打印头）≥3 年质保；
12 配套服务 送货上门安装调试，现场操作培训；7×24 小时技术支持，故障响应及时
	2
	
	
	

	4
	彩色打印机
	1 产品类型 A3 彩色激光数码复合机，复印 / 打印 / 网络扫描一体机，黑彩同速
2 输出速度 A4 黑白 / 彩色≥50 页 / 分钟；A3 输出≥25 页 / 分钟，首页输出时间：黑白≤3.4 秒，彩色≤4.4 秒
3 打印复印分辨率 物理 1200×1200dpi；支持精细彩色图像输出，文本、图纸、照片输出清晰细腻
4 内存与存储 标配内存≥4GB；内置固态硬盘≥32GB，可选硬盘，满足大批量作业存储，防止数据泄露
5 纸张处理 最大支持 SRA3 幅面；支持 A6‑SRA3；纸张克重 52‑300g/㎡；标配双纸盒（各 550 张）+ 手送托盘 250 张；最大扩展纸张容量≥7150 张；标配双面打印复印单元，无需选购
6 输稿器 标配双面同步扫描输稿器；A4 300dpi 双面扫描速度≥180ipm，支持连续批量扫描；支持跳过空白页、身份证复印、扫描至 U 盘、SMB、邮箱、FTP 等功能
7 操作面板 ≥10.1 英寸彩色中文触控操作面板；支持人体感应唤醒，中文图形操作界面，操作简单直观
8 接口与系统兼容性 标配千兆网口、USB 接口；支持网络打印扫描；兼容 Windows、国产统信 UOS、麒麟操作系统，提供官方驱动；支持 PDF、JPG、可搜索 PDF 格式输出
9 安全功能 设备硬盘数据加密、数据安全擦除、用户账号权限管理；支持部门账号计数管理，统计各用户打印复印量；支持打印任务加密输出，保护涉密文件
10 耐用指标 月最大负荷≥200000 页；京瓷长寿命陶瓷感光鼓，降低后期耗材更换频次；低能耗，睡眠模式功耗≤0.5W，符合节能要求
11 耗材 使用京瓷原装粉盒，非第三方兼容改装耗材；彩色黑色四色碳粉，色彩还原准确稳定
12 质保及服务 原厂全新正品，提供京瓷原厂售后服务承诺函；整机质保≥3 年；包含上门安装调试，现场操作培训；7×24 小时技术咨询，故障 48 小时内上门维修
	2
	
	
	

	5
	托盘
	材质：全新PP加厚塑料
尺寸：120*100*14CM
规格：网格川字托盘，四面进叉；静载4t，动载1t，可加装钢管加固,冻库专用
	450
	
	
	

	
6
	


转运框
	1.材质：加厚全新 PP 塑料
2.尺寸：内径尺寸：570*380*160mm
外径尺寸：600*400*180mm
3.工艺：错位塑料周转筐，可套叠收纳，带手提孔，承重耐用，
4.冻库专用，温度-50C°至40C°
	


500
	
	
	

	7
	绿色高筐
	1.材质：加厚全新 PP 塑料
2.尺寸：内径尺寸：570*380*160mm
外径尺寸：600*400*180mm
3.规格：错位塑料周转筐，可套叠收纳，带手提孔，承重耐用，
4.冻库专用，温度-50C°至40C°
	300
	
	
	

	8
	黄色高筐
	1.材质：加厚全新 PP 塑料
2.尺寸：内径尺寸：570*380*160mm
外径尺寸：600*400*180mm
3.规格：错位塑料周转筐，可套叠收纳，带手提孔，承重耐用，
4.冻库专用，温度-50C°至40C°
	500
	
	
	

	9
	白色高筐
	1.材质：加厚全新 PP 塑料
2.尺寸：内径尺寸：570*380*160mm
外径尺寸：600*400*180mm
3.规格：错位塑料周转筐，可套叠收纳，带手提孔，承重耐用，
4.冻库专用，温度-50C°至40C°
	300
	
	
	

	10
	
红色高筐
	1.材质：加厚全新 PP 塑料
2.尺寸：内径尺寸：570*380*160mm
外径尺寸：600*400*180mm
3.规格：错位塑料周转筐，可套叠收纳，带手提孔，承重耐用，
4.冻库专用，温度-50C°至40C°
	100
	
	
	

	11
	蓝色高框
	1.材质：加厚全新 PP 塑料
2.尺寸：内径尺寸：570*380*160mm
外径尺寸：600*400*180mm
3.规格：错位塑料周转筐，可套叠收纳，带手提孔，承重耐用，
4.冻库专用，温度-50C°至40C°
	200
	
	
	

	12
	液压地牛
	轮子：尼龙-聚氨酯轮
产品载重：2T-5T
起升高度：188-195mm
放低高度：75-85mm
货叉宽度：550-685mm
货叉长度：1150-1220mm
单叉宽度：160mm
	5
	
	
	

	13
	电动小板车
	额定载重：1000Kg
输出功率：1800W
续航里程：约40-60km
运行速度：约6-10公里/小时
整车尺寸：约143x75x125cm
刹车配置：手刹/驻车刹
续航时间：约8-16小时
充电时间：约6-8小时
档位切换：高低速/进退可调
	10
	
	
	

	14
	爬楼车
	静音电机：2200w
平地载重：800斤
续航能力：2-5小时
展开尺寸：59.53*165cm
折叠尺寸：59*53*135cm
	2
	
	
	

	15
	留样柜
	1 总容积 ≥900L
2 制冷方式 风冷制冷，自动蒸发化霜，无需接排水，箱内温度均匀，温差≤2℃
3 温控系统 微电脑数显温控，温度范围 0‑8℃可调，可实时显示柜内温度；温控精度≤0.5℃，满足食品留样 48 小时冷藏保存要求
4 电源 220V/50Hz，额定功率≤350W
5 柜体材质 外壳冷轧钢板喷塑；内胆食品级材质；双层中空钢化玻璃门，便于观察内部留样情况；门体带防凝露加热丝，减少玻璃结晶
7 内部搁架 可调节可拆卸金属网架，≥5 层，高度可调，适配标准留样盒摆放，承重良好
8 移动 配置静音万向脚轮，2 只带刹车，方便移位固定
9 箱体发泡 高密度整体聚氨酯发泡层，保温效果好，节能降噪；环保冷媒
10 环境适应性 工作环境温度 10‑40℃可正常运行；内置 LED 柜内照明灯
11 尺寸 外形尺寸参考：宽 550× 深 600× 高 1650mm
12 供货配套 含安装调试，提供操作培训；整机质保≥1 年，压缩机质保≥3 年；
	2
	
	
	

	16
	留样盒
	1.食品级 PP 材质；
2.耐高温≥121℃，耐腐蚀、无异味、无有害物质析出；
3.带密封盖，配硅胶 / 食品级橡胶密封圈，密闭不漏气、不串味，满足 0–8℃冷藏 48 小时保鲜要求
4.可叠放设计，冷藏柜内摆放整齐，节省空间，不易倾倒
	500
	
	
	

	17
	合计
	
	



注：所有报价均用人民币表示，其中总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于设计费、人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、维护费用等为完成本项目约定服务的所有费用。

供应商名称：                         （盖公章）
联系人：                  
联系电话：
日   期：


附:营业执照复印件

