附件1
	产品参数

	品名
	数量
	单位
	参数

	3吨锂电池叉车
	10
	台
	额定承载能力(kg)	≥3000	
载荷中心距(mm)	≥500	
起升高度(mm)≥	3000	
最大起升高度(mm)≥3300	
门架倾角 前/后(°)≥6/12	
自由提升高度(mm)≥120	
高度：护顶架(mm)≥2180	
长度：货叉端部至车身尾部(mm)≥	2710	
宽度(mm)≥	1220	
货叉尺寸(mm)≥	1220×180×40	
轴距(mm)≥	1700	
轮距(mm)≥	1010	
最小离地间隙(mm)≥120	
转弯半径(mm)≥	2400	
最大行驶速度，满载/空载(km/h)≥	18/20	
最大起升速度，满载/空载(mm/s)≥	420/480	
最大下降速度，满载/空载(mm/s)≥	450/350	
最大爬坡度，满载/空载(%)	15/20	
制动距离(mm)≤300	
牵引电机额定/最大功率(kW)≥12
起升电机额定/最大功率(kW)≥	18	
转向电机功率(kW)≥3	
系统电压(V)	≥48	
蓄电池容量(Ah)≥400	
蓄电池重量(kg)≥约500	
整机自重(kg)	约4300	
行车制动：液压制动	
停车制动：电磁制动	
转向类型：电动助力转向	
座椅：减振座椅	


	堆高车
	5
	台
	操作方式：站驾式	
额定载荷能力 Q(kg)≥2000	
门架类型：单门架	
提升高度 (mm)≥4000	
自重(kg)	≥833	
载荷中心距 c(mm)≥500	
前悬距 x(mm)≥764
轴距 y(mm)	≥1410
驱动轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ250×75
承载轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ80×60	
平衡轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ115×55	
驱动轮、平衡轮/承载轮数量（x=驱动轮）≥	1x，2/4	
最低门架高度 h1(mm)	≥2080	
门架最大高度 h4(mm)	≥2080	
货叉最低高度 h13(mm)≤88
整车长度 L1(mm)≥2125	
车体长度 L2(mm)	≥965	
整车宽度 b1/b2(mm)≥850	
货叉尺寸 s/e/l(mm)≥1150	
货叉外宽 b5(mm)≥685	
轴距中心处离地间隙 m2(mm)≥30
转弯半径 Wa(mm)≥1744	
行走速度，满载/空载(km/h)≥5.5/6	
提升速度，满载/空载(mm/s)≥75/125
下降速度，满载/空载(mm/s)≥95/100	
最大爬坡度，满载/空载(%)	5/8	
制动类型:电磁制动	
驱动电机功率(kW)	≥2.2
起升电机功率(kW)	≥2.2	
蓄电池电压/容量(V/Ah)	≥24V(120)	
蓄电池重量(kg)≥(180)	
噪音水平 db(A)≤69	
转向类型：电子转向	


	托盘搬运车
	5
	台
	操作方式：站驾式	
额定载荷能力 Q(kg)≥2000	
提升高度 ：(mm)	≥85	
自重(kg)	≥320	
载荷中心距 c(mm)≥600	
前悬距 x(mm)≥971	
轴距 y(mm)	≥1151	
轮胎类型：聚氨酯	
驱动轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ210×70	
承载轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ80×60	
平衡轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ70×40	
驱动轮、平衡轮/承载轮数量（x=驱动轮）≥1x，2/4	
货叉最低高度 h13(mm)≥85	
整车长度 L1(mm)	≥2053	
车体长度 L2(mm)	≥313	
整车宽度 b1/b2(mm)	≥762	
货叉尺寸 s/e/l(mm)	≥55/165/1220	
货叉外宽 b5(mm)≥	550‑685	
轴距中心处离地间隙 m2(mm)	≥30	
通道宽度：1000×1200托盘(1200沿货叉放置) 
通道宽度：800×1200托盘(1200沿货叉放置)
转弯半径 Wa(mm)≥1820	
行走速度，满载/空载(km/h)≥5/5.5	
提升速度，满载/空载(mm/s)≥	25	
下降速度，满载/空载(mm/s)≥30	
最大爬坡度，满载/空载(%)	：5/16	
制动类型：电磁制动	
驱动电机功率(kW)	：1	
起升电机功率(kW)≥	0.8	
蓄电池电压/容量(V/Ah)：	48V/65Ah	
蓄电池重量(kg)：15×4	
噪音水平 db(A)	≤69	
转向类型：机械转向	




