附件1：产品采购清单
	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	 1 
	400万全彩半球
	1、在分辨率400万像素时可输出25 fps实时图像；
2、支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测；
3、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风；
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m；
6、符合IP67防尘防水设计，可靠性高；
7、支持PoE供电，IEEE 802.3af CLASS 3，最大功耗：7 W。
	台
	2
	

	 2 
	32麦网络阵列拾音器
	1、32个全向数字硅麦，拾音半径最远可达7米；
2、内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真；
3、多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰
4、支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰
5、支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品；
6、支持32 kHz/48 kHz高采样率，声音效果更保真；
7、支持POE供电，便于安装；
8、动态范围: 105 dB，最大承受音压: 120 dBSPL，灵敏度: -36 dB±1 dBFS。
	台
	1
	

	 3 
	4路单盘位录像机
	1、支持双网口，支持4进1出报警输入输出；
2、支持1个SATA接口，最大支持8TB硬盘接入；
3、最大解码能力支持5x1080P；
4、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商的网络摄像机；
5、最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
6、支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 IP设备混合接入；
7、支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI、VGA接口高清1080p显示输出；
8、支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；
9、支持最大4路同步回放和多路同步倒放；
10、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率。
	台
	1
	

	 4 
	监控专用硬盘
	1TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM。
	块
	1
	

	 5 
	显示器
	1、22寸，1920 × 1080安防显示器；
2、178°/178°广视角
3、爱眼不闪屏，低蓝光设计
4、HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性；
5、采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；
6、三边无边框设计，纤薄机身；
7、标配底座，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求。
	台
	1
	

	 6 
	录像机专用音箱
	1、录像机专用有源小音箱；
2、支持USB供电，音量调节。
	个
	1
	

	 7 
	POE交换机
	10个10/100Mbps自适应以太网端口（AutoMDI/MDIX）；1~8端口支持PoE供电，每端口支持最大 30W 的 PoE+供电整机最大PoE/PoE+输出总功率：110W。
	台
	1
	

	 8 
	多功能网线钳
	1、具备剪切、剥皮、压接功能。需支持 RJ45（8P8C）、RJ11（6P6C/6P4C/6P2C）等常见水晶头的标准压接；
2、兼容 Cat5e、Cat6、Cat6a 、Cat7等规格网线及电话线；
3、采用高硬度锋利刀片，保证刃口锋利且耐磨，剪切顺畅无毛刺；
4、需配备用网线剥离刀片。
	把
	3
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