附件1
报价函

广汉市有礼电子商务有限公司：
关于采购2026年度半程马拉松道旗、桁架及KT板，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方   （单位的名称）               	的报价总额为¥         元（大写：人民币           )。


注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定总包干，包括但不限于税费、利润、材料费、人工费、物资耗材费以及为完成本项目约定的所有费用。
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单位名称：    （公章）	
 联 系 人：	
   联系电话：	
日    期：    年   月   日









	名称
	规格及要求
	数量
	单价
（元）
	总价（元）
	备注

	注水道旗
	1.整体规格：总高度5m；旗面尺寸1.3m×2.5m。
2.旗面要求：
材质：110g/㎡春亚纺面料，手感厚实，不易卷边、起球。
印刷工艺：热升华转印，色彩还原度≥95%（与设计稿比对），色牢度≥4级，双面印刷时无透色、重影。
3.旗杆要求：
材质：高强度玻璃纤维杆，单根直径≥12mm，壁厚≥1.2mm，抗弯强度≥150MPa（弯曲角度≤30°可恢复，无断裂）。
结构：分段拼接式（每段长度≤1.5m，便于运输），接口处用螺纹+卡扣双重固定，拼接后无松动、晃动。
4.底座要求：
材质：加厚PE聚乙烯，壁厚≥4mm，耐低温（-10℃不脆裂）、耐高温（60℃不变形）。
功能：注水，注水容量≥15L，注满后整体配重≥18kg（确保5级风下不倾倒）；带螺旋密封注水塞，无漏水现象。
5.配套配件：含旗面与旗杆连接卡扣（不锈钢材质，防锈）、底座固定脚垫（防滑橡胶材质），配件数量与道旗套数匹配，无缺失。
	88套
	
	
	

	桁架
	1.整体规格：桁架共2套，规格分别为19.25m*2.3m、5.4m*2.3m
2.桁架主体要求：
材质：Q235钢材，热镀锌防腐
规格：200mm×200mm方形桁架，主管直径Φ25mm、壁厚≥2.0mm；斜腹管直径Φ15mm、壁厚≥1.5mm。
连接方式：插销式+螺栓双重锁紧，无晃动。
表面处理：无划痕、色差，耐腐蚀
3.喷绘画面要求：
材质：户外高精黑白布（克重≥340g/㎡），抗撕裂强度≥20N/25mm（经、纬向），防水等级≥IPX5（雨水冲刷后无渗透）。
印刷工艺：色彩均匀无颗粒感，文字、图案边缘清晰
安装要求：喷绘画面与桁架贴合紧密，用尼龙扎带（间距≤30cm）或魔术贴固定，无褶皱、空鼓；画面边缘预留5cm包边，防止开裂。
4.配套结构件：
底座：带橡胶防滑垫。
斜支撑：与桁架、底座三角固定，确保桁架整体垂直度偏差≤1‰（高度方向），5级风下无倾斜、变形。
	2套
	
	
	

	KT板
	1.整体规格：1.2m*0.8m
1.KT板主体要求：
材质：PS发泡板（环保型），厚度5mm（误差≤±0.3mm），密度≥0.22g/cm³，表面平整（平整度偏差≤0.5mm/m），无凹陷、鼓包。
表面处理：覆哑光膜（厚度≥0.05mm），哑光膜具备防水性（雨水擦拭后无晕染），与板体粘合牢固（剥离强度≥1.5N/25mm，无脱层）。
印刷工艺：高清写真，色彩还原度与设计稿一致，文字清晰无漏印、错印。
2.固定支架要求：
材质：10mm×10mm铝合金方管，支架高度≥1.5m，可折叠（便于运输）。
结构：支架顶部带KT板卡槽（宽度5.5mm，适配KT板厚度），底部带塑料配重底座，KT板安装后垂直度偏差≤2°，无倾倒风险。
	10套
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