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广汉浩鑫安防科技有限公司：
关于 监控系统设备采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ） ，报价明细如下：
	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	含税
单价
	含税
总价

	 1 
	200万双光半球摄像机
	[bookmark: _GoBack]传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：200万；
最大分辨率：1920×1080；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：≥3.6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：86.9°；垂直：47°；对角：103.2°；
宽动态：支持；
走廊模式：90°/270°（在1080p分辨率及以下支持）；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67。
	6
	台
	
	

	 2 
	200万筒型摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：200万；
最大分辨率：1920×1080；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：≥3.6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：51.9°；垂直：28.7°；对角：59.8°；
宽动态：支持；
走廊模式：90°/270°（在1080p分辨率及以下支持）；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67。
	1
	台
	
	

	 3 
	鸭嘴支架
	外观颜色：白色；
承重：1.0kg；
安装方式：壁装；
可选倾角：-80°～+60°；
旋转角度：0°～360°；
适配机型：枪型摄像机。
	1
	套
	
	

	 4 
	国标超五类网线
	导体结构：0.50mm±0.01mm；
功能:非屏蔽
PoE 支持:支持 PoE
阻燃性:阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。
线缆形状:圆线
线芯材质:无氧铜(99.97%)；
网线种类:国标超五类
绝缘材质:HDPE；
护套材质:PVC；
每箱305米。
	1
	箱
	
	

	 5 
	POE一分三
	交换容量: 0.8Gbps
包转发率: 0.59Mpps
业务端口/槽位描述: Port 1:1 × RJ-45 10/100Mbps (PoE In)；Port 2-4:3 × RJ-45 10/100Mbps (PoE Out)
工作温度: 0℃～+45℃
工作湿度: 10%～90%RH（无凝结）
储存温度: -40℃～+70℃
储存湿度: 5%～90%RH（无凝结）
功耗: 空载功耗:1W;满载功耗:30W
静电防护: 空气：8kV接触：6kV
雷电防护（网口）: 共模：2kV
	7
	个
	
	

	含税总金额合计：               元（大写：                             ）税率：    



本报价有效期为自报价截止之日起30日历天。
注： 所有报价均以人民币表示，单价为履行合同的固定单价，报价包含但不限于税费、利润、保修费、交通运输费、培训费等为完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：                         （盖公章）
联系人：                  
联系电话：
日期：
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