附件：

报价函

广汉市广浦贸易有限公司：
关于   广汉市广浦贸易有限公司采购监控系统及音响系统事项 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                                           （单位的名称）的报价金额如下：
	设备名称
	规格及要求
	数量
	含税总价（元）
	备注

	监控系统
	1）7台半球彩色摄像机:最高分辨率可2560×1440@25fps，
支持SmartIR，防止夜间红外过曝，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持云端平台接入，1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达20m，符合IP67防尘防水设计，可靠性高自研观澜编码Lite，省存储，画质稳。
（2）5台千兆吸顶AP：无线规格：Wi‑Fi6（802.11ax），2×2MIMO，2.4G：300Mbps，5G：1201Mbps，合计：1501Mbps，网口：1×千兆，供电：802.3af/atPoE或12VDC（DC电源需另购），最大功耗：10.57W，接入终端：2.4G最多64台，5G最多119台，合计约183台，天线：内置全向天线，吸顶/壁挂两用，支持FAT、FIT模式切换
（3）1台企业VPN路由器：内置AC控制器，认证：Web认证、微信连WiFi、PPPoE服务器，上网行为管理：应用管控、QQ/微信/视频/P2P限速、URL过滤、行为审计，带宽管理：IP限速、连接数限制、QoS，CPU：双核1.2GHz
内存：512MBDDR3，Flash：128MB，端口（一共5个千兆电口），GE0：固定WAN，GE1/GE2/GE3：WAN/LAN复用口（可灵活改成WAN做多宽带叠加/备份），GE4：固定LAN，整机形态：1U机架，AC220V供电，无PoE输出，典型带机：300台终端，最大并发连接：10万条。
（4）1台24口千兆POE交换机：端口：24×千兆PoE电口+2×千兆SFP光口，PoE标准：IEEE802.3af/at（自动识别，af=15.4W，at=30W），整机PoE输出功率：370W，管理类型：二层网管（支持Web管理），供电：AC220V输入，1U机架式，交换容量：52Gbps，包转发率：38.7Mpps。
（5）1台16路2盘位录像机：接入路数：16路IP摄像机，接入带宽：160Mbps，盘位：2×SATA，单盘最大支持10TB，支持硬盘配额、硬盘录像冗余，编码支持：H.265/Smart265/H.264/Smart264，解码：最高支持8MP，（4K）摄像机接入：HDMI4K输出、VGA1080P，同源输出，网口：1×千兆RJ45（非PoE），USB：2×USB2.0，音频：1路RCA音频输出，供电：DC12V，协议：海康私有、ONVIF、RTSP、GB28181、萤石云（海康互联APP），支持第三方摄像头接入海康威视，智能：人车分类检索、事件回放、移动侦测、越界、区域入侵等后智能检索。
（6）1台监控显示屏：•支持1920×1080高清显示，内置扬声器，最大支持1920*1080@100Hz信号输入显示，三边超窄边框，纤薄机身，爱眼不闪屏，低蓝光设计
，HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性。
（7）1台弱电机柜：12U600×600×600mm，钢板：立柱1.5mm，门板1.2mm，SPCC冷轧钢、静电喷塑，标配：顶部2个散热风扇、1套固定托盘、锁门、接地铜排、出线孔橡胶护圈。
（8）1台PDU电源：外壳：铝合金壳体，散热好、接地可靠
输入：国标10A插头，3米电源线（1.5平方），输出：8个国标10A插孔，保护：总控船型开关、可复位过载保护器、浪涌防雷模块（SPD），额定：250V/10A，总负载2500W，安装：1U机架固定，直接装在12U壁挂机柜里。
（9）2台硬盘：接口：SATA6Gb/s，转速：5400RPM，缓存：256MB，工作负载评级：180TB/年，支持24小时不间断录像，最大支持并发摄像头：官方推荐最多64路，技术：ImagePerfectAI，减少监控丢帧、卡顿，支持AI摄像机录像写入优化，工作温度：0–60℃，尺寸：3.5寸。
（10）2个24口六类非屏蔽配线架：规格：CAT6六类非屏蔽，24×RJ45，1U高度，带宽：250MHz，稳定千兆，短距离可支持2.5G，材质：加厚冷轧钢板，静电喷塑；IDC打线端子磷青铜，触点镀金，线序：背面印有568A/568B，线规：适配22–26AWG，常规国标六类网线。
（11）6个24口理线架：规格：1U，标准19英寸，483mm宽，结构：12个金属环，共24个走线孔，材质：SPCC冷轧钢板，厚度优选1.2mm，黑色静电喷塑，环口圆弧防割伤网线外皮。
（12）50根跳线：镀金三叉水晶头，带弹片保护，T568B标准。
	1套
	
	

	音响系统
	（1）1台两通道扩声功放：通道：2通道立体声后级功放，阻抗：8Ω/4Ω稳定输出，支持桥接模式（桥接后单通道大功率），输入：平衡XLR、RCA莲花，保护：直流保护、短路保护、过热保护、过载限流，散热：温控风扇，供电：AC220V。
（2）1台效果器：输入：2路平衡XLR、RCA，支持蓝牙/光纤，输出：2路立体声XLR/RCA输出给后级功放
，DSP处理：参量EQ均衡、高低通滤波、压缩限幅、噪声门、延时、混响，PC软件调试，可保存多套场景预设（背景音乐模式、讲话模式），保护：限幅非常关键，防止音量过大烧喇叭。
（3）6台吸顶背景音乐音箱：单元：6.5英寸PP聚丙烯低音+1英寸天然蚕丝球顶高音（高音可旋转±30°指向调节））
	1套
	
	

	合计
	
	
	



[bookmark: _GoBack]注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于运输费、人工费、安装费、税费、利润、材料费、保险费以及为完成本项目约定的所有费用。
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