附件：询价采购文件

**询价采购文件**

**采购项目名称：广汉浩鑫安防科技有限公司门禁系统设备采购**

**中国·四川（广汉）**

**广汉浩鑫安防科技有限公司编制**

**2024年6月**

**第一章 询价邀请**

：

我单位拟对 广汉浩鑫安防科技有限公司门禁系统设备采购 通过邀请询价方式选择和确定供应商。诚邀贵单位参与本项目的邀请询价。项目情况及有关询价事宜如下：

**一、项目名称**

广汉浩鑫安防科技有限公司门禁系统设备采购

**二、项目概况**

对采购人要求的项目进行报价，根据符合要求的供应商的报价明细，选取报价最低的供应商确定为成交供应商。

**单价限价清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | | 备注 |
| 1 | 人脸识别 | 1、外观材质：铝合金材质，≥IP66防水等级 2、外观类型：圆柱型 3、支持省内各地实名制对接 4、显示屏：≥7英寸液晶屏；摄像头 ≥200W像素，6mm焦距 5、华为海思工业级AI芯片，适应高低温环境境 6、功耗低，无需加装散热风扇、减少故障点 7、嵌入式Linux操作系统 8、支持≥10000人脸库 9、支持云端开门 10、内置刷卡读头 11、支持原有门禁系统接入 | 台 | 1 | 1280 | |  |
| 2 | 人脸识别立柱 | 材质：不锈钢 高度：1000mm 直径：≥114mm 孔距：50mm(配有35垫片） | 根 | 1 | 150 | |  |
| 3 | 人行广告门 | 1、门体高度：≥1620mm 2、门体宽度：≥1100-1700 mm可调 3、画面尺寸：≥1129\*710mm 4、竖杆尺寸：40\*40 5、开门角度：0-90 6、电源需求：DC24V6A 7、开/关门速度：20-100HZ可调（对应2-10S) 8、开门保持时间：1-99s可调 9、使用环境温度：-30℃-80℃ 湿度：85%以内（无凝露） 10、开门方向：内开/外开可调 11、开门方式：支持遥控、按钮、刷卡、人脸等 | 套 | 1 | 1480 | |  |
| 4 | 出门按钮 | 86盒式出门按钮 | 套 | 1 | 25 | |  |
| 5 | 车牌识别 一体机 | 1、≥500万高清车牌识别摄相机 2、四行显示屏，可以显示车牌、剩余车位、收费金额、有效期，广告语等，红绿双色显示屏。 3、内置大功率补光灯，补光灯亮度可调。支持临时车脱机收费，支持新能源车牌识别 4、内置语音模块，可播报车牌号，停车时长，收费金额等 5、支持原有道闸系统接入 | 台 | 1 | 1450 | |  |
| 6 | 6米栅栏 挡车器 | 1、外观颜色: 黑灰色 2、外观尺寸: ≥980mm\*335mm\*285mm 3、工作电压: DC24V±10% 50Hz 4、工作温度: -35°C~85° 工作湿度：<85% 5、电机功率:≥200W 大功率电机 6、起杆时间: 1.5S-6S可调（可定制0.6秒） | 台 | 1 | 2200 | |  |
| 7 | 防砸雷达 | 1、79GHz出入口防砸雷达 2、检测区域：1-6m（可调） 3、适用于广告杆、栅栏杆、直杆 | 台 | 1 | 380 | |  |
| 8 | 合计 | 大写：陆仟玖佰陆拾伍元 | | | 6965 |  | |

**三、供应商资格要求**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、信誉要求：近3年无市场禁入情况。

**四、供货期限：供应商接到采购人通知之日起3日内。**

**五、询价邀请书的获取**

本次询价免费提供电子文档，通过广鑫官网自行下载。

**六、报价书（根据第三章报价书格式装订成册）的递交**

本次询价采取[当面递交/电子邮件/邮寄](mailto:当面递交（广汉市汉口路二段153号广汉市保安服务有限公司二楼招投标办公室）/电子邮件（2924083200@qq.com）/邮寄（广汉市汉口路二段153号广汉市保安服务有限公司）)方式：报价书递交截止时间为 **2024年6月27日10:00** （北京时间）。

**七、接受资格审查及参加询价时间、地点：于2024年6月27日10:00**（北京时间）在　广汉浩鑫安防科技有限公司四楼会议室 。

**八、采购人联系方式**

采购人：广汉浩鑫安防科技有限公司

地址：四川省广汉市汉口路二段153号

日期：2024年6月24日

联系人：邓书军 电话：13547015850

# **第二章** 询价程序和成交标准

1. 询价小组对递交报价文件的供应商进行资格审查。

2. 询价小组从通过资格审查的供应商中，选取报价最低的候选供应商，确定为成交供应商，并编写询价报告。

3. 供应商报价相同的，通知候选供应商进行再次报价，直至选取最低报价的作为成交供应商。

**第三章 报价书格式**

1. 封面

**项目名称： 广汉浩鑫安防科技有限公司门禁系统设备采购**

**报价书**

**供应商： （全称并盖章）**

**年 月 日**

2、报价一览表

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 人脸识别 | 1、外观材质：铝合金材质，≥IP66防水等级 2、外观类型：圆柱型 3、支持省内各地实名制对接 4、显示屏：≥7英寸液晶屏；摄像头 ≥200W像素，6mm焦距 5、华为海思工业级AI芯片，适应高低温环境境 6、功耗低，无需加装散热风扇、减少故障点 7、嵌入式Linux操作系统 8、支持≥10000人脸库 9、支持云端开门 10、内置刷卡读头 11、支持原有门禁系统接入 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别立柱 | 材质：不锈钢 高度：1000mm 直径：≥114mm 孔距：50mm(配有35垫片） | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 | 人行广告门 | 1、门体高度：≥1620mm 2、门体宽度：≥1100-1700 mm可调 3、画面尺寸：≥1129\*710mm 4、竖杆尺寸：40\*40 5、开门角度：0-90 6、电源需求：DC24V6A 7、开/关门速度：20-100HZ可调（对应2-10S) 8、开门保持时间：1-99s可调 9、使用环境温度：-30℃-80℃ 湿度：85%以内（无凝露） 10、开门方向：内开/外开可调 11、开门方式：支持遥控、按钮、刷卡、人脸等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 出门按钮 | 86盒式出门按钮 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 车牌识别 一体机 | 1、≥500万高清车牌识别摄相机 2、四行显示屏，可以显示车牌、剩余车位、收费金额、有效期，广告语等，红绿双色显示屏。 3、内置大功率补光灯，补光灯亮度可调。支持临时车脱机收费，支持新能源车牌识别 4、内置语音模块，可播报车牌号，停车时长，收费金额等 5、支持原有道闸系统接入 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 6米栅栏 挡车器 | 1、外观颜色: 黑灰色 2、外观尺寸: ≥980mm\*335mm\*285mm 3、工作电压: DC24V±10% 50Hz 4、工作温度: -35°C~85° 工作湿度：<85% 5、电机功率:≥200W 大功率电机 6、起杆时间: 1.5S-6S可调（可定制0.6秒） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防砸雷达 | 1、79GHz出入口防砸雷达 2、检测区域：1-6m（可调） 3、适用于广告杆、栅栏杆、直杆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： | | | ￥ | |  |

注：1、根据实际产生的费用清单进行结算。

供应商名称：XXXXXXXX（盖公章）

日期：

4、企业资信

（1）营业执照

**注：以上资料提供复印件并盖供应商公章**

5、信用承诺书

**信用承诺书**

致：广汉浩鑫安防科技有限公司

本单位 （供应商名称）参加 （项目名称）的邀请询价活动，我方作为本次项目的供应商，现郑重承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方参加本次邀请询价活动前三年内，在经营活动中没有受过法律、行政及行业处罚，没有重大违法记录；

6.我方具备法律、行政法规规定的其他条件;

供应商： （盖单位章）

年 月 日

**第四章 采购合同（草案）**

甲方：广汉浩鑫安防科技有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》...........及相关法律规定，经友好协商，签订本合同。

**第一条 合同标的：**

本买卖合同书......................合同总值为人民币（大写）： ，（小写）： **¥** 。

**第二条 付款规定：**

合同签订后，...............合同总额的增值税专用发票（税率13%）后2个工作日内支付合同全款给乙方。

**第三条 包装及质量：**

.............。

**第四条 收发货条件：**

1.收货人：胡平 联系电话：18090778011

2.收货地址：四川省德阳市广汉市汉口路二段153号

...............

**第五条 保修期和售后服务：**

1.甲方收货后，乙方向甲方提供原生产厂商售后服务项下的售后和保修服务，保修期**1年**。在保修期外，乙方向甲方提供有偿服务，服务费用按厂商或乙方标准执行；

2.乙方对保修期和售后服务另有承诺的，应当另行书面约定，作为本合同的附件，否则适用上款。

................

**第六条 违约责任：**

1.甲方未能按期付款的，应每天按未能履约部分的1‰向乙方支付违约金；

2.乙方未能如期交货的，应每天按未能履约部分的1‰向甲方支付违约金。

**.................**

**第七条 不可抗力：**

因台风、地震、水灾及其他非买、卖双方责任造成的不能预见、不可避免并不能克服的客观情况为不可抗力。遭遇不可抗力的一方应该立即通知对方，并于不可抗力发生日起15日内提供相关权威部门的证明以及如何履行合同的方案。依据不可抗力对合同履行的影响程度，双方可协商解决合同履行的具体方式。

...............

**第八条 其他：**

1.本合同相关争议，若双方不能协商解决的，则向合同签订地人民法院提起诉讼；

2.本合同一式两份，甲方执一份、乙方执一份，自双方签字、盖章后生效，传真件、扫描件均具有同等法律效力；

......................

甲方：广汉浩鑫安防科技有限公司 乙方：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

签订日期： 签订日期：