**附件：三星堆遗址区保障性安居工程建设项目**

**场地打围服务项目报价函**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格、型号** | **单位** | **数量** | **含税合价（元）** |
| 1 | 彩钢围挡 | 1. 材料品种、规格：上部2.2m 高水平彩钢围挡(0.3mm 厚带绿草喷图)、下部0.3m高水平彩钢警示带；
2. 边框、支撑型钢品种、规格：镀锌U型槽边框、背筋25×1.0mm 镀锌矩管两道、斜撑∠30×3 镀锌角钢一道、水平3m 布置;
3. 立柱型钢品种、规格、高度:80×80×1.0mm 镀锌矩管、柱高2.5m、水平3m布置;
4. 连接方式:焊接、丝接、螺栓等;
5. 基础:现浇 C25 混泥土、尺寸0.3m×0.3m×0.3m(含围挡清表、基础开挖回填);
 | m2 | 2725 |  |
| 2 | 施工大门 | 1. 门柱:1m×0.8m×6m，∠40×4镀锌角钢焊接;
2. 门楣:10m×1.5m×0.8m，∠40×4 镀锌角钢焊接;
3. 大门:净空 6m×6m,门扇高2m、宽6m，40×50×1.0mm 镀锌矩管焊接，0.3mm 彩钢底板;

4.基础:现浇C25混泥土、尺寸1.1m×0.9m×0.8m(含基础开挖回填); | 个 | 1 |  |

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定服务的所有费用，以及后续服务费。

**报价函落款（加盖公章）： xx公司**

 **联系人电话：**

**日期：2024年x月x日**