附件

报价函

广汉市广金机动车检测有限责任公司：

关于贵司选定常用电脑维修及耗材用品服务商事项，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称） 的报价金额为：（见下表）

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于编制、评审、会务费、监测费、人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定服务的所有费用，以及后续服务费。

单位名称： （公章）

 联 系 人：

 联系电话：

 日 期： 年 月 日

常用电脑维修及耗材用品报价清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **单位** | **单价（元）** | **备注** |
|
| 无线鼠标 | 个 |  | 连接方式：2.4GHz无线接收器、续航能力：基础办公场景应达6个月、兼容性：适配Windows10及以上、按键布局：左右键+滚轮 |
| 有线键盘 | 个 |  | 接口类型：USB-A（适配主流PC）、键位布局：常规104键、按键类型：薄膜结构、按键寿命≥1000万次、线材配置：1.2-1.8米编织线 |
| HP打印机加粉 | 支 |  | 适配：HP LaserJet Pro P1108 Plus/HP LaserJet MFP M126a/HP LaserJet P1566/HP LaserJet M1005 MFP 等四种型号 |
| HP打印机硒鼓 | 只 |  | 适配：HP LaserJet Pro P1108 Plus/HP LaserJet MFP M126a/HP LaserJet P1566/HP LaserJet M1005 MFP 等四种型号 |
| 480SSD固态硬盘 | 个 |  | 容量：480GB，接口类型：SATA III（常规升级），耐久性：100-300TBW,工作温度：0℃至70℃ |
| 240SSD固态硬盘 | 个 |  | 容量：240GB，接口类型：SATA III（6GB/s），耐久性：60-150TBW,工作温度：0℃至70℃ |
| U盘64G | 个 |  | 容量：64G，接口：USB3.0，速度：写入速度40MB/s读取速度：60MB/s，使用型号：各种品牌PC及兼容计算机 |
| U盘128G | 个 |  | 容量：128G，接口：USB3.0，速度：写入速度40MB/s读取速度：60MB/s，使用型号：各种品牌PC及兼容计算机 |
| 5口千兆交换机（TP） | 个 |  | 端口数量：5个千兆RJ45端口，端口速率：支持10/100/1000Mbps自适应，传输模式：支持全双工和半双工模式 |
| 8口千兆交换机（TP） | 个 |  | 端口数量：8个千兆RJ45端口，端口速率：支持10/100/1000Mbps自适应，传输模式：支持全双工和半双工模式 |
| 电脑维修换电源 | 个 |  | 适配PC主机电源，长度1.5M |
| CPU风扇 | 个 |  | 电压：12V，转速：1500至3000RPM |
| A4打印纸 | 件 |  | 符合国际标准化组织ISO 216定义的规格为21cm\*29.7cm的标准 |
| 网线0.5纯铜（超五类） | 米 |  | 传输速率：1000Mbps，最大传输频率：100MHz,阻燃等级：符合UL94V-0等级，包装长度：305米/箱 |
| 网线纯铜（六类） | 米 |  | 传输速率：支持高达1000Mbps的传输速率，适用于千兆以太网，最大频率：250MHz，护套材料：采用环保阻燃PVC材料 |
| 千兆光纤收发器 | 对 |  | 速率：1Gbps，兼容性：符合IEEE 802.3z和802.3ab标准，双工模式：支持全双工或半双工模式 |
| 电脑打印机复印件维修（不换件） | 次 |  |  |
| 打印机碳粉 | 只 |  | 适配：HP LaserJet Pro P1108 Plus/HP LaserJet MFP M126a/HP LaserJet P1566/HP LaserJet M1005 MFP 等四种型号 |
| 路由器 | 个 |  | 产品类型：智能无线路由器，网络协议：支持WiFile6，最高传输速率：1500Mbps，5GHz传输速率：1201Mbps使用面积：80至100平方米 |
| 摄像机室内电源 | 个 |  | 适配HIKVISION室内摄像机电源基本参数 |
| 1.5米打印数据线 | 根 |  | 适配：HP LaserJet Pro P1108 Plus/HP LaserJet MFP M126a/HP LaserJet P1566/HP LaserJet M1005 MFP 等四种型号 |
| 打印机色带 | 个 |  | 适配：HP LaserJet Pro P1108 Plus/HP LaserJet MFP M126a/HP LaserJet P1566/HP LaserJet M1005 MFP 等四种型号 |
| 九针接口 | 个 |  | 符合电子工业协会（EIA）定制的异步传输标准接口 |
| 摄像头 | 个 |  | 适配HIKVISION室内摄像机摄像头基本参数 |
| USB转九针转接线 | 根 |  | 适配一般办公PC主机 |
| 打印机维修（定影组件） | 台 |  |  |
| 打印机维修（搓纸轮） | 台 |  |  |
| 打印机维修（拆机清洁保养） | 次 |  |  |
| 打印机维修（进纸器） | 台 |  |  |
| 打印机维修（显影组件） | 台 |  |  |