附件
报价函
广汉市振禾农业有限责任公司：

关于采购岗亭等配套设施。结合该事项的特点及货物内容，经仔细研究决定，我方   （单位的名称）   的的报价金额为如下：
	序号
	名称
	单位
	数量
	参数
	单价（元）
	备注

	1
	岗亭
	套
	1
	1.外形尺寸：3m*2m*2.6m（长*宽*高） 

2.钢结构框架：

2.1 立柱：50*2mm镀锌矩管

2.2 顶盖：100*50*2mm 镀锌矩管上横梁、80*40*2mm镀锌矩管顶主龙骨间距1200mm、50*30*2mm镀锌矩管间距600mm

2.3 底盘：120*60*2底横梁、100*50*2mm镀锌矩管主龙骨间距600mm

3.装饰装修及围护部分：

3.1 外顶面：50mm厚岩棉夹芯板，彩钢板厚度：0.4mm

3.2 墙板：50mm厚岩棉夹芯板，彩钢板厚度：0.4mm

3.3 吊顶面层：400mm宽竹木纤维集成板

3.4 内墙面面层：400mm宽竹木纤维集成墙板

3.5 地面：10mm厚水泥压力板，面层8mm厚强化木地板；

4.门窗：

铝合金固定窗铝合金型材，玻璃：5+9+5双钢化中空磨砂玻璃

5.电器设备及洁具：

5.1 箱体内部线路预埋、灯线、开关插座预埋式安装

5.2 照明灯具：LED吸顶灯
	
	

	2
	空调
	台
	1
	1.产品匹数：1.5P

2.频率：变频

3.冷暖类型：冷暖

4.能效等级：三级

5.额度制冷量：3510W

6.循环风量：720m³/h
	
	

	3
	工作台
	台
	1
	1.规格：2000mm×600mm×750mm（长*宽*高）

2.台面：木质台面

3.框架：冷轧方管，酸洗磷化+静电喷塑

4.台面静载：≥250kg

5.抽屉：单侧吊二抽（2 个抽屉），带锁，三节静音钢珠滑轨
	
	


注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定价格，该费用为固定单价包干，包括但不限于税费、运输费、人工费、安装调试费、后续维护费等为完成本项目约定的所有费用。
单位名称：    （公章）
  联 系 人：


  联系电话：


日    期：    年   月   日
