附件2
岗亭等配套设施采购合同

签订地点：四川省广汉市
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》及岗亭等配套设施采购项目的沟通，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、合同货物
包含岗亭1套、空调1台、工作台1台等配套设施（参数详见附件）。
二、合同总价
合同总价为人民币大写：__________元，即__________                   元；该合同总价已包括材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、人工、税金、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税（开具增值税专用发票）费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求
1.乙方须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.货物必须符合或优于国家（行业）相关标准，以及本合同的质量要求和技术指标与出厂标准。
3.货物出现质量问题时，乙方应负责三包（包修、包换、包退），相关费用由乙方承担。
4.货物到现场后由于甲方使用不当造成的质量问题，乙方亦应负责更换，但费用由甲方负担。
四、运输
运输设备的运载工具应清洁干燥、无污染物；敞车运输须加盖防雨篷布，严防雨雪侵入。装卸作业应采取合适方式，保护包装箱完好，规范堆码，防止产品磕碰、包装破损及货品变形损坏；运输期间严禁与腐蚀性物质接触。
五、交货、安装及验收：
1.交货时间： 
交货地点：
2.项目安装：制作岗亭1套、空调1台、工作台1台等配套设施，负责安装；并对岗亭规划点树木进行移栽。
3.按照本合同及国家相关规定进行验收。由甲方组织，乙方配合进行：
（1）货物在交货后3日内进行验收。
（2）验收标准：按国家有关规定以及本合同约定标准进行验收。
（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场 记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3.货物交货完毕后7日内，乙方须提交书面验收申请，甲方收到乙方验收申请后无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5.如货物经乙方三次更换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。
六、付款方式
1.合同签订后15天内支付合同金额 30 %,即：___________元（大写_____________），岗亭安装、树木移栽完成后经采购人验收合格后15天内支付至合同金额的 97 %, 即:______________元（大写：___________），质保期满且无质量问题，付清剩余 3 %尾款，即：__________元。其中税率为__________%，税额即：__________元。
2.供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票（增值税专用发票）及凭证资料进行支付结算，逾期提交的，采购人有权延期支付且不承担违约责任。
七、售后服务
1.运输、安装、调试由乙方负责。
2.乙方应提供现场技术培训，保证使用人员正常使用。
3.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
联系人：
联系电话：
4.质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；如货物经乙方2次更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方使用不当或其他原因造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
八、违约责任
1.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价 的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
2.乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过180天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
3.乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时和按质交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。
4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金。
5.乙方不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向甲方支付合同总价款百分之一的违约金，且甲方有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由乙方承担。
6.乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
九、争议解决办法
1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。
十、其他
1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2.本合同双方应加盖骑缝章。
3.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。具有同等法律效力。
4.合同附件如下：
产品参数
（以下无正文，为双方签字盖章栏。）


甲方：                      乙方：
法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：
地    址：                  地    址：
开户银行：                  开户银行：
账   号：                   账   号：
电   话：                   电   话：
传   真：                   传   真：
签约日期：                  签约日期：
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	序号
	名称
	单位
	数量
	参数

	1
	岗亭
	套
	1
	1.外形尺寸：3m*2m*2.6m（长*宽*高） 
2.钢结构框架：
2.1 立柱：50*2mm镀锌矩管
2.2 顶盖：100*50*2mm 镀锌矩管上横梁、80*40*2mm镀锌矩管顶主龙骨间距1200mm、50*30*2mm镀锌矩管间距600mm
2.3 底盘：120*60*2底横梁、100*50*2mm镀锌矩管主龙骨间距600mm
3.装饰装修及围护部分：
3.1 外顶面：50mm厚岩棉夹芯板，彩钢板厚度：0.4mm
3.2 墙板：50mm厚岩棉夹芯板，彩钢板厚度：0.4mm
3.3 吊顶面层：400mm宽竹木纤维集成板
3.4 内墙面面层：400mm宽竹木纤维集成墙板
3.5 地面：10mm厚水泥压力板，面层8mm厚强化木地板；
4.门窗：
铝合金固定窗铝合金型材，玻璃：5+9+5双钢化中空磨砂玻璃
5.电器设备及洁具：
5.1 箱体内部线路预埋、灯线、开关插座预埋式安装
5.2 照明灯具：LED吸顶灯

	2
	空调
	台
	1
	1.产品匹数：1.5P
2.频率：变频
3.冷暖类型：冷暖
4.能效等级：三级
5.额度制冷量：3510W
6.循环风量：720m³/h

	3
	工作台
	台
	1
	1.规格：2000mm×600mm×750mm（长*宽*高）
2.台面：木质台面
3.框架：冷轧方管，酸洗磷化+静电喷塑
4.台面静载：≥250kg
5.抽屉：单侧吊二抽（2 个抽屉），带锁，三节静音钢珠滑轨




