附件4
办公设备-复印机参数
参数要求1.A3、A4幅面黑白数码复合机。2.功能涵盖：网络双面打印/双面复印/彩色扫描，标配作业分离器，标配感光鼓加热功能（防止纸张因受潮变形）,标配人体感应自动开启功能。3.硬盘容量：标配4GB+64GB固态硬盘。4.供纸容量：标配2*500张（纸盒）+150张（手送）。5.首页复印时间：黑白≤3.4秒；预热时间≤17秒。6.扫描速度：单面≥80页/分钟，双面≥48页/分钟；复印尺寸：A3-A6R。7.打印速度：单面≥60页/分钟；打印分辨率：1200*1200dpi,4800（相当）*1200dpi。8.纸张输出能力：500张（正面朝下）。9.液晶显示屏：≥10.1寸滑动式彩色触摸屏。10.打印尺寸：SRA3-A6R、可打印最长1.22m的纸张；纸张重量：52-300g/㎡。11.废粉盒设计：可循环再利用的新式粉盒设计。12.打印接口：USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机接口 (USB主机)x4; NFC TAGx1。13.最大功率≤1750W，复印/打印模式≤770W，待机模式≤40W，睡眠模式≤0.4W 。14.保修期限：自用户安装该保修产品之日起的36个月内或者安装使用达到60万次复印/打印为期限，以后发生者为准。
